**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015:24310000-0 – Основні неорганічні хімічні речовини «Гіпохлорит натрію марки «А» або еквівалент (аналог) чи краще.**

**Гіпохлорит натрію марки «А», якість якого відповідає технічним умовам, що затверджені в установленому законодавством порядку.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показників** | **Марка «А»** |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світло пропускання, % не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм³, не менше | 190 |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм³ | 10-20 |
| Масова концентрація заліза, г/дм³, не більше | 0,02 |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.*

1. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена в складі тендерної пропозиції наступними документами:

- діючий паспорт на гіпохлорит натрію марки "А", виданий виробником товару або сертифікат на гіпохлорит натрію марки "А", виданий виробником товару, що засвідчує якість продукції;

- діючі технічні умови на гіпохлорит натрію марки "А" виданий виробником товару;

- діючий висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи на товар, в якому є посилання на документ (технічну документацію) у відповідності до якого виготовлено товар. У разі, якщо учасник пропонує до поставки товар, що імпортований в Україну, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гіпохлорит натрію повинен містити посилання на контракт, відповідно до якого проведено експертизу товару та видано висновок ДСЕС (зазначений у висновку контракт надається у складі пропозиції);

- карта даних небезпечного фактора на гіпохлорит натрію марки "А" - документ повинен бути дійсний на момент подачі тендерної пропозиції;

2. Товар повинен бути поставлений в тарі або упаковці, яка не допускає його псування або знищення при транспортуванні до Замовника.

3. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування гіпохлориту натрію марки «А» та перелік автомобілів для перевезення гіпохлориту натрію, (найменування та державний реєстраційний номер, підстава користування) завірена печаткою.

4. Ліцензію на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (якщо ліцензія видана учаснику, як електронний документ і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет).

5. Лист – гарантія, що запропонований гіпохлорит відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлориту натрію здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

6. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (гіпохлорит натрію).

7. У разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку гіпохлориту натрію марки "А" між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" Учаснику.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***