**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація**

**про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція**

**(Теплова енергія для потреб опалення Державної установи**

**«Криворізька установа виконання покарань (№3)»)**

1. Теплова енергія повинна надаватися учасником-переможцем відповідно до Закону України “Про теплопостачання ” №2633-IV від 02.06.2005 року та Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” №222-VIII від 02.03.2015 року.
2. Учасник-переможець повинен забезпечити наявність обладнання (котлу (-ів) загальною потужністю 2 400 кВт облаштованого (-них) циклоном (-нами) та димососом (-сами) для виробництва теплової енергії з дотриманням необхідної кількості та якості теплоносія (*циклони необхідні для очищення диму який виходить з* котлів, а далі з *котельні через трубу у повітря. Ця вимога встановлена з урахуванням звернень (скарг) мешканців, які проживають поряд з Державною установою «Криворізька установа виконання покарань (№3)», щодо забруднення повітря)*. Наявність обладнання необхідно підтвердити документально, а саме: надати копії паспортів на котли, циклони і димососи. Відповідні документи повинні бути надані до кожної одиниці.
3. Учаснику-переможцю необхідно забезпечувати розрахунки за спожиту електроенергію, водопостачання та водовідведення.
4. Учасник-переможець повинен своєчасно надавати Замовнику теплову енергію належної якості, яка є безпечною для життя, здоров’я та яка не спричиняє шкоди майну Замовника, відповідно до вимог законодавства України в установлених обсягах.
5. Постачання теплової енергії повинно відповідати вимогам щодо нормативної температури повітря в приміщеннях.
6. Облік споживання теплової енергії проводиться приладами Замовника.
7. Учасник-переможець несе відповідальність за технічне обслуговування теплових мереж в межах своєї балансової належності.
8. Опалювальна площа: 13 070 м.кв.
9. Довжина зовнішнього трубопроводу: 417,5 м., діаметр зовнішнього трубопроводу: 80 мм.
10. Котельня для розташування опалювального обладнання становить 352,8м.кв. та висотою 4,70 м.
11. Температура в приміщеннях Замовника в опалювальний період повинна бути не нижче 18 ℃.
12. Кількість: 1500 Гкал.
13. Ціна на теплову енергію включає тариф на виробництво теплової енергії, тариф на транспортування теплової енергії т атариф на постачання теплової енергії (*учасник підтверджує це затвердженим рішенням Виконавчого комітету Криворізької міської ради про встановлення mарuфу на теплову енергію що вuробляєmься на установках з вuкорuсmанням альmернаmuвнuх джерел енергії та надає його у складі своєї тендерної пропозиції)* .
14. Учасник в складі тендерної пропозиції надає:
* ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;
* ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії;
* ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії. магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України*