**ДОДАТОК № 1**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Академіка Вальтера, 5 в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
|  | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | **Розділ:Демонтажні роботи** |  |  |
|  | Розбирання перегородок із гіпсових плит | м2 | 5,4 |
|  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2 | м2 | 10,8 |
|  | Встановлення захисної горизонтальної огорожі при заміні конструкцій покриття | м2 | 16,0 |
|  | Розбирання засипки горищних перекриттів | м2 | 10,5 |
|  | Розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 10,8 |
|  | Розбирання монолітних перекриттів | м3 | 2,31 |
|  | **Розділ:Перегородки (кв.34)** |  |  |
|  | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 6,0 |
|  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0,006 |
|  | **Розділ:Перекриття та покриття** |  |  |
|  | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 15,0 |
|  | Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами | м3 | 2,9 |
|  | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більш 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм | м3 | 1,8 |
|  | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (укладання теплоізоляційного матеріалу в конструкції перекриття) | м3 | 0,548 |
|  | **Розділ:Оздоблювальні роботи** |  |  |
|  | ***Квартира 34*** |  |  |
|  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 15 мм) | м2 | 16,9 |
|  | Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на цвяхах | м2 | 1,5 |
|  | ***Сходові клітини 2-х під'їздів*** |  |  |
|  | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону(товщина шару 10 мм) | м2 | 50,3 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 442,3 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 542,3 |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 2мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 462,3 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 462,3 |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 542,3 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 542,3 |
|  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) | м2 | 36,9 |
|  | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі | м2 | 7,6 |
|  | **Розділ:Вікна** |  |  |
|  | ***Житлові приміщення*** |  |  |
|  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 41,0 |
|  | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 87,51 |
|  | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконні зливи) | м | 60,4 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 48,87 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 38,64 |
|  | Установлення віконних зливів | м | 60,4 |
|  | ***Холодні зони*** |  |  |
|  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 32,0 |
|  | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 156,8 |
|  | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконні зливи) | м | 128,0 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 156,8 |
|  | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (ґрунтування) | м2 | 117,04 |
|  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщина шару 30 мм) (внутрішні укоси холодних зон) | м2 | 117,04 |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (внутрішні укоси сходових клітин) | м2 | 117,04 |
|  | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 334,4 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (внутрішні укоси холодних зон) | м2 | 117,04 |
|  | Установлення віконних зливів | м | 128,0 |
|  | ***Балконні вікна*** |  |  |
|  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15,0 |
|  | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 29,4 |
|  | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконні зливи) | м | 21,0 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 29,4 |
|  | Установлення віконних зливів | м | 21,0 |
|  | **Розділ:Балконні двері** |  |  |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15,0 |
|  | Знімання дверних полотен | м2 | 24,75 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 24,75 |
|  | **Розділ:Інші роботи** |  |  |
|  | Очищення приміщень від сміття (утвореного від руйнувань через ворожі обстріли) | т | 4,1 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 19,7399 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 19,7399 |

Об’єкт будівництва: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Академіка Вальтера, 5в м. Харків» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)