**Перелік змін до тендерної документації закупівлі**

**ДК 021:2015 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура (Світильник вуличний консольний LED)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пункт тендерної документації** | **Поточна редакція тендерної документації** | **Редакція тендерної документації зі змінами** |
| **1** | **ДОДАТОК  2**  *до тендерної документації* | **Світильник вуличний консольний LED**  Технічні вимоги:  Алюмінієвий корпус  Матеріал розсіювання – полікарбонат  Одна лінза  Потужність – 100 W  Напруга – від 85 до 265 V  Світловий потік – не менше 10000 Lm  Температура світла – 6000К-6500К  Ресурс, годин – не менше 30 000 год.  Температура експлуатації від -30 до +50 °C | **Світильник вуличний консольний LED**  Технічні вимоги:  Алюмінієвий корпус  Матеріал розсіювання – полікарбонат  Дві лінзи  Потужність – 100 W  Напруга – від 85 до 265 V  Світловий потік – не менше 10000 Lm  Температура світла – 6000К-6500К  Ресурс, годин – не менше 30 000 год.  Температура експлуатації від -30 до +50 °C |