**Перелік змін до тендерної документації закупівлі**

**ДК 021:2015 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура (Світильник вуличний консольний LED)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пункт тендерної документації** | **Поточна редакція тендерної документації** | **Редакція тендерної документації зі змінами** |
| **1** | **ДОДАТОК  2***до тендерної документації*  | **Світильник вуличний консольний LED**Технічні вимоги:Алюмінієвий корпусМатеріал розсіювання – полікарбонатОдна лінзаПотужність – 100 WНапруга – від 85 до 265 VСвітловий потік – не менше 10000 Lm Температура світла – 6000К-6500К Ресурс, годин – не менше 30 000 год.Температура експлуатації від -30 до +50 °C | **Світильник вуличний консольний LED**Технічні вимоги:Алюмінієвий корпусМатеріал розсіювання – полікарбонатДві лінзиПотужність – 100 WНапруга – від 85 до 265 VСвітловий потік – не менше 10000 Lm Температура світла – 6000К-6500К Ресурс, годин – не менше 30 000 год.Температура експлуатації від -30 до +50 °C |