Додаток 2

 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 50110000-9: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»(** **послуги з технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту ГУНП)**

1. Поточний ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яка розміщується у межах міста **Дніпро**, з моменту підписання договору до ***30.04.2024***.
2. Загальна кількість – 128 послуг.

**Орієнтовний перелік марок виробників автотранспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги за предметом закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАРКА, МОДЕЛЬ ТА ОБ'ЄМ ДВИГУНА** | **ТИП НОМЕРУ КУЗОВУ** | **К-ТЬ, ШТ.** |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADF58683245** | 1 |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADF58661675** | 1 |
| **SSangYong** | **KPTC0B16SAP075599** | 1 |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADF58672484** | 1 |
| **Skoda Octavia** | **TMBDL41U79B006445** | 1 |
| **Toyota Land Cruiser 300** | **JTMAACBJ204009574** | 1 |
| **Daewoo Sens** | **Y6DTF698KE0333687** | 1 |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADG55892546** | 1 |
| **Renault Duster**  | **VF1HSRADF58683224** | 1 |

**\* Обов’язкова вимога до Виконавця, власними силами, засобами та за власні кошти евакуація транспортних засобів Замовника, які перебувають у технічно несправному стані та знаходяться у зоні бойових дій.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Орієнтовний перелік послуг СТО з технічного обслуговування та ремонту АТЗ** | **Кількість послуг із запасними частинами** | **Орієнтовне найменування, виробник, каталожний номер запасної частини**  |
| **1** | **Renault Duster 1892****Тип кузова VF1HSRADF58683245 1 одиниця, кількість послуг 19** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна фільтру паливного | 1 | Паливний фільтр KNECHT, KX33828D |
| 4 | Заміна оливи двигуна  | 1 | ENI TypeR 5w30 |
| 5 | Заміна фільтру оливи двигуна | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 6 | Заміна повітряного фільтру | 1 | Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 7 | Заміна салонного фільтру | 1 | Фільтр салону Rider RD.61J6WP2110 |
| 8 | Заміна переднього підшипника маточини | 3 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 9 | Заміна важеля передньої підвіски | 2 | Важель передньої підвіски Renault 545055413R\545040280R |
| 10 | Заміна втулок стабілізатора переднього | 1 | Втулки стабілізатора перед Sidem 805845 |
| 11 | Заміна патрубка наддуву | 1 | Патрубок Renault 144609369R |
| 12 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 2 | Стійки стабілізатора перд CTR CLRE4 |
| 13 | Ремонт турбокомпрессора | 1 | Картридж турбокомпрессора |
| 14 | Заміна ручки перемикання КПП із тросами | 1 | Троси RENAULT/DACIA, 341080304R |
| 15 | Заміна датчику температури сажового фільтру | 1 | Датчик RENAULT/DACIA, 8200929533 |
|   | **Всього** | **19** |   |
| **2** | **Renault Duster 1878** |
| **Тип кузова VF1HSRADF58661675 1 одиниця, кількість послуг 16** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна амортизатора задньої підвіски | 2 | Задній амортизатор підвіски LUCAS/TRW, JGM1106T |
| 4 | Заміна опори заднього амортизатору з підшипником | 2 | Опора KAYABA, SM1528 |
| 5 | Заміна стійки стабілізатора переднього | 2 | Стійки стабілізатора перд CTR CLRE4 |
| 6 | Заміна переднього підшипника маточини | 3 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 7 | Заміна важеля передньої підвіски | 2 | Важель передньої підвіски Renault 545055413R\545040280R |
| 8 | Заміна втулок стабілізатора переднього | 1 | Втулки стабілізатора перед Sidem 805845 |
| 9 | Заміна головного гальмівного циліндру з рідиною | 1 | ГТЦ RENAULT/DACIA, 460117430R |
| 10 | Заміна комплекту зчеплення з маховиком | 1 | К-кт зчеплення LUK, 600019700 |
|   | **Всього** | **16** |   |
| **3** | **SSangYong 1834** |
| **Тип кузова KPTC0B16SAP075599 1 одиниця, кількість послуг 4** |
| 1 | Діагностика паливної системи | 1 |   |
| 2 | Заміна свічок запалення | 1 | Свічки к-кт DENSO, VXUH22I  |
| 3 | Заміна котушки запалення  | 2 | Катушка запалення SSY 1611583203 |
|   | **Всього** | **4** |   |
| **4** | **Renault Duster 1812** |
| **Тип кузова VF1HSRADF58672484 1 одиниця, кількість послуг 32** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Зняття/встановлення МКПП  | 1 |   |
| 3 | Зняття/встановлення ДВЗ | 1 |   |
| 4 | Ремонт ДВЗ с заміной КШМ  | 1 |   |
| 5 | Ремонт ГБЦ  | 1 |   |
| 6 | Проточка блоку | 1 |   |
| 7 |   | 1 | Комплект прокладок ДВЗ Renault 7701479013 |
| 8 |   | 4 | Поршень ДВЗ KOLBENSCHMIDT, 41097610 |
| 9 |   | 4 | Кільце поршньове 0812340700 Goetze |
| 10 |   | 1 | К-кт вкладишів шатунних KOLBENSCHMIDT, 37161600 |
| 11 |   | 1 | Напівкільця 7701474972 |
| 12 |   | 5 | Вкладиш К-вала Renault 122232350R |
| 13 |   | 1 | Колінчатий вал Renault 122011649R |
| 14 |   | 4 | Клапан вп. KNECHT/MAHLE, 021VE31060000 |
| 15 |   | 4 | Клапан вип. KNECHT/MAHLE, 021VA31061000 |
| 16 |   | 1 |  к-кт реміня ГРМ Gates, K015675XS |
| 17 |   | 1 | Мастило Eni 75w90 4.6l |
| 18 |   | 1 | Мастило Eni i-synt 5w30 TechR 4.2l |
| 19 |   | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 20 |   | 1 |  Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 21 |   | 1 |  Охолоджуюча рідина Сomma G12 Longlife |
| 22 |   | 1 | Водяна помпа DAYCO, DP200 |
| 23 |   | 1 | Свічка накалювання Denso DG609 4шт |
| 24 |   | 1 | Масляна форсунка Renault 7701475121 к-кт |
| 25 |   | 1 | Шків розподільчого валу 7701478037 |
| 26 |   | 1 | Комплект болтів ГБЦ CORTECO, 016752B |
| 27 |   | 1 | Розподільчій вал 8200978873 |
| 28 | Заміна турбонагнітача | 1 | Турбонагнітач NISSENS, 93072 |
| 29 | Заміна теплообмінника | 1 | Теплообмінник ERA, 354131 |
| 30 | Заміна патрубка турбіни | 1 | Патрубок ASAM, 72961 |
| 31 | Заміна переднього підшипника маточини | 3 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 32 | Заміна важеля передньої підвіски | 2 | Важель передньої підвіски Renault 545055413R\545040280R |
| 33 | Заміна втулок стабілізатора переднього | 1 | Втулки стабілізатора перед Sidem 805845 |
| 34 | Заміна сайлентблоку заднього важелю | 10 | Сайлентблок FEBI , 36387 |
| 35 | Заміна заднього продольного важелю | 2 | Важель FEBI, 36436 |
| 36 | Заміна хрестовини карданного валу | 2 | Хрестовина карданного валу FEBEST, ASRNDUST |
| 37 | Заміна підвісного підшипнику | 1 | Febest RNCB-DUST |
| 38 | Заміна задньої пружини | 2 | Пружина Renault 550202720R |
|  | **Всього** | **32** |   |
|  **5** | **Skoda Octavia д.н.з. 0648**  |
|  **Кузов TMBDL41U79B006445 1 одиниця, кількість послуг 9** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна оливи двигуна  | 1 | ENI Type 5w40 |
| 4 | Заміна фільтру оливи двигуна | 1 | Фільтр Оливи двигуна VAG 06A115561B |
| 5 | Заміна повітряного фільтру | 1 | Повітряний фільтр VAG 1J0129620 |
| 6 | Заміна заднього амортизатору | 2 | Амортизатор BILSTEIN, 19236971 |
| 7 | Заміна передніх гальмівник колодок | 1 | Колодки BOSCH, 0 986 424 460 |
| 8 | Заміна механізму склопідіймача | 1 | Механізм MAGNETI MARELLI, 350103170103 |
|  | **Всього** | **9** |   |
|  **6** | **Toyota Land Cruiser 300 д.н.з. 3573** |
| **Тип кузова JTMAACBJ204009574 1 одиниця, кількість послуг 6** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна оливи двигуна  | 1 | Сastrol GTX 5w30 |
| 4 | Заміна фільтру оливи двигуна (бронь) | 1 | Фільтр Оливи двигуна TOYOTA/LEXUS, 90915-10010 |
| 5 | Заміна повітряного фільтру | 1 | Повітряний фільтр TOYOTA/LEXUS, 17801-52021 |
| 6 | Заміна фільтру паливного | 1 | Фільтр паливний TOYOTA/LEXUS, 23390-52060 |
|  | **Всього** | **6** |   |
|  **7** | **Daewoo Sens ВЕ6322ВХ** |
| **Тип кузова Y6DTF698KE0333687 1 одиниця, кількість послуг 8** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна рульової рейки | 1 | Рульова рейка GM 96304378 |
| 4 | Заміна рульового накінечника | 2 | CEKD-1L CEKD-1R |
| 5 | Заміна комплекту зчеплення  | 1 | зчеплення Valeo GMK057 |
| 6 | Заміна підшипника передньої маточини | 2 | FAG 713 6441 60 |
|  | **Всього** | **8** |   |
|  **8** | **Renault Duster 1826** |
| **Тип кузова VF1HSRADG55892546 1 одиниця, кількість послуг 31** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Регулювання кутів установки коліс | 1 |   |
| 3 | Заміна оливи двигуна  | 1 | ENI TypeR 5w30 |
| 4 | Заміна фільтру оливи двигуна | 1 | Фільтр Оливи двигуна BOSCH, F026407022 |
| 5 | Заміна повітряного фільтру | 1 | Повітряний фільтр Blue Print, ADR162210 |
| 6 | Заміна салонного фільтру | 1 | Фільтр салону Rider RD.61J6WP2110 |
| 7 | Заміна переднього підшипника маточини | 1 | Передній підшипник маточини MEYLE, 16146500100 |
| 8 | Заміна кермової рейки | 1 | Кермова рейка 490014807R |
| 9 | Заміна заднього амортизатора підвискі | 2 | Задній амортизатор підвіски LUCAS/TRW, JGM1106T |
| 10 | Заміна заднього підшипника маточини | 2 | Задній підшипник маточини MEYLE, 161 475 00100 |
| 11 | Заміна опори заднього амортизатору з підшипником | 2 | Опора KAYABA, SM1528 |
| 12 | Заміна задньої пружини | 2 | Пружина Renault 550202720R |
| 13 | Заміна сайлентблоку заднього важелю | 10 | Сайлентблок FEBI , 36387 |
| 14 | Заміна заднього продольного важелю | 2 | Важель FEBI, 36436 |
| 15 | Заміна хрестовини карданного валу | 2 | Хрестовина карданного валу FEBEST, ASRNDUST |
| 16 | Ремонт ПНВТ | 1 | Ремкомплект ПНВТ |
|  | **Всього** | **31** |   |
|  **9** | **Renault Duster 1884** |
| **Тип кузова VF1HSRADF58683224 1 одиниця, кількість послуг 3** |
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 1 |   |
| 2 | Ремонт електричноъ проводки а-ля | 1 |   |
| 3 | Корегування прошивки блоку імобілайзера | 1 |   |
|  | **Всього** | **3** |   |
|   | **Всього вартість послуг, грн.** |  |  |

1. Перелік послуг (робіт), запасних частин, витратних матеріалів та їх кількість вказується у Акті наданих послуг.
2. Представник Замовника може бути присутнім біля автотранспортного засобу при проведенні діагностики та слідкувати за процесом надання послуг ( не заважаючи працівникам СТО та дотримуючись внутрішніх правил безпеки).
3. Представниками Замовника може бути здійснено виїзд на СТО для перевірки якості наданих послуг (кількість машино-заїздів, обсяг наданих послуг, відповідність та кількість запасних частин та матеріалів тощо).
4. На етапі кваліфікації тендерних пропозицій, Учасником, який перебуває на кваліфікації, забезпечується доступ Замовника (виїзд) на СТО Учасника для перевірки забезпечення (дотримання) технічних вимог (а саме, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, зазначених в документах тендерної прпозиції) до предмету закупівлі, про що буде складено Акт відповідності. Невідповідність інформації, зазначеної в тендерній пропозиції та на СТО Учасника є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. На підтвердження зазначеного Учасник надає гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП в Луганській області, Замовником висуваються посилені вимоги до СТО. Серед таких вимог виділяються наступні:

 СТО повинна мати:

* обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;
* стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс автомобілів;
* обладнання для аварійного запуску двигуна та зарядки акумуляторних батарей 12/24 В. (пусковий-зарядний пристрій);
* обладнання для діагностування двигуна внутрішнього згорання обладнання для перевірки герметичності та заповнення холодоагентом системи кондиціонування;
* зручна транспортна розв’язка для під’їзду до СТО;
* закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;
* можливість позачергового прийому-видачі на ремонт автомобілів Замовника;
* здійснення шестиденного (6 днів на тиждень понеділок - субота) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО;
* кількість постів на СТО повинна бути не менше 3 (трьох) та забезпечувати можливість виконання поточного ремонту одночасно не менше, ніж 2 (двох) автомобіля Замовника;
* інформаційно-технічна підтримка та призначення відповідальної особи для координування та супроводження ремонту автомобілів Замовника;
* можливість здійснювати безоплатну доставку автомобіля Замовника, який не має можливості самостійно рухатися з технічних причин, на сервіс, де будуть виконуватися ремонтні роботи даного автомобіля;

На підтвердження відповідності СТО Учасника вимогам надати довідку в довільній формі

1. Строк виконання Учасником ремонтних робіт автомобіля не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. При цьому, Учасник торгів повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення ремонту автомобілів Замовника. У разі їх відсутності на складі Учасника, строк виконання Учасником таких робіт подовжується, але не повинен перевищувати 7 (семи) календарних днів з моменту підписання Дефектного акту.
2. Гарантійні терміни на виконані роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.
3. Учасник після виконання робіт (надання послуг) повинен повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь.
4. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

Послуги надаються на станції технічного обслуговування (СТО) Учасника, що знаходиться у межах міста Дніпро.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*\**

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*