**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Січових Стрільців, 8а, м.Стрий"***

 **(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 320 |  |
| 2 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 320 |  |
| 3 | Розливання в’яжучих матеріалівкількість: 320х0,0008 | т | 0,256 |  |
| 4 | Улаштування вирівнювалього шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону кількість:320х0,120 | т | 38,4 |  |
| 5 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | м2 | 54,6 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***