**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт тротуару по проспекту Миру (парна сторона) від перехрестя з вул.Першотравнева до магазину «АТБ» в м. Шепетівка Хмельницької області ( Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 Ремонт доріг))**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Розбирання цементнобетонних покриттів | | | м3 | | 15,75 | |  | |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | | | м3 | | 83 | |  | |
| 3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | | | м3 | | 208 | |  | |
| 4 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на  щебеневу основу | | | м | | 1044 | |  | |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | | | т | | 527 | |  | |
| 6 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 5 км | | | т | | 527 | |  | |
| 7 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою | | | шт | | 1 | |  | |
| 8 | На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 | | | шт | | -1 | |  | |
| 9 | Заміна чавунних люків | | | шт | | 1 | |  | |
| 10 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 3 | | | м3 | | 40,88 | |  | |
| 11 | Улаштування основи під поребрик | | | м3 | | 10,44 | |  | |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | | | м | | 1044 | |  | |
| 13 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші за товщини шару 12 см | | | м2 | | 2075 | |  | |
| 14 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної  суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 | | | м2 | | -2075 | |  | |
| 15 | Перевезення заповнювачів природних, що  транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 30км | | | т | | 355,8 | |  | |
| 16  17  18  19 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м  Готова піщано-щебенева суміш N7, суміш зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000  Поребрик  Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70мм, бетонВ30(М400) (МР3200) | | | м2  м3  м  м2 | | 2075  263.52  1044  2095.75 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
| Гарантія на фігурні елементи мощення не менше 10 років. Візерунок тротуару та кольорова гама фігурниї елементів узгоджується із замовником.  Для підтвердження відповідності виробів бетонних тротуарних неармованих, каменів бетонних бортових вимогам ДСТУ Б.В.2.7-145:2008, ДСТУ Б.В.2.7-237:2010учасник надає у складі пропозиції сертифікат відповідності на такі вироби, що виданий акредитованим центром. | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |