**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт тротуару по проспекту Миру (парна сторона) від перехрестя з вул.Першотравнева до магазину «АТБ» в м. Шепетівка Хмельницької області ( Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 Ремонт доріг))**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 15,75 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 83 |   |
| 3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 208 |   |
| 4 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків нащебеневу основу | м | 1044 |   |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  т | 527 |   |
| 6 | Перевезення будівельного сміття самоскидами навiдстань 5 км | т | 527 |   |
| 7 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою | шт | 1 |   |
| 8 | На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 | шт | -1 |   |
| 9 | Заміна чавунних люків | шт | 1 |   |
| 10 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 3 |  м3 | 40,88 |   |
| 11 | Улаштування основи під поребрик |  м3 | 10,44 |   |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 1044 |   |
| 13 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаноїсуміші за товщини шару 12 см | м2 | 2075 |   |
| 14 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаноїсуміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 | м2 | -2075 |   |
| 15 | Перевезення заповнювачів природних, щотранспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 30км | т | 355,8 |   |
| 161718 19 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 мГотова піщано-щебенева суміш N7, суміш зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000ПоребрикПлити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70мм, бетонВ30(М400) (МР3200) |  м2м3мм2 | 2075263.5210442095.75 |   |
|  |  |  |  |  |
| Гарантія на фігурні елементи мощення не менше 10 років. Візерунок тротуару та кольорова гама фігурниї елементів узгоджується із замовником.Для підтвердження відповідності виробів бетонних тротуарних неармованих, каменів бетонних бортових вимогам ДСТУ Б.В.2.7-145:2008, ДСТУ Б.В.2.7-237:2010учасник надає у складі пропозиції сертифікат відповідності на такі вироби, що виданий акредитованим центром.  |
|   |   |   |   |   |   |