**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Автоматичний аналізатор глюкози та лактату (НК 024:2019 44206 - Автоматичний аналізатор глюкози IVD, лабораторний) (ДК 021:2015 - 38430000-8 - Детектори та аналізатори)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні характеристики** | **Відповідність (так/ні); з посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) документів** |
| 1. | Принцип вимірювання: амперометричний |  |
| 2. | Електрод - чіп-сенсор |  |
| 3. | Діапазон вимірювання, не гірше: Глюкоза   1 – 50 ммоль/л                                             Лактат      1 – 40 ммоль/л |  |
| 4. | Термін служби сенсорів, не менше: Глюкоза -7000 проб                                           Лактат - 5000 проб |  |
| 5. | Точність вимірювання: CV ≤ 1,5% на 12 ммоль/л |  |
| 6. | Позицій для проб не менше 5 |  |
| 7. | Додаткова наявність позицій на 2 контролі, 2 стандарти, 1 екстрену пробу |  |
| 8. | Тип проби: кров, плазма, сироватка |  |
| 9. | Об'єм проби не більше 20 мкл |  |
| 10. | 3 режими калібрування |  |
| 11. | Дисплей графічний сенсорний не менше 300 х 200 пікселів |  |
| 12. | Мова меню українська або російська |  |
| 13. | Пам'ять не менше 100 проб |  |
| 11. | Порт передачі даних - RS 232С |  |

1.Товар повинен бути зареєстрований в Україні або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, що засвідчується завіреною копією декларації або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника або нотаріально завірену копію (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

3. Надати посібник з експлуатації запропонованого Учасником товару.

4. Товар повинен передаватись Замовнику в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита і т. інше.

5. Товар повинен бути поставлений до установи протягом 5-ти календарних днів з моменту заявки (надати гарантійний лист).

6. Гарантія на товар не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист).

7. Учасник повинен провести навчання технічного і медичного персоналу (надати гарантійний лист ).

8. В ціну поставки обладнання входить вартість самого обладнання, доставка, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, запуск  в експлуатацію, оновлення програмного забезпечення та гарантійне обслуговування на протязі 12 місяців (надати гарантійний лист).

9. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички (надати гарантійний лист).

10. Проведення Учасником постгарантійного обслуговування обладнання (надати гарантійний лист).