**Перелік змін,** що вносяться до **додатку 1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»** тендерної документації   
КП «Теплокомуненерго» м. Монастирище за предметом закупівлі:труба попередньо ізольована, подвійна, із зшитого поліетилена PE-Xa, яка відповідає DIN 16892/16893 ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (EN ISO 15875-2) та супутні вироби (код ДК 021:2015 – 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Попередня редакція** | **Редакція із змінами** |
| Абзац дев’ятий розділу «Предмет закупівлі повинен відповідати наступним параметрам:» | відсутній | * Залежність максимального робочого тиску від температури:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Температура, Цельсія | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | | Тиск, бар | 17,1 | 15,1 | 13,4 | 11,9 | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,6 | |
| Абзац сьомий розділу «Предмет закупівлі повинен відповідати наступним параметрам:» | * Теплова ізоляція повинна бути виготовлена з спіненого поліетилену, що підтверджується у складі пропозиції сертифікатом відповідності з посиланням на ДСТУ Б В.2.5-31-2007 «Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном». | * Теплова ізоляція повинна бути виготовлена із двокомпонентної поліуретанової композиції (пінополіуретан), що підтверджується у складі пропозиції сертифікатом відповідності з посиланням на ДСТУ Б В.2.5-31-2007 «Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном». |