**Додаток 5**

**На підприємстві використовуються мотокоси та бензопили Start-pro SGT-5200, Foresta , Grunhelm ,** **Forte, Дніпро –М, Мінск,Урал.**

 **Запчастини та комплектуючі до мотокос/бензопил вказаних вище марок повинні бути оригінальні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1  | Поршньова в зборі D40,5мм з прокладкою ,  | шт | 40 |
| 2 | Карбюратор з прокладкою 40/44  | шт | 40 |
| 3 | Свічка запалювання (2Т) | шт | 100 |
| 4 |  Диски 40 зубців з победітовою напайкою (наружний діаметр -255мм, діаметр внутрішній -25,4 мм, товщина- 1,3мм) | шт | 200 |
| 5 | Бак паливний DL40-5 | шт | 50 |
| 6 | Котушка запалювання | шт | 20 |
| 7 | Стартер плавний пуск  | шт | 50 |
| 8 | Зчеплення металеве з короткою пружиною та двома шайбами в зборі  | шт | 10 |
| 9 | Сальніки для тримера бензинового | шт | 10 |
| 10 | Редуктор верхній D28 мм 9 шліців  | шт | 30 |
| 11 | Редуктор нижній D28 мм 9 шліців  | шт | 60 |
| 12 | Штанга в зборі з валом D28мм 9 шліців  | шт | 20 |
| 13 | Котушка для ліски | шт | 400 |
| 14 | Набір прокладок з сальніками  | шт | 10 |
| 15 | Ремень наплічний мякий  | шт | 25 |

 **Технічні (якісні та кількісні ) характеристики товару**

***для тримера бензинового(мотокоса,тощо)***

**Технічні (якісні та кількісні ) характеристики товару**

***для бензопил***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Найменування** | **Од.виміру** | **Кількість** |
| 1 | Поршньова в зборі з прокладкою для бензопили | шт | 5 |
| 2 | Карбюратор з прокладкою для бензопили | шт | 5 |
| 3 | Стартер металевий  | шт | 10 |
| 4 | Сальники  | комплектів | 10 |
| 5 | Набір прокладок  | шт | 5 |
| 6 | Шина 64 зуба довжина 40см товщина канавки для цепа 1,5 см | шт | 60 |
| 7 | Шина 72 зуба довжина 54 см товщина канавки для цепа 15,см | шт. | 60 |
| 8 | Цеп 64 зуба.  | шт. | 100 |
| 9 | Цеп 72 зуба | шт. | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рік виготовлення (не раніше) |  Товар новий, рік виготовлення не раніше 2021 року. Термін та умови його зберігання не порушені. |
| 2 | Термін придатності (не раніше) | Не вимагається |
| 3 | Вимоги щодо якості  | 1. Товар, що постачається повинен бути обов'язково того ж найменування та у тій же кількості, які вказані у **комерційній пропозиції.**
2. Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень.

Товар обов’язково повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка має бути заводською з відповідним маркуванням, бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. ,що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар..1. Товар повинен відповідати ТУ або ДСТУ
 |
| 4 | Гарантійний строк (не менше до) та гарантійні вимоги | Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника. Надати гарантійний лист в довільній формі на фірмовому бланку( у разі наявності) |
| 5 | Строк і порядок встановлення Покупцем недоліків поставленого Постачальником товару, які не могли бути виявлені при нормальному їх прийманні та пред’явлення Покупцем Постачальникові претензій у зв’язку з недоліками поставлених товарів | В разі встановлення невідповідності продукції заданим параметрам замовник залишає за собою право повернення продукції постачальнику та у подальшому розірвання існуючого договору на постачання продукції. Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.Протягом 3-х місяців з дати постачання товару, Покупець може видати Постачальнику вимогу про усунення невідповідностей. Вимога повинна бути виконана протягом 30 календарних днів. В разі невиконання вимоги, Покупець ініціює претензійно-позовну процедуру згідно законодавства України. |
| 6 | Вантажно-розвантажувальні роботи | Доставка товару, завантажувальні ,а також розвантажувальні роботи на склад Замовника здійснюється за рахунок та силами Постачальника |
| 7 | Страхування товару | Не вимагається |

Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. Надати гарантійний лист в довільній формі на фірмовому бланку( у разі наявності)

Доставку товару проводити у робочі дні з 8 до 16:15 годин;

Учасник гарантує, що товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.( лист-гарантія)

 Про відвантаження/доставку товару Постачальник обов’язково попереджає Замовника за 1-2 дні.

 Постачальник зобов’язується замінити товар протягом 10 (десяти) робочих днів, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, -слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».