Реконструкція адміністративної будівлі літ."А" управління праці та соціального захисту населення під адміністративну будівлю для поліцейського офіцера
громади, котельні літ."а" без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані, та знесенням прибудови літ."а" за адресою: Україна, Одеська област,
Подільський район. Любашівська територіальні громада, смт Любашівка, вул.Софіївська, будинок 142

Додаток №4 до Документації
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Кондиціювання
Загальнобудівельні роботи
Основа: | | Кошторисна вартість | |
креслення (специфікації ) № 27-05-23-РП-ОВ.С | | Кошторисна трудомісткість | |
| | Кошторисна заробітна плата | |
| | Середній розряд робіт | |
Складений за поточними цінами станом на “12 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.
.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього

експлуа-
тації
машин

Всього

заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням
машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1

КБ20-34-1

Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт

6

2

С130-426
варіант 1

Зовнішній блок кондиціонера GWH07AAAXA-
K3NNA2A/O

шт

2

3

С130-426
варіант 2

Внутрішній блок кондиціонера
GWH07AAAXA-K3NNA2A/I

шт

2

4

С130-426
варіант 3

Зовнішній блок кондиціонера GWH09AAA-
K3NNA2A/O

шт

1

5

С130-426
варіант 4

Внутрішній блок кондиціонера GWH09AAA-
K3NNA2A/I

шт

1

6

& С111-239-
4
варіант 1

Кронштейн для зовнішнього блоку (компл)

шт

3

7

КМ12-70-1

Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй
до 18 мм

100 м

0,06

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

8

& С1545-
265-16
варіант 1

Трубка мiдна д.3,8" (9,53/0,81мм)

м

6

9

КБ26-2-2

Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 25 мм
трубками теплоізоляційними, товщина
iзоляцiйного шару 6 мм

10м

0,6

10

& С114-100-
8
варіант 4

Трубка теплоізоляційна К flex, діаметр 10мм
товщ 6мм

м.п

6

11

КБ16-14-12

Прокладання дренажних труб
полiетиленових [поліпропіленових]
дiаметром до 20 мм

100м

0,06

12

& С1630-40-
1-7
варіант 1

Дренажна трубка ПВХ для кондиціонера 3/4"

м

6

| | Разом прямі витрати по кошторису | | | | |
| | Разом будівельні роботи, грн. | | | | |
| | в тому числi: | | | | |
| | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | |
| | всього заробiтна плата, грн. | | | | |
| | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | |
| | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | |
| | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | |
| | Всього будівельні роботи, грн. | | | | |
| | _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ | | | | |
| | Всього по кошторису | | | | |
| | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | |
| | Кошторисна заробiтна плата, грн. | | | | |
Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]