Реконструкція адміністративної будівлі літ."А" управління праці та соціального захисту населення під адміністративну будівлю для поліцейського офіцера
громади, котельні літ."а" без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані, та знесенням прибудови літ."а" за адресою: Україна, Одеська област,
Подільський район. Любашівська територіальні громада, смт Любашівка, вул.Софіївська, будинок 142	
Додаток №4 до Документації	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Загальнобудівельні роботи	
Загальнобудівельні роботи	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 27-05-23-РП-КР; 27-05-23-РП-ЗПЗ; 27-05-23-РП-АР	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “12 листопада” 2023 р.	
№
Ч.ч.
.	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стіни та перегородки 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ8-19-1	Мурування з великих вапнякових блоків
масою до 0,5 т	1 м3	1,37								
2	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,95								
3	С111-739
варіант 1	Блоки газобетонні 600х200х100	м3	0,9405								
4	С111-329
варіант 1	Клей для газобетону UDK TBM	кг	23,75								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.		 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.		 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.		 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Сходи і пандус 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	== Закладна деталь Зд-1 (20шт)==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,023								
6	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,003								
7	& С111-
1804-2
варіант 1	Сталь листовая толщ.6мм	т	0,022								
8	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг	т	0,023								
9	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015								
10	КБ13-26-6
к=2	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,015								
 	 	== сходи Сх1 ==	 	 								
11	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2	100м3	0,0216								
12	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2	100м3	0,006								
13	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди	100 м3	0,0156								
14	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,73								
15	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,35								
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної пiдготовки бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
10-20мм бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм	100м3	0,004								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КБ6-22-1	Улаштування сходів монолітних бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм	100м3	0,0197								
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм	т	0,017								
19	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,189								
20	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	6,1								
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,061								
 	 	== сходи Сх2 (1шт)  ==	 	 								
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2	100м3	0,1034								
23	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2	100м3	0,031								
24	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди	100 м3	0,0724								
25	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	12,67								
26	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів	м3	1,01								
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної пiдготовки бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
10-20мм бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм	100м3	0,0113								
28	КБ6-22-1	Улаштування сходів монолітних бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
10-20мм	100м3	0,05								
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм	т	0,028								
30	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,45								
31	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	10,2								
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону	100м2	0,102								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	== ОГОРОЖА  ==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	== Ог1-1шт  ==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,063								
34	& С1535-
166-3
варіант 1	Труба 40х3	т	0,065								
35	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	4								
36	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04								
37	КБ13-26-6
к=2 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04								
38	КБ9-34-1	Монтаж дрібних конструкцiй масою до 0,1 т	т	0,063								
 	 	== Ог2-1шт  ==	 	 								
39	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,027								
40	& С1535-
166-3
варіант 1	Труба 40х3	т	0,028								
41	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	1,5								
42	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015								
43	КБ13-26-6
к=2 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,015								
44	КБ9-34-1	Монтаж дрібних конструкцiй масою до 0,1 т	т	0,0273								
 	 	== Ферма Ф1 (4шт) ==	 	 								
45	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0504								
46	& С1535-
166-3
варіант 1	Труба 40х3	т	0,052								
47	& С111-
1804-2
варіант 2	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,0004								
48	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді
ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м	т	0,0504								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі
покриттів [ферм, балок] одноповерхових
виробничих будівель	т	0,0504								
50	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	2,5								
51	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,025								
52	КБ13-26-6
к=2	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,025								
53	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,0511								
54	& С121-258-
1-1П
варіант 1	Профнастил з кольоровим полімерним
покриттям НС-44-1000-0,55	м2	5,8765								
55	& С111-138-
2-2А	Саморізи	шт	48								
56	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08								
57	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й
шайбами	100шт	0,08								
58	& С111-91-3
варіант 1	Дюбель М10 довжина 200	шт	8								
59	& С111-91-3
варіант 2	Гайка М10	шт	16								
60	& С111-91-3
варіант 3	Шайба М10	шт	8								
 	 	== Металеві стійки Ст1 (2 шт), Ст2 (2шт) ==	 	 								
61	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,045814								
62	& С111-134-
9-1
варіант 1	Труба профільна сталева 60х60х3мм	т	0,047								
63	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення
трубопроводів всередині будівель і споруд
масою до 0,1 т	т	0,045814								
64	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	2,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,025								
66	КБ13-26-6
к=2	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,025								
 	 	== Прогони П1 (5шт); П2 (5шт) ==	 	 								
67	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,059994								
68	& С111-134-
9-1
варіант 1	Труба профільна сталева 60х60х3мм	т	0,062								
69	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді
ферм для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м	т	0,059994								
70	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі
покриттів [ферм, балок] одноповерхових
виробничих будівель	т	0,059994								
71	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	3								
72	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03								
73	КБ13-26-6
к=2	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,03								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	СТЕЛІ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,791								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	& С111-827-
4
варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	71								
76	& С111-827-
5
варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	202								
77	& С111-136-
1
варіант 1	Дюбель 6х40мм металевий	шт	55								
78	& С111-136-
2
варіант 1	Дюбель 6х40мм пластмасовий	шт	133								
79	& С111-
1849-2-2Ж
варіант 1	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1234								
80	& С1116-
703-1
варіант 1	Подовжувач профілю 60/27 однорівн.	шт	24								
81	& С1110-
173-1А5
варіант 1	Тяга підвісу	шт	55								
82	& С111-136-
3
варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	55								
83	& С111-
1900-7
варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "Краб"	шт	134								
84	& С100-СШ-
К
варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна
шириною 30мм	м	71								
85	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами	100 м2	0,791								
86	С111-741
варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	83,06								
87	& С126-
1300-Р7
варіант 1	Гвинт-самонарізний 3,5х9,5 мм	шт	1661								
88	& С111-
1628-5
варіант 1	Стрічка армувальна	м	78								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
89	& С111-197-
5
варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	28,24								
90	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою	100м2	0,791								
91	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,82								
92	КБ15-182-3
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,791								
93	& С111-197-
5
варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	284,76								
94	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,791								
 	 	СТІНИ І ПЕРЕГОРОДКИ	 	 								
 	 	== Тип 1 ==	 	 								
95	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну	100м2	0,167								
96	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,167								
97	КБ15-182-3
к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,167								
98	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,40981								
99	С111-1896
варіант 1	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	90,18								
100	КБ15-25-1	Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,167								
101	С111-2000-1
варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11	кг	108,55								
102	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР	кг	6,7802								
103	& С111-
2001-8
варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	70,808								
104	С111-256
варіант 1	Плитки керамiчнi	м2	16,867								
 	 	== Тип 2 ==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
105	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну	100м2	2,448								
106	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,448								
107	КБ15-182-3
к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,448								
108	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	35,32464								
109	С111-1896
варіант 1	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	1321,92								
110	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	2,448								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Підлоги 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
111	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	43,8								
112	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	43,8								
113	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм	100м2	0,438								
114	КБ11-11-2
к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до товщ.
60мм)	100м2	0,438								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
115	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,438								
116	С111-2000-1
варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11	кг	284,7								
117	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР	кг	17,7828								
118	& С111-
1746-1	Крестики пластмассовые	шт	186								
119	С111-287
варіант 1	Плитки керамiчнi для пiдлог 	м2	44,676								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
120	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,015975								
121	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,20825								
122	С123-33
варіант 1	Блоки вiконнi металопластикові ВМ17.0-17.5
(1700х1750) 7шт	м2	20,825								
123	С123-33
варіант 2	Блоки вiконнi металопластикові ВМ17.5-5.0
(1700х500) 1шт	м2	0,875								
124	С123-33
варіант 3	Блоки вiконнi металопластикові ВМ 8.5-8.5
(850х850) 1шт	м2	0,7225								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
125	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,145								
126	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,145								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 5						
 	 	 	 	 	 	 						
 	 	 Роздiл 6. Укоси 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Внутрішні відкоси дверних та віконних
прорізів   
====================================
=	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
127	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін
грибкопроникною грунтовкою	100м2	0,2754								
128	С111-2014-6	Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	5,508								
129	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	100м2	0,2754								
130	КБ15-56-3
Н	Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів
гіпсовою фінішною шпатлівкою типу
Сатенгіпс товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2754								
131	КБ15-56-4
к=2	Додавати на кожний шар товщиною 0,5 мм
безпіщаного накриття поверхонь стін
шпатлівкою типу Сатенгіпс додавати до 2 мм	100 м2	0,2754								
132	С111-2015-3
варіант 1	Шпатлiвка типу Сатенгіпс	кг	55,08								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
133	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,2754								
 	 	== зовнішніі==	 	 								
134	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,0834								
135	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою	100м2	1,2507								
136	КБ15-184-2
к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,2507								
137	С1555-101	Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29	кг	750,42								
138	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,2507								
139	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,444								
140	& С113-2-4-
7-1
варіант 1	Зовнішні зливи з ПВХ покриттям	м	149,7428								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 6						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Двері 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	ЗОВНІШНІ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
141	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,01845								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
142	С123-96-1
варіант 1	Блоки дверні зовнішні ПВХ (900х2050) 1шт	м2	1,845								
143	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,02544								
144	С123-96-1
варіант 2	Блоки дверні зовнішні ПВХ (1200х2120) 1шт	м2	2,544								
 	 	ВНУТРІШНІ ДЕРЕВ'ЯНІ	 	 								
145	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,05075								
146	С123-96-1
варіант 3	Блоки дверні внутрішні зі склінням ПВХ
(1750х2900) 1шт	м2	5,075								
147	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і
внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа
прорізу до 3 м2	100м2	0,153075								
148	С123-239
варіант 1	Блоки двернi внутрiшнi з глухим полотном
(1000х2100) 4шт	м2	8,4								
149	С123-239
варіант 2	Блоки двернi внутрiшнi з глухим полотном
(850х2050) 2шт	м2	3,485								
150	С123-239
варіант 3	Блоки двернi внутрiшнi з глухим полотном
(800х2100) 1шт	м2	1,68								
151	С123-239
варіант 4	Блоки двернi внутрiшнi з глухим полотном
(850х2050) 1шт	м2	1,7425								
152	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	1,1728								
153	С123-359
варіант 1	Наличники ПВХ внутрішніх дверей	м	107,97								
154	С123-359
варіант 2	Наличники ПВХ зовнішніх дверей	м	23,39								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Оздоблювальні зовнішні
роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
155	КР3-48-3	Облицювання цеглою кам'яних стін,
товщина облицювання в 0,5 цеглини	100 м2	0,2393								
156	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	1,3766								
157	& С111-
1850-ВС	Гвинти самонарiзнi для крiплення
профiльованого настилу 3,5*35	шт	1101,28								
158	& С111-
1807-1-И
варіант 1	Профнастил покрівельний пофарбованний	м2	158,309								
159	КБ9-52-1	Різання стального профільованого настилу	1м різа	219								
160	С111-825
варіант 1	Планка конькова 250х250	пм	14								
161	& С111-
1850-ВС	Гвинти самонарiзнi для крiплення
профiльованого настилу 3,5*35	шт	140								
162	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів	100м	0,1472								
163	& С130-
1156-2-П
варіант 1	Водостічная труба	м	15,31								
164	& С130-
1156-1-А
варіант 1	Вирва	шт	6								
165	& С111-
1867-2-9
варіант 1	Коліно	шт	6								
166	& С1530-4-
718
варіант 1	Муфта труби	шт	4								
167	& С111-
1867-2-8
варіант 1	Тримач труби	шт	10								
168	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,4784								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
169	& С130-
1156-2-П
варіант 2	Водостічний жолоб	м	49,75								
170	& С111-
1867-2-8
варіант 2	Тримач жолоба	шт	32								
171	& С1530-4-
718
варіант 2	Муфта жолоба	шт	20								
 	 	ВИМОЩЕННЯ	 	 								
172	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2	100м3	0,00765								
173	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см	1м2	7,65								
 	 	ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ	 	 								
174	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах
площею перерізу до 20 см2	100м	0,1								
175	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,42549								
176	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	2,49542								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 8						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.			 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.			 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]