Додаток 1

 до Договору №\_\_\_\_\_\_

 від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.

 **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

"Підготовка до опалювального сезону, а саме: поточний ремонт будівлі котельні ДНЗ «Мирноградський професійний гірничий ліцей», розташованого за адресою: вул. Центральна, м. Мирноград, Покровського району, Донецької області»"

ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування робіт і витрат**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | Встановлення і знімання опорних стояків для забезпечення стійкості ферм | т | 0,492 |  |
| 2 | Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли | м3 | 13,38 |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 8,12 |  |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (коньок покрівлі) | м | 4 |  |
| 6 | (Демонтаж), монтаж металоконструкцій огороджень (решітки віконних отворів) | т | 0,464 |  |
| 7 | (Демонтаж), монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(перемички віконних отворів з рейкового прокату) | т | 14 |  |
| 8 | Установлення дрібних конструкцій (підвіконників, зливів, папрапетів та ін.) масою до 0,5 т | шт | 3 |  |
| 9 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 15,48 |  |
| 10 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,12 |  |
| 11 | Ін’єктування тріщин, швів і порожнин у кам’яних конструкціях полімерними композиціями, площа перерізу тріщини або шва до 2,5 см2, поверхня конструції вертикальна-Улаштування перемички ПРм-1/2од/ | м | 12,5 |  |
| 12 | Посилення цегляних стін металевим каркасом  | т | 0,12268 |  |
| 13 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,05 |  |
| 14 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115за 2 раза | м2 | 4,05 |  |
| 15 | Поліпшення штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються (перемички) | м2 | 2,8 |  |
| 16 | Монтаж конструкцій вікна завантажувального металевого  | м2 | 4,06 |  |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель  | м2 | 4,06 |  |
| 18 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю  | м2 | 4,86 |  |
| 19 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (парапети) | м3 | 1,2 |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі опоряджувальних елементів коньків | м | 15,62 |  |
| 21 | Улаштування з листової сталі примикань до кам’яних стін | м | 26,6 |  |
| 22 | Навантаження сміття вручну | т | 2,81 |  |
| 23 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | т | 8,43 |  |
| 24 | Перевезення сміття до 10 км | т | 11,24 |  |