**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Технічна специфікація**

*ДК 021:2015: 18930000-7 Мішки та пакети* **«Мішки для сипучих матеріалів»**

Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі :

*Код ДК 021:2015: 18937000-6 Пакувальні мішки*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменуваннятовару\* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ\*\* | Од. вим. | К-ть | Виробник товару або торговельна марка\*\*\* |
|  | Мішки для сипучих матеріалів 55\*105 (42 гр/м2):Мішок поліпропіленовий:Поверхнева щільність – 42 гр/м2;Ширина мішка - 55(+/-1) см;Довжина мішка - 105(+/-1) см;Загальна вага виробу - 49 (+/-1) грам.Кількість ниток на 10 см:Уток - 38(+-1) штук;Основа - 38(+-1) штук;Розривна нагрузка полоски тканини 5 см не менш:по утку - 375,5 Н на 28,39мм;по основі - 449 Н на 29,52мм.Відповідність виробу ТУ У 22.2 —40371245 — 001:2016 |  | одиниць | 5000 |  |
|  | Мішки для сипучих матеріалів (захисного кольору 50/90 (58 гр/м2):Мішок поліпропіленовий 50\*90 зелений;Поверхнева щільність – 58 гр/м2%Ширина мішка - 50(+/-2) см;Довжина мішка - 90(+/-2) см;Загальна вага виробу - 55(+/-2) грам.Кількість ниток на 10 см: Уток – 40 штук;Основа – 40 штук.Розривна нагрузка полоски тканини 5 см не менш: по утку - 625,50Н/38мм;по основі - 560,0Н/37мм.Відповідність виробу **ТУ У 22.2 —40371245 — 001:2016** |  | одиниць | 15000 |  |

**Технічні та якісні характеристики**

***~~«Цвяхи»:~~*** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання пропозиції. Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару. Виробник повинен гарантувати відповідність вимог технічного завдання замовника технічним умовам виробника на виріб в цілому та його окремих елементів, зокрема впродовж не менше 6 місяців. Термін гарантійної експлуатації продукції розпочинається з дня її передачі замовнику встановленим порядком.

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії виробу, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару.

***Примітки:***

*\* — або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквівалента повинні відповідати встановленим Замовником в технічній специфікації);*

 *— учасник повинен конкретно зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* зазначається учасником посилання на чинний в Україні нормативний документ, що відповідає вимогам та стандартам на товар, що пропонується до постачання;*

*\*\*\* зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;*