**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***за ДК 021:2015 – 44810000-1 Фарби***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Специфікація | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | **Фарба акрилова водоемульсійна 10л/14кг** | Застосування:  для внутрішніх робіт Тип фарби:  водоемульсійна, акрилова  Призначення: для стелі, для стін  Тип поверхні:  штукатурка, цегла, ДСП, ДВП, МДФ, гіпсокартон Ступінь блиску:  мат Витрата: 5–8 кв.м/л. Час висихання до відлипання: 3 год  Розмір та вага Об'єм:  10 л/14кг | шт | 28 |
| 2 | **Фарба ПФ**  **Червона 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 13 |
| 3 | **Фарба ПФ**  **Синя 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 9 |
| 4 | **Фарба ПФ Жовта 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 26 |
| 5 | **Фарба ПФ Зелена 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 17 |
| 6 | **Фарба ПФ Бірюзова 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 5 |
| 7 | **Фарба ПФ Фіолетова 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 8 |
| 8 | **Фарба ПФ Світло-зелена 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 9 |
| 9 | **Фарба ПФ Блакитна 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 28 |
| 10 | **Фарба ПФ Оранжева 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 2 |
| 11 | **Фарба ПФ Чорна 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 6 |
| 12 | **Фарба ПФ Біла 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-115П Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 55 |
| 13 | **Фарба ПФ Жовто-коричнева 2,8кг** | Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип емалі:  емаль ПФ-266 Фактура: гладка Ступінь блиску:  глянець За типом зв'язуючої речовини:  пентафталева Кількість компонентів:  однокомпонентний Тип поверхні: QSB, OSB, заґрунтований метал, метал, металеві дахи, металеві та сталеві конструкції, деревопохідні матеріали Призначення: для воріт, для дерев'яних поверхонь, для металевих поверхонь, для мінеральних поверхонь, для огороджень. | шт | 170 |

1. Учасник гарантує, що запропонований ним товар є новим.

2. Без попередньої експлуатації (новий).

3. Наявність копії сертифікату відповідності, завіреної згідно чинного законодавства.

4. Учасник повинен гарантувати якість товару, при належних умовах та термінів його зберігання.

5. Поставка товару здійснюється на склад Замовника, за рахунок Учасника. Поставка товарів згідно заявки Замовника (письмової або в телефонному режимі) протягом 3 (трьох) робочих днів за адресою: 44453, с. Смідин, вул. Грушевського, 9 Смідинська сільська рада.

6. Факт здійснення постачання товару фіксується накладними.

7. Право власності на товар переходить від Учасника до Замовнику з дати передачі товару Замовнику, що є датою підписання обома сторонами видаткових накладних на товар.

8. Продукція повинна бути упакована відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення продукції. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів.

9. Вартість товару, який Учасник пропонує надати, включається з урахуванням податків і зборів, обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені та входять витрати на його транспортування.

10. Учасник зобов’язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи, потрібні для забезпечення потреби Замовника.

11. Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та в необхідній кількості у відповідні терміни.

12. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

***\* У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз «або еквівалент»***