***ПЕРЕЛІК ЗМІН***

***до предмета закупівлі***

***ДК 021:2015: «38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади» (тепловізійний приціл з далекоміром, тепловізійний монокуляр, монокуляр нічного бачення)***

БУЛО:

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 29.03.2024

**Лот 3 – Монокуляр нічного бачення**

**Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NL1 – 30 шт**

|  |  |
| --- | --- |
| Трубка підсилювача зображення | Gen 2+ «Рівень 1» |
| Роздільна здатність | 51-64 lp/mm |
| Чистота поля зору по зонах | IIT NL1 2-го покоління має найвищу роздільну здатність і є найчистішим з усіх, що пропонує AGM. У Зоні 1 практично немає помітних плям. |
| Збільшення | 1х (3х і 5х опціонально) |
| Система об'єктива | 26 мм; F/1.2 |
| Кут огляду (FOV) | 40° |
| Діапазон фокусування | 0,25 м до нескінченності |
| Регулювання діоптрій | від -6 до +4 |
| Світлодіодні індикатори | Низький заряд акумулятора; ІЧ увімкненої; Надмірна освітленість |
| Інфрачервоний освітлювач | Так |
| Ручне регулювання посилення | Так |
| Відключення яскравого світла | Так |
| Система автоматичного вимкнення | Так |
| Тип акумулятора | Одна лужна батарейка типу АА |
| Час роботи від батареї (в режимі очікування) | До 50 годин за 20°C |
| Діапазон робочих температур | від -51°C до +49°C |
| Діапазон температур зберігання | від -51°C до +85°C |
| Комплектація | Комплект для кріплення на голову, накладка на лоб, світлозахисна насадка на видошукач, адаптер для шолома/наголівного кріплення, м'який чохол для перенесення системи, світлофільтр, плечовий ремінь, папір для об'єктива, діоптрійний ковпачок об'єктива, оглядове вікно, захисні скло, посібник користувача, акумуляторна батарея |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Учасники у разі надання еквіваленту у складі пропозиції разом з технічними характеристиками Товару надають посилання на технічні характеристики запропонованого Товару на сайті виробника ( офіційного дилера, продавця) для їх порівняння.*

*Уповноважена особа Учасника (посада, ПІБ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)*

*Дата: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.*

**СТАЛО:**

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 06.03.2024 року 0000 год.

**Лот 3 – Монокуляр нічного бачення**

**Монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NL1 – 30 шт**

|  |  |
| --- | --- |
| Трубка підсилювача зображення | Gen 2+ «Рівень 1» |
| Роздільна здатність | 51-64 lp/mm |
| Чистота поля зору по зонах | IIT NL1 2-го покоління має найвищу роздільну здатність і є найчистішим з усіх, що пропонує AGM. У Зоні 1 практично немає помітних плям. |
| Збільшення | 1х (3х і 5х опціонально) |
| Система об'єктива | 26 мм; F/1.2 |
| Кут огляду (FOV) | 40° |
| Діапазон фокусування | 0,25 м до нескінченності |
| Регулювання діоптрій | від -6 до +2 дпт |
| Світлодіодні індикатори | Низький заряд акумулятора; ІЧ увімкненої; Надмірна освітленість |
| Інфрачервоний освітлювач | Так |
| Ручне регулювання посилення | Так |
| Відключення яскравого світла | Так |
| Система автоматичного вимкнення | Так |
| Тип акумулятора | Одна лужна батарейка типу АА |
| Час роботи від батареї (в режимі очікування) | До 50 годин за 20°C |
| Діапазон робочих температур | від -51°C до +49°C |
| Діапазон температур зберігання | від -51°C до +85°C |
| Комплектація | Комплект для кріплення на голову, накладка на лоб, світлозахисна насадка на видошукач, адаптер для шолома/наголівного кріплення, м'який чохол для перенесення системи, світлофільтр, плечовий ремінь, папір для об'єктива, діоптрійний ковпачок об'єктива, оглядове вікно, захисні скло, посібник користувача, акумуляторна батарея |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Учасники у разі надання еквіваленту у складі пропозиції разом з технічними характеристиками Товару надають посилання на технічні характеристики запропонованого Товару на сайті виробника ( офіційного дилера, продавця) для їх порівняння.*

*Уповноважена особа Учасника (посада, ПІБ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)*

*Дата: „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.*