**Додаток 1**

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Поточний ремонт – ліквідація місць розкопів на тротуарах, дворових дорогах та прибудинкових територіях в м.Тернополі на 2024 рік (ДК 021:2015 код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ДК 021:2015 код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |  Роздiл 1. Тротуари  |   |   |
| 1 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритногопрофілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 250 мм | 100м2 | 6,74 |
| 2 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 294,875 |
| 3 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи | м3 | 67,4 |
| 4 | КР16-40-2 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 80,88 |
| 5 | КР18-46-1 | Улаштування одношаровихасфальтобетонних покриттів доріжок татротуарів із дрібнозернистоїасфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 2,91 |
| 6 | КР18-46-2к-2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-46-1 | 100м2 | 2,91 |
| 7 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірнихфігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 3,83 |
| 8 | КР20-18-6 | Готування стабілізованого цементом піскувручну | 100м3 | 0,21065 |
| 9 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 21,07 |
| 10 | С111-1305варіант 1 | Портландцемент загальнобудівельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 3,1605 |
| 11 | & С1426-11790-1-О | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 386,83 |
| 12 | КР18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементівмощення [ФЭМ] | 1м різу | 80 |
|   |   |  Роздiл 2. Дорога  |   |   |
| 13 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритногопрофілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 500 мм | 100м2 | 9,55 |
| 14 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 752,0625 |
| 15 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних тавирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,955 |
| 16 | КР18-20-4 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи iз щебеню | 100м3 | 2,865 |
| 17 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см згарячих асфальтобетонних сумішейвручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 9,21 |
| 18 | КР18-42-6к=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-42-5 | 100м2 | 9,21 |
| 19 | КР18-8-2 | Ямковий ремонт асфальтобетонногопокриття доріг одношарового товщиною50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100м2 | 0,34 |
|   |   |  Роздiл 3. Дворові дороги  |   |   |
| 20 | КР18-12-8 | Улаштування дорожніх корит коритногопрофілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 500 мм | 100м2 | 22,66 |
| 21 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 2536,5375 |
| 22 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних тавирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 2,266 |
| 23 | КР18-20-4 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи iз щебеню | 100м3 | 6,798 |
| 24 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см згарячих асфальтобетонних сумішейвручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 19,98 |
| 25 | КР18-42-6к=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-42-5 | 100м2 | 19,98 |
| 26 | КР18-8-2 | Ямковий ремонт асфальтобетонногопокриття доріг одношарового товщиною50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25м2 | 100м2 | 2,17 |
| 27 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірнихфігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,51 |
| 28 | КР20-18-6 | Готування стабілізованого цементом піскувручну | 100м3 | 0,02805 |
| 29 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 2,8 |
| 30 | С111-1305варіант 1 | Портландцемент загальнобудівельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,42 |
| 31 | & С1426-11790-1-Оваріант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 51,51 |
| 32 | КР18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементівмощення [ФЭМ] | 1м різу | 10 |