**ДОДАТОК № 3**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**На закупівлю:**

**Фарби (емаль, водоемульсійна) (ДК 021:2015: ДК 021:2015:44810000-1: Фарби (відповідний код фарби емаль: ДК 021:2015:44812100 – 6: емалі та глазурі; відповідний код водоемульсійної фарби: ДК 021:2015:44812220-3: водні фарби)).**

**Загальні вимоги:**

1. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від атмосферного впливу;

2.У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку з детальним описом запропонованого товару із зазначенням:кольору, ваги,кількість,фасування, країни походження товару, та назви виробника на товар, що пропонується.

3.Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

4.Учасник на момент поставки товару повинен надати на кожну партію продукції сертифікат/паспорт якості або інший документ, який посвідчує відповідність продукції діючим державним стандартам, про що у складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист.

5.Продукція повинна бути виготовлена не раніше 2022 року про що надати гарантійний лист.

5.Термін поставки товару Учасником: **до 31 липня 2023р. до**  кожного закладу окремо, на підставі заявок Замовника про що надати гарантійний лист**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Найменування** | **Характеристики** | **Кількість банок, (шт)** | **Фасовка** |
|  | Емаль ПФ-266 | Жовто-коричнева, підлогова | 19 | Фасовка банок по 2,8 кг |
|  | Емаль ПФ -115 | грунтовка | 1 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | Коричнево -шоколадний | 3 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | Блакитна | 6 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | бірюзова | 2 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ-115 | сіра | 2 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | синя | 4 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | бузкова | 3 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | біла | 9 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | зелена | 8 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | жовта | 8 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | червона | 5 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | чорна | 2 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Емаль ПФ- 115 | помаранчева | 1 | Фасовка банок по 2,8кг |
|  | Фарба водоемульсійна для зовнішній робіт | Біла | 2 | Фасовка відра  по 14 кг |
| 16. | Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт | біла | 2 | Фасовка відра  по 7 кг |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  **Емаль» ПФ 115»** | |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Фарбування металевих, дерев’яних та інших поверхонь |
| **Колір** | Відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | Відповідно до технічної специфікації |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  **«Емаль ПФ 266»** | |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Покриття пофарбованого та непофарбованого підлогового покриття (дерев’яного, бетонного) всередині приміщень |
| **Колір** | відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  **Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт** | |
| Типи поверхонь для нанесення | Призначена для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Ступінь блиску | Матовий, глянцевий (відповідно до технічної специфікації) |
| Тонування | Не тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | До 1,5 годин |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач. |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 24 місяців. |
| Об’єм/маса | 7 кг,14кг |

*\*Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»*