**Перелік змін до тендерної документації**

**за предметом закупівлі: Ретранслятор згідно ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, ідентифікатор закупівлі UA-2024-03-04-000748-a.**

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Викласти в новій редакції технічні характеристики ретранслятора Додатку 3 до тендерної документації, а саме – **комплектність одного ретранслятора UHF діапазону:**

* кабель живлення 220 В;
* кабель заземлення;
* кабель під’єднання до резервного АКБ з відповідними роз’ємами;
* грозозахист ВЧ тракту, кабель для під’єднання пристрою грозозахисту;
* грозозахист плати Ethernet;
* дуплексний фільтр з кабелями з`єднання;
* акумуляторна батарея 12 Аг;
* антена стаціонарна дипольна 4-х елементна;
* комплект ВЧ кабелів з відповідними роз’ємами для підключення ВЧ тракту;
* фільтр смуговий приймальний діапазон налаштування - що містить діапазон 400-470 МГц МГц;
* комплект кабелів програмування 1 к-т;