**Перелік змін до тендерної документації**

**за предметом закупівлі: Ретранслятор згідно ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм, ідентифікатор закупівлі UA-2024-03-04-000748-a.**

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

1. Змінити п. 13 розділу ІІІ «Переліку документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника вимогам Замовника» Додатка 1 до тендерної документації та викласти його в наступній редакції: ***Документ(и), що підтверджує статус офіційного реселлера та/або дилера (представника) виробника обладнання.***

2. Викласти в новій редакції **п. 10** табличної частини Додатку 3 до тендерної документації «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», а саме – **Режими роботи:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Режими роботи | Ретранслятор повинен забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі. | Обов’язково |
| Підтримка цифрового протоколу радіозв’язку ETSI-TS102 361-1,2,3 | Обов’язково |
| Підтримка режиму автентифікації доступу радіостанцій до існуючої системи цифрового радіозв'язку по ключу RAS «Обмеження доступу до системи».. | Обов’язково |
| наявність мережевого інтерфейсу передачі мови та даних по IP для роботи в АРМ диспетчерських комплексів | Обов’язково |

3.Викласти в новій редакції технічні характеристики ретранслятора Додатку 3 до тендерної документації, а саме – **комплектність одного ретранслятора UHF діапазону:**

* кабель живлення 220 В;
* кабель заземлення 5 м ;
* кабель під’єднання до резервного АКБ з відповідними роз’ємами;
* грозозахист ВЧ тракту, кабель для під’єднання пристрою грозозахисту;
* грозозахист плати Ethernet;
* дуплексний фільтр з кабелями з`єднання;
* акумуляторна батарея 12 Аг;
* антена стаціонарна дипольна 4-х елементна;
* фідер RG213- 50м з роз’ємами;
* фільтр смуговий приймальний діапазон налаштування - що містить діапазон 400-470 МГц;
* кабель програмування 1 шт;