Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу " Вінницький
ліцей №13 " по вул. М.Шимка,1 в м. Вінниці	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 01-01-01 на Планування території	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	1	 	
2	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів до 16 см	  шт	17	 	
3	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів до 20 см	  шт	5	 	
4	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів до 28 см	  шт	8	 	
5	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів до 32 см	  шт	5	 	
6	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів понад 32 см	  шт	18	 	
7	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79
кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів
до 24 см	  пнів	53	 	
8	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах
природного залягання кущорізами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]	  га	0,5	 	
9	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах
природного залягання викорчовувачами-збирачами на
потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	  га	0,5	 	
10	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого
чагарника і дрібнолісся викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до
20 м	  га	0,5	 	
11	Зняття рослинного шару з переміщенням ґрунту до 10 м,
група ґрунтів 2	  м3	931	 	
12	Планування площ механізованим способом, група
ґрунтів 2	  м2	979	 	
13	Розбирання монолітних бетонних перекриттів	  м3	4,4	 	
14	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до
1,5 т	  шт	30	 	
15	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею більше
5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	  шт	8	 	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	  м3	11,5	 	
17	Розбирання бетонних фундаментів	  м3	15,6	 	
18	(Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з
панелей	  м	85	 	
19	(Демонтаж) Установлення збірних залізобетонних
анкерних плит	  м3	15,6	 	
20	Демонтаж воріт двостулкових з установленням
бетонних стовпів	  шт	1	 	
21	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м
транспортом загального призначення на вiдстань 24 км	  т	37,44	 	

1	2	3	4	5	
22	Перевезення деревини транспортом загального
призначення на вiдстань 1 км	  т	8,52	 	
23	Перевезення будівельного сміття до 24 км	  т	9,085	 	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6]
м3, група ґрунтів 2	  м3	750	 	
25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3,
група ґрунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що
сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	3735	 	
26	Перевезення ґрунту до 1 км	  т	5976	 	
27	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	4485	 	
28	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	134,55	 	
29	Спорудження насипів із резервів екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 0,5 м3	  м3	8070	 	
30	Перевезення ґрунту до 24 км ( вивезення розробленого
грунту)	  т	1200	 	
 	Роздiл 2. Фундамент.З/б монолітная плита Пфм-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
31	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	3360	 	
32	Навантаження щебня на автомобілі-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3,
група ґрунтів 2	  м3	4267,2	 	
33	Перевезення щебеню самоскидами на вiдстань 0,3 км	  т	5974,08	 	
34	Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10)	  м3	134,5	 	
35	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/	  м3	524	 	
36	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному
майданчику з установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 6 мм до 14 мм	  т	12,4760856	 	
37	Улаштування швів бетонування	  м	60,8	 	
38	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	1730	 	
39	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на
бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом,
наступний шар	  м2	1730	 	
40	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	1730	 	
41	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	1344	 	
42	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	1344	 	
43	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних ( приведення до товщини 50 мм)	  м2	1344	 	
 	Роздiл 3. З/б монолітная плита  перекриття Пм-1.1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
44	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм	  м3	474,2	 	
45	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному
майданчику з установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 6 мм до 14 мм	  т	9,6898289	 	

1	2	3	4	5	
46	Улаштування швів бетонування	  м	37	 	
47	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	1186	 	
48	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на
бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом,
наступний шар	  м2	1186	 	
49	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	1186	 	
50	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар	  м2	1186	 	
51	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо товщиною 50 мм	  м3	59,3	 	
52	Улаштування асфальтобетонних литих покриттів
товщиною 25 мм	  м2	1186	 	
53	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
асфальтобетонних жорстких покриттів (приведення до
товщини 80 мм)	  м2	1186	 	
54	Улаштування поясів в опалубці (бетон С20/25)	  м3	34,1	 	
55	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і
обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м
при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/	  м3	1,802	 	
56	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,0875	 	
57	Виготовлення гільз із труб	  т	0,0875	 	
58	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	  т	0,199	 	
 	Роздiл 4. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
59	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	  шт	124	 	
60	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	  шт	238	 	
61	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	  шт	453	 	
62	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (бетон
С12/15)	  м3	23,82	 	
63	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	774	 	
64	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на
бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом,
наступний шар	  м2	774	 	
65	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	774	 	
66	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо товщиною 50 мм	  м3	26,2	 	
67	Утеплення ділянок зовнішніх стін мінеральними
плитами товщиною 150 мм	  м2	44	 	
68	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	  м2	84	 	
 	Роздiл 5. Сітки С1-С6.1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
69	Армування мурування стін та інших конструкцій	  т	1,7899624	 	
70	Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням в
конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12
мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	  т	0,7309168	 	
 	Роздiл 6. Сітки С7-С13	 	 	 	
 	 	 	 	 	
71	Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням в
конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12
мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	  т	1,0590456	 	
 	Роздiл 7. Шпонки	 	 	 	

1	2	3	4	5	
72	Улаштування колон цивільних будівель у металевій
опалубці	  м3	67,38	 	
 	Роздiл 8. Монолітний вхід Мв-1 ( 2 шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
73	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	  м3	14,58	 	
 	Роздiл 9. Перемички	 	 	 	
 	 	 	 	 	
74	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	99	 	
75	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,04328	 	
76	Виготовлення гільз із труб	  т	0,04328	 	
 	Роздiл 10. Прорізи. Двері.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
77	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	8,4	 	
78	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	8,82	 	
79	Установлення дверних упорів	  шт	3	 	
80	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних
стінах	  м2	31,29	 	
81	Монтаж протипожежних дверей	  т	0,134	 	
82	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	9,6	 	
83	Установлення і кріплення наличників	  м	142	 	
 	Роздiл 11. Стіни в санвузлах	 	 	 	
 	 	 	 	 	
84	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	  м2	61,5	 	
85	Армування мурування стін та інших конструкцій	  т	0,18635	 	
86	Розшивання швів мурування із цегли	  м2	61,5	 	
 	Роздiл 12. Перегородки кабін в санвузлах 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
87	Монтаж перегородок з ПВХ профіля	  м2	29	 	
88	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	16,8	 	
 	Роздiл 13. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
89	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	  м2	879,6	 	
90	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	879,6	 	
91	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	879,6	 	
92	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон
С12/15)	  м2	879,6	 	
93	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (бетон с12/15)	  м2	879,6	 	
94	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	879,6	 	
95	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь	  м2	879,6	 	
96	Ґрунтування бетонних поверхонь	  м2	879,6	 	
97	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон
С12/15)	  м2	154,39	 	
98	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (бетон с12/15)	  м2	154,39	 	
99	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	154,39	 	
100	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь	  м2	154,39	 	
101	Ґрунтування бетонних поверхонь	  м2	154,39	 	
 	Роздiл 14. Опорядження приміщень	 	 	 	

1	2	3	4	5	
102	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під
фарбування стін і перегородок із блоків і плит	  м2	1869,74	 	
103	Ґрунтування бетонних поверхонь	  м2	1869,74	 	
104	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	1869,74	 	
105	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під
фарбування стелі зі збірних панелей	  м2	1033,99	 	
106	Ґрунтування бетонних поверхонь	  м2	1033,99	 	
107	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	1033,99	 	
 	Роздiл 15. Вентшахта Вш 1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
108	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	0,28	 	
109	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм	  м3	4,78	 	
110	Укладання панелей перекриття з обпиранням по
контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]	  шт	1	 	
111	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	2,88	 	
112	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (приведення до 0,2 м3)	  м2	2,88	 	
113	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм	  м2	9,12	 	
114	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь	  м2	9,12	 	
115	Ґрунтування бетонних поверхонь	  м2	9,12	 	
 	Роздiл 16. Вентшахта Вш 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
116	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	1,12	 	
117	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	  м3	4,56	 	
118	Утеплення ділянок зовнішніх стін мінеральними
плитами товщиною 50 мм	  м2	4,8	 	
119	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм	  м2	4,8	 	
120	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь	  м2	4,8	 	
121	Ґрунтування бетонних поверхонь	  м2	4,8	 	
 	Роздiл 17. Козирок К 1 (1шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
122	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,0735	 	
123	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,0735	 	
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	3,52	 	
125	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	3,52	 	
126	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	  м2	1,08	 	
127	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	1,62	 	
 	Роздiл 18. Вентиляційні решітки ВР1( 3 шт)	 	 	 	

1	2	3	4	5	
128	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2	  грати	3	 	
129	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	1,032	 	
130	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	1,032	 	
131	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	5	 	
 	Роздiл 19. Рама під вентилятор (8 шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
132	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,5536	 	
133	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,5536	 	
134	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ПФ-020  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	27,2	 	
135	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	27,2	 	
 	Роздiл 20. Рама бака для води (4 шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
136	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,8272	 	
137	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,8272	 	
138	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ПФ-020  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	35,2	 	
139	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	35,2	 	
 	Роздiл 21. Опори повітропроводу (8 шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
140	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,173808	 	
141	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,1738	 	
142	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ПФ-020  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /	  м2	8,8	 	
143	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115  /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	  м2	8,8	 	
 	Роздiл 22. Фундамент під опору відеонагляду (4 шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
144	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	  м3	1,008	 	
145	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,44	 	
146	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3	  м3	2	 	
147	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,13008	 	
 	Роздiл 23. Кришка приямка ПР1, ПР2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
148	Установлення опорних кутиків	  т	0,01628	 	
149	Установлення металевої кришки приямку	  т	0,023	 	
150	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ПФ-020	  м2	3,1	 	
151	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	3,1	 	
 	Роздiл 24. Внутрішнє огородження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
152	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень	  т	0,094	 	
153	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,415	 	

1	2	3	4	5	
154	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-16 за два рази	  м2	2,415	 	
 	Роздiл 25. Ворота-2 шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
155	Улаштування воріт двостулкових з установленням
металевих стовпів	  шт	2	 	
 	Роздiл 26. Пандус дерев"яний приставний-2 шт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
156	Виготовлення та улаштування пандусів приставних	  м2	4,2	 	
 	Роздiл 27. Обетонування повітряпроводів ( арк. 49)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
157	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25
(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/	  м3	0,67	 	
158	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	  т	0,01604	 	
159	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до
20 кг	  т	0,02596	 	
160	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах
товщиною 100 мм, площею до 20 см2 ( товщ.200 мм)	  шт	1	 	
 	Роздiл 28. Закладні деталі для пропуску трубопроводів (
арк. 50)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
161	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	  т	0,10732	 	
 	Роздiл 29. Інше	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Холодне водопостачання В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
162	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	30	 	
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	80	 	
164	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	5	 	
165	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	9	 	
166	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	  шт	1	 	
167	Установлення баків для води масою 1 т	  шт	4	 	
168	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на
місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії
діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	  шт	1	 	
169	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	121	 	
170	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
 	Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	14	 	
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	15	 	
173	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	  шт	1	 	
174	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	6	 	

1	2	3	4	5	
175	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	  шт	2	 	
176	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	27	 	
177	Установлення змішувачів	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
178	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	12	 	
179	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	5	 	
180	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	  компл.	2	 	
181	Установлення гарнітури туалетної поручнів	  шт	2	 	
182	Установлення трапів діаметром 100 мм	  компл.	2	 	
183	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	1	 	
184	Установлення мийок на одне відділення	  компл.	2	 	
185	Установлення вузлів насосів ручних	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. Каналізація господарсько-побутова К1,Кн	 	 	 	
 	 	 	 	 	
186	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	21	 	
187	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	28	 	
188	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	12	 	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,6	 	
190	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази	  м2	1,6	 	
191	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці	  м2	1,61	 	
192	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних
діаметром 100 мм	  шт	2	 	
193	Установлення насосів	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
194	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	48	 	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	202	 	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	80	 	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	2	 	
198	Установлення радіаторів стальних	  кВт	23,486	 	
199	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	23	 	
200	Установлення кранів повітряних	  комплект	23	 	
201	Обклеювання стiн термовідбивною ізоляцією	  м2	14	 	
202	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	18	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Для всіх систем	 	 	 	

1	2	3	4	5	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	  м2	42,4	 	
204	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	3	 	
205	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	  м2	40	 	
 	Роздiл 2. Система вентиляції П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
206	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
207	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
208	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
209	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
210	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	7	 	
211	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	24,12	 	
212	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	18,8	 	
213	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
214	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	14	 	
215	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	6	 	
 	Роздiл 3. Система вентиляції П2,П3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
216	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
217	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
218	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
219	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
220	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	28,42	 	
221	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	61,8	 	
222	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
223	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	15	 	
224	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	6	 	
 	Роздiл 4. Система вентиляції П4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
225	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
226	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
227	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
228	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
229	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	32,64	 	
230	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	28,8	 	
231	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
232	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	4	 	
233	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	14	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. Система вентиляції В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
234	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
235	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000
мм	  клапан	1	 	
236	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
237	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	11	 	
238	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	21,44	 	
239	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	23,84	 	
240	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
241	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	13	 	
242	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	5	 	
 	Роздiл 6. Система вентиляції В2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
243	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
244	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000
мм	  клапан	1	 	
245	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	6,4	 	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	21,48	 	
248	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	31,98	 	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
250	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	12	 	
251	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	4	 	
 	Роздiл 7. Система вентиляції В3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
252	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
253	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000
мм	  клапан	1	 	
254	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
255	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	25,92	 	
256	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	19,38	 	
257	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
258	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	9	 	
259	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	2	 	
 	Роздiл 8. Система вентиляції В4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
260	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
261	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000
мм	  клапан	1	 	
262	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	

1	2	3	4	5	
263	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	22,32	 	
264	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	  м2	41,78	 	
265	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	  м2	0,145	 	
266	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	10	 	
267	Установлення клапанiв дросельних	  клапан	4	 	
 	Роздiл 9. Система вентиляції В5	 	 	 	
 	 	 	 	 	
268	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	1	 	
269	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	12,9	 	
270	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	  м2	1,75	 	
271	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
272	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
прямокутного перерізу периметром 1600 мм	  зонт	1	 	
273	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	14	 	
274	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці	  м2	2,5	 	
275	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими	  м2	3,2	 	
276	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 300 мм	  м	4	 	
277	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	4,1	 	
278	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	4,1	 	
279	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Електромонтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
280	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	2	 	
281	Установлення групових щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi,
масою до 20 кг	  шт	3	 	
282	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	  шт	1	 	
283	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
284	Монтаж блоку розподільчого	  шт	12	 	
285	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	137	 	
286	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	40	 	
287	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг	  м	1225	 	
288	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	  шт	48	 	
289	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	73	 	

1	2	3	4	5	
290	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг	  м	975	 	
291	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	60	 	
292	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 32 мм	  м	13	 	
293	Установлення групових щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi,
масою до 3 кг	  шт	2	 	
294	Монтаж блоку живлення	  шт	2	 	
295	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	  м	10	 	
296	Прокладання лотків	  м	2085	 	
 	Роздiл 2. Система урівнення потенціалів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
297	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом
жили до 35 мм2, що установлюється на конструкції на
стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 6	  шт	6	 	
298	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	45	 	
299	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	  м	5	 	
300	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	35	 	
 	Роздiл 3. Щит розподільний теплового пункту ( ЩТП)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
301	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
302	Установлення групових щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi,
масою до 20 кг	  шт	1	 	
303	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	1	 	
304	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	2	 	
305	Установлення групових щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi,
масою до 3 кг	  шт	1	 	
306	Монтаж блоку живлення	  шт	1	 	
307	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	  м	5	 	
308	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	63	 	
309	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	63	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Автоматика та
контрольно-вимірювальні прилади	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Прилади.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
310	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Щити.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
311	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Електроапаратура.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
312	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	2	 	
313	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція.	 	 	 	

1	2	3	4	5	
314	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	195	 	
315	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	20	 	
316	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	20	 	
317	Прокладання лотків	  м	115	 	
318	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 5. Теплопункт.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
319	Блок керування відкритого виконання висотою і
шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	  шт	1	 	
320	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	15	 	
321	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	42	 	
322	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до
200 мм	  м	10	 	
323	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз
до 6 мм2	  м	80	 	
324	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	  м	42	 	
325	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	1	 	
326	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	  м	10	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Система пожежної
сигналізації. Система централізованого пожежного
спостерігання.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтаж та обладнання системи пожежної
сигналізації 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
327	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
328	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
329	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
330	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
331	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	1	 	
332	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	1	 	
333	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	30	 	
334	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	  шт	7	 	
335	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	640	 	
336	Прокладання коробів пластикових	  м	260	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Система керування
евакуацією.	 	 	 	

1	2	3	4	5	
337	Пристрій центральний керуючий станції або вузла
зв'язку автоматичної комутації	  пристрій	1	 	
338	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	2	 	
339	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	36	 	
340	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	9	 	
341	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	440	 	
342	Прокладання коробів пластикових	  м	200	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Система контролю та
управління доступу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
343	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
344	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
345	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
346	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
347	Пристрій проміжний на 10 променів	  шт	1	 	
348	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	1	 	
349	Установлення замків дверних накладних	  шт	2	 	
350	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	  шт	2	 	
351	Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	  шт	4	 	
352	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	565	 	
353	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	620	 	
354	Прокладання коробів пластикових	  м	40	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Система
відеоспостереження та система зв"язку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система відеоспостереження- внутрішні мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
355	Монтаж пристрою та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв	  пристрій	2	 	
356	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	2	 	
357	Оброблення ВЧ кабеля	  кінець	2	 	
358	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
359	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний,ємкість
200 А.год	  блок	2	 	
360	Шафа підключення системи відеонагляду на підлозі	  шт	1	 	
361	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	11	 	
362	Апаратура телевiзiйна (відеокамера)	  комплект	11	 	
363	Пристрій проміжний на 1 промінь	  шт	6	 	
364	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	620	 	
365	Прокладання коробів пластикових	  м	130	 	
 	Роздiл 2. Кабельна телекомунікаційна лінія.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
366	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	36	 	
367	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 6 кг	  м	36	 	
368	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 3 кг	  м	90	 	
369	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	97	 	
370	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у
траншеї	  м	90	 	

1	2	3	4	5	
371	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	  м	90	 	
372	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	97	 	
373	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	182	 	
374	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними
скобами, діаметр до 80 мм	  м	6	 	
375	Прокладання лотків	  м	30	 	
376	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	4	 	
377	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	2	 	
378	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	0,25	 	
379	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів,
зібраних на трасі, що установлюються на проїжджій
частині	  колодязь	2	 	
380	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	  м3	0,4	 	
381	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,3	 	
382	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	4	 	
383	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	4	 	
384	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	90	 	
385	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	4,2	 	
386	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	70	 	
387	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	70	 	
388	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за
зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	  м2	-70	 	
389	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	70	 	
390	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником,
за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-
26-1 – 27-26-4 (приведення до товщини 6см)	  м2	-70	 	
 	Роздiл 3. Кабельна лінія обладнання
відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
391	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	330	 	
392	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 3 кг	  м	485	 	
393	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	93,3	 	
394	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	  м	485	 	
395	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	93,3	 	
396	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	90	 	
397	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	485	 	
398	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	222	 	
399	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	1	 	
400	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	  опора	6	 	
401	Установлення кронштейнів	  шт	6	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-011 на
Пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система оповіщення про пожежу 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
402	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 10 шт	  Комплекс	1	 	
403	Прилад, пристрій програмування і налагодження	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Система управління та контролю доступом	 	 	 	
 	 	 	 	 	
404	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 10 шт	  Комплекс	1	 	
 	Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішнє мережі
електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
405	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 6 кг	  м	410	 	
406	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 6 кг	  м	15	 	
407	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 3 кг	  м	250	 	
408	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	  м	250	 	
409	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у
траншеї	  м	250	 	
410	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2	  м3	26,25	 	
411	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	26,25	 	
412	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	26,25	 	
413	Прокладання лотків	  м	5	 	
414	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,27	 	
415	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,375	 	
416	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги,
діаметр до 50 мм	  м	5	 	
417	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги,
діаметр до 80 мм	  м	40	 	
418	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	225	 	
 	Роздiл 1. Робоче заземлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
419	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	  шт	20	 	
420	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	15	 	
 	Роздiл 2. Блискавкозахист вентиляційних шахт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
421	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах (Блискавкоприймач для комину)	  м	20	 	
422	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	  шт	7	 	
423	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	40	 	
424	Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці	  коробка	4	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 3. Блискавкозахист опор відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
425	Улаштування блискавковiдводу	  шт	1	 	
426	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	30	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі
теплопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
427	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	  м3	88,1	 	
428	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	3,3	 	
429	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	87,54	 	
430	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	  м3	26,2	 	
431	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	87,54	 	
432	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	13,8	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
433	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	186	 	
434	Установлення компенсаторів з труб діаметром 45/110 мм	  шт	4	 	
435	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньоюоцинкованою оболонкою СПІРО]
при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі
150 град.С	  м	1,5	 	
436	Укладання сигнальної стрічки у траншею	  м тр	111	 	
 	Роздiл 3. Улаштування нерухомих опор НО-1,НО-2,НО3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
437	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,3	 	
438	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	  м3	0,18	 	
439	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного
залізобетону	  м3	1,17	 	
 	Роздiл 4. Будівництво теплової камери ТК-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
440	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	1,03	 	
441	Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10)	  м3	1,03	 	
442	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	  м2	0,32	 	
443	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (бетон
С12/15)	  м3	0,4	 	
444	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	  шт	10	 	
445	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	  шт	4	 	
446	Установлення люка	  шт	2	 	
447	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	  м3	0,8	 	
448	Установлення металевих грат приямків	  т	0,0121604	 	
449	Улаштування перекриттів по стальних балках і
монолітних ділянок при збірному залізобетонному
перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною
понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	2	 	

1	2	3	4	5	
450	Армування мурування стін та інших конструкцій	  т	0,101	 	
451	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	  т	0,08402	 	
452	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до
20 кг	  т	0,01102	 	
453	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на
мастиці бітуміноль, перший шар	  м2	29	 	
454	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на
мастиці бітуміноль, наступний шар	  м2	29	 	
 	Роздiл 5. Теплова камера ТК 1 ( проектуєма)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
455	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С, діаметр труб 50 мм	  м	17	 	
456	Установлення засувок або клапанів стальних для
гарячої води і пари діаметром 50 мм	  шт	6	 	
457	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром до 50 мм	  шт	4	 	
458	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,7	 	
459	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сіра	  м2	0,7	 	
460	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	5	 	
 	Роздiл 6. Врізування в існуючому ІТП	 	 	 	
 	 	 	 	 	
461	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
462	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	4	 	
463	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
464	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,9	 	
465	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сіра	  м2	0,9	 	
466	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С, діаметр труб 50 мм	  м	5	 	
 	Роздiл 7. Теплопостачання ІТП	 	 	 	
 	 	 	 	 	
467	Установлення водопідігрівників швидкісних
односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м2	  шт	1	 	
468	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	2	 	
469	Монтаж захисного модулю WILO	  шт	2	 	
470	Реле, установлюване на пультах і панелях	  шт	4	 	
471	Установлення клапанiв на трубопроводах iз стальних
труб дiаметром до 25 мм	  шт	1	 	
472	Установлення лічильників тепла	  комплект	1	 	
473	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	  шт	1	 	
474	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	2	 	
475	Установлення запобіжних клапанів діаметром до 50 мм	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
476	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
477	Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3	  шт	1	 	
478	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	10	 	
479	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	  шт	1	 	
480	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	  шт	2	 	
481	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
482	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	11	 	
483	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
484	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	4	 	
485	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	6	 	
486	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	5	 	
487	Установлення чавунних заглушок дiаметром 25 мм	  заглушка	4	 	
488	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	1	 	
489	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	  шт	3	 	
490	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	3	 	
491	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	1	 	
492	Установлення кронштейнiв устаткування	  кг	10	 	
493	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм	  м	21	 	
494	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	21	 	
495	Установлення вузлів насосів ручних	  шт	1	 	
496	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
497	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром до 50 мм	  шт	38	 	
498	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг	  м	20	 	
499	Прокладання лотків	  м	20	 	
 	Локальний кошторис 06-01-02 на Зовнішні мережі
водопостачання та каналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
500	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	16,8	 	
501	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	11,2	 	

1	2	3	4	5	
502	(Демонтаж) Установлення бетонних бортових каменів
б/в на бетонну основу, за ширини борту у верхній його
частині понад 100 мм до 150 мм	  м	40	 	
 	Роздiл 2. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
503	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,
що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	220,58	 	
504	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	6,6174	 	
505	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	183,84	 	
506	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	183,84	 	
507	Засипка вручну зверху труб піском	  м3	16,37	 	
 	Роздiл 3. Водопостачання В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
508	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	10,3	 	
509	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	  м	101	 	
510	Продавлювання без розробки грунту [прокол] на
довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	  м	10	 	
511	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм ( футляр)	  м	35	 	
 	Роздiл 4. Колодязь ІВК-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
512	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм	  шт	2	 	
513	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром до 50 мм	  шт	6	 	
514	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм	  м	2	 	
515	Продавлювання без розробки грунту [прокол] на
довжину до 10 м труб діаметром до 100 мм	  м	2	 	
516	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	  шт	1	 	
517	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
518	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром до 50 мм	  шт	5	 	
519	Установлення вантузів одинарних	  шт	1	 	
520	Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм	  т	0,00015	 	
521	Виготовлення опори під засувку	  т	0,005	 	
522	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,005	 	
 	Роздiл 5. Побутова каналізація К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
523	Улаштування основи під трубопроводи	  м3	11,3	 	
524	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм	  м	86	 	
525	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	28	 	
526	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм	  м	-28	 	
527	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	  м	13	 	
 	Роздiл 6. Колодязь ІКК-2 ( h=1.25м)	 	 	 	

1	2	3	4	5	
528	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,
що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	2,64	 	
529	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1,06	 	
530	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	1,07	 	
531	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	4	 	
532	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	2	 	
533	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою
кладкою	  шт	1	 	
534	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 7. Колодязь ПКК-1 ( h=1.0м), ПКК-2 (h=1,04 м)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
535	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,
що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	4,5	 	
536	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1,84	 	
537	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	2,48	 	
538	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	8	 	
539	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	4	 	
540	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	4	 	
 	Роздiл 8. Колодязь ПКК-3 ( h=1.58м)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
541	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,
що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	3,23	 	
542	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1,27	 	
543	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	1,25	 	
544	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	6	 	
545	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	2	 	
546	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою
кладкою	  шт	1	 	
547	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	2	 	
 	Роздiл 9. Колодязь ПКК-4 ( h=2,33м)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
548	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,
що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	4,6	 	
549	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	1,75	 	
550	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	1,83	 	
551	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	8	 	

1	2	3	4	5	
552	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	1	 	
553	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	2	 	
 	Роздiл 10. Дренажна каналізація Кд	 	 	 	
 	 	 	 	 	
554	Укладання трубопроводів із труб діаметром 160 мм	  м	12	 	
555	Обклеювання геотекстильним полотном в 1 шар по
металевій поверхні	  м2	7,7	 	
556	Засипка вручну щебенем дренажної труби	  м3	3,3	 	
557	Засипка дренажної труби вручну піском	  м3	0,42	 	
 	Роздiл 11. Колодязь дренажний ПККд-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
558	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi,
що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/	  м3	11,04	 	
559	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	2,87	 	
560	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у мокрих грунтах	  м3	3,35	 	
561	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	1,0556	 	
562	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв	  м3	0,31	 	
563	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної](
горловина)	  м3	0,07	 	
564	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 150 мм	  шт	6	 	
565	Обклеювання геотекстильним полотном в 1 шар по
металевій поверхні	  м2	5,5	 	
566	Засипка вручну дренажної труби щебенем	  м3	2,9	 	
 	Роздiл 12. Відновлення а/б покриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
567	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	180	 	
568	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	180	 	
569	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за
зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	  м2	-180	 	
570	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	180	 	
571	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником,
за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-
26-1 – 27-26-4 (приведення до товщини 6см)	  м2	-180	 	
572	Установлення бетонних бортових каменів б/в на
бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині
понад 100 мм до 150 мм	  м	40	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Проїзд Тип І	 	 	 	
 	 	 	 	 	
573	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	9540	 	
574	Улаштування вирівнюючих шарів основи з грандвідсіву
автогрейдером	  м3	47,7	 	
575	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	954	 	

1	2	3	4	5	
576	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 (приведення до товщини 18см)	  м2	954	 	
577	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	954	 	
578	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за
зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	  м2	-954	 	
579	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	954	 	
580	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником,
за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-
26-1 – 27-26-4 (приведення до товщини 6см)	  м2	-954	 	
581	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм	  м	197	 	
 	Роздiл 2. Проїзд Тип ІІІ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
582	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	490	 	
583	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 (приведення до товщини 200 мм)	  м2	490	 	
 	Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Озеленення.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
584	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	4410	 	
 	Локальний кошторис 08-01-01 на Тимчасові споруди.
Лінія живлення 0,4 кВ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Лінії живлення 0,4кВ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
585	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 3 кг	  м	405	 	
586	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів
перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у
коробці до 10	  шт	1	 	
587	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій
основі	  шт	1	 	
588	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні
на опорі з лампою потужністю 200 Вт	  шт	7	 	
589	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	  опора	7	 	
590	Улаштування металоконструкції козирка	  м2	1,5	 	
 	Роздiл 2. Інвентарне заземлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
591	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	28