**ДОДАТОК  2**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожноготакого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

**Загальні вимоги**

Технічні вимоги до предмету закупівлі «Єврокуб 1000 л.»:

* Повна місткість 1060 л.
* Номінальна місткість 1060 л.
* Довжина: 1200 мм.
* Ширина 1000 мм.
* Висота 1150 мм.
* Вага 53 кг.
* Зливний кран ДН50/ДН100
* Кран діаметром 48-100 см.
* Діаметр заливної горловини 150 мм/220 мм.
* Колір пластикової ємності білий.
* Металева обрешітка.
* Дуги безпеки.
* Призначення: для транспортування та зберігання харчових рідин (води) або хімічних рідин (спирти, кислоти, луги, рослинні олії, промислові масла, концентрати, паливно-мастильні матеріали та інші).
* Піддон метал/пластик/дерево.
* Комплектація: розрізний шарнірний ключ 8\*9 мм, довжина 150 мм (матеріал хром-ванадій (Cr-V).

 Товар має бути новим (таким, що не був у використанні).

Товар повинен постачатися спеціалізованим транспортом постачальника згідно з правилами перевезення за рахунок постачальника. Постачальник самостійно проводить розвантажувальні роботи та занесення на склад Замовника.

Місце поставки товарів: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, буд. 144.

**На підтвердження виконання технічних вимог, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

1. довідку в довільній формі про детальний опис товару, що пропонується, при цьому учасник обов’язково зазначає країну походження товару та найменування виробника продукції, яка пропонується до постачання;
2. документи, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копії сертифікатів якості/відповідності, та/або посвідчень про якість, та/або висновків санітарно–епідеміологічної експертизи, та/або декларації виробника, та/або інше документальне підтвердження якості та безпеки товару.