**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

Якщо Учасником **пропонується еквівалент** товару до того, що вимагається Замовником, **додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю**, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***SKODA KAMIQ або еквівалент***

**(ДК 021:2015 код 34110000-1 «Легкові автомобілі»)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

1. Учасник повинен надати документальне підтвердження наявності офіційного статусу запропонованого бренду (дилер, дистриб’ютор, імпортер, представник), якщо учасник є виробником предмету закупівлі – надати відповідний сертифікат, ліцензію, авторські права тощо

2. Сертифікат відповідності на Товар (чинний на момент розкриття).

3. Гарантійний лист учасника щодо надання Сертифікату відповідності на Продукцію разом з поставкою автомобілів, чинний на момент поставки.

4. Опис запропонованої Продукції з обов’язковим зазначенням марки, моделі та назви виробника у вигляді заповненої технічної специфікації.

5.Для підтвердження умов гарантійного та сервісного обслуговування запропонованих моделей автомобілів, учасник повинен надати:

- довідку, у довільній формі, в якій зазначено перелік станцій технічного обслуговування, з зазначенням адрес та контактних телефонів СТО.

- довідку в довільній формі, з зазначенням інформації про термін дії гарантії (гарантія на запропонований Товар має становити не менше 36 місяців або 100 тис. км пробігу на автомобіль).

 6. *Якщо строк (термін) дії ліцензій, свідоцтв, сертифікатів тощо, наданих Учасником у складі тендерної пропозиції, спливає до моменту закінчення надання послуг, Учасник у складі пропозиції має надати документальне підтвердження-зобов’язання (лист, довідка або інший підтверджуючий документ за підписом уповноваженої особи Учасника) щодо їх отримання до моменту укладання договору (продовження терміну дії на весь період надання послуг, що є предметом закупівлі).*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування характеристики предмету закупівлі** | **Вимоги до технічних** **характеристик предмету закупівлі** | **Технічні характеристики автомобіля (документально підтверджені), що пропонується до постачання****(заповнюється учасником)** |
| ***Марка, модель: SKODA KAMIQ***  |  |
| Стан транспортного засобу, рік випуску (виготовлення) | новий (не раніше 2023) |  |
| Тип кузова | 5-дверний хетчек |  |
| Колір  | білий |  |
| Кількість: | 1 одиниця |  |
| Кількість сидінь (з водієм) | 5 |  |
| Колісна база, мм  | не менше 2651 |  |
| Екологічний клас  | не нижче ЄВРО 5 |  |
| Потужність двигуна, (к.с.)  | не менше 110 |  |
| Тип двигуна | бензин |  |
| Кількість циліндрів  | 4 |  |
| Витрата палива (змішаний цикл)  | не більше 6,6 л./100км |  |
| Робочий об’єм двигуна (куб.см)  | не менше 1598  |  |
| КПП  | не менше 6 ступінчатої механічної |  |
| Колісна формула (привід) | 4×2 |  |
| Довжина (загальна), мм  | не менше 4200  |  |
| Ширина кузова, мм  | не більше 1980 |  |
| Висота, мм  | не більше 1530 |  |
| Кліренс,мм  | не менше 180 |  |
| Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки | * - ESC+XDS+Multi-Collision Brake+RKA+Screw-control;
* - подушки безпеки водія та пасажира;
* - функція деактивації фронтальної подушки безпеки пасажира спереду;
* - бічні подушки спереду;
* - 2 триточкових ременя безпеки спереду з фіксацією та натягувачем, з регулюванням за висотою;
* - триточкові ремені безпеки позаду;
* - сигнал непристебнутого ременя безпеки для всіх пасажирів;
* - 4 підголівники з регулюванням по висоті;
* - іммобілайзер;
* - центральний замок дверей з дистанційним керуванням (2 ключа, що складаються);
* - задні дискові гальма;
* - контроль тиску в шинах;
* - утримання автомобіля на схилі;
* - зупинка подачі палива у випадку аварії;
* - підготовка до кріплення двох дитячих сидінь з системою безпеки ISOFIX позаду, 2 TOP-TETHER;
* - однотоновий сигнал;
* - посилена підвіска (додатковий захист днища спереду, амортизація спереду та позаду).
 |  |
| Вимоги щодо екстер’єру | - зовнішні дзеркала і зовнішні ручки дверей пофарбовані в колір кузова;- бампери в колір кузова з вставками Platin Grey кольору;- рейлінги чорні матові;- LED індикатори повороту, вбудовані в зовнішні дзеркала;- хромована окантовка решітки радіатора. |  |
| Вимоги щодо інтер’єру | - інтер'єр - тканина та елементи (в залежності від комплектації)- м'яка обшивка панелі приладів- хромовані ручки дверей всередині |  |
| Вимоги щодо світла | - базові LED фари спереду (LED-денне світло, LED ближнє світло, -LED фари дальнього світла)- регулювання фар за висотою- базові LED задні ліхтарі (LED стоп-сигнал та задній ліхтар)- LED протитуманні фари позаду інтегровані в бампер- 3й стоп-сигнал- окреме денне світло з автоматичним контролем фар та механічним Coming/Leaving home функціями |  |
| Вимоги щодо шин та коліс | - литі диски Orion 6J x 16"- компактне запасне колесо, набір інструментів, домкрат |  |
| Вимоги щодо комфорту і функціональності | - бортовий комп'ютер MaxiDot (чорно-білий)- двозонна система кондиціювання з електрорегулюванням та датчиком вологи "CLIMATRONIC"- фільтр салону від пилу- круїз-контроль- AERO-склоочисник вітрового скла з інтервальним перемикачем- контроль склоочисника з сенсором світла- зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом- електросклопідіймачі передніх вікон- посилювач керма, регулювання в 2х положеннях- механічне стоянкове гальмо- обігрів заднього скла з склоочисником- передні сидіння з механічним регулюванням за висотою- передні сидіння з механічним регулюванням поперекової зони- задні сидіння розділені, складані- передні сидіння з підігрівом, підігрів форсунок омивача- тоновані вікна- центральний підлокітник з "Jumbo Box"- сонцезахисні козирки (з боку водія з дзеркалом та тримачем талону, пасажира з дзеркалом)- пакет курця- збільшений стандартний рівень палива (+8 літрів) |  |
| Вимоги щодо аудіо та телефону | - радіо Bolero 8" емнісний сенсорний кольоровий дисплей , 8 динаміків (Skoda Surround), AM/FM радіо, меню авто, 2x USB вкл. Apple- Bluetooth- Smart Link |  |
| Вимоги щодо керма | - 2-спицеве багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом |  |
| Вимоги щодо simly clever | -бардачок з боку переднього пасажира з підсвічуванням-тримач для чашки в центральній консолі-тримачі для склянки (1,5л) спереду та (0,5л) позаду-тримач світловідбивного жилета-відділення для окулярів в даху-кишені на задніх спинках передніх сидінь-парасоля-світло в даху спереду та позаду-лампи для читання для пасажирів спереду-інтер'єрне світло з контролем незамкнутих дверей-4 ручки в даху з гачками для задніх сидінь-відділення для зберігання в багажнику, з кришкою за арками коліс-4 точки кріплення в багажнику, гачок для сумок-шкребок для льоду-світло багажника (1 лампа)-push-push кришка паливного бака-запуск двигуна без ключа Easy Start -тканинні килимки 4 шт.-задній парктронік "PARK DISTANCE CONTROL" |  |
| Гарантійні зобов’язання | - вузли та агрегати – 4 роки або 90 000 тис. км пробіг;- кузов (наскрізна корозія) – 12 років;-лако-фарбове покриття – 3 роки. |  |

***Прим.\*****Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, конструкцію, джерело його походження або виробника здійснюється виключно з метою спрощення ідентифікації предмету закупівлі, після таких посилань слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*