**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічний опис предмету закупівлі**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Товар | Кількість | Одиниця виміру | Місце поставки |
| 1 | Дизельне паливо | 300 000 | літр | Автозаправні станції учасника (власні, орендовані, партнерські) на території м. Кременчук Полтавської області та на відстані, що не перевищує 2 км від місця знаходження замовника( м. Кременчук, вул. Київська,69) |

Дизельне паливо, повинно відповідати вимогам технічного регламенту «Щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927, згідно таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Значення норм за екологічним класом** |
| **Євро5** |
| **Вміст сірки** | міліграмів на один кілограм | не більше 10 |
| **Температура спалаху в закритому тиглі** | градусів | не нижче 55 |
| **Фракційний склад - 95 відсотків об’ємних переганяється при температурі** | -“- | не вище 360 |
| **Масова частка полі-циклічних ароматичних вуглеводнів** | відсотків | не більше 8 |
| **Цетанове число:** | одиниць |  |
| **дизельного палива літнього** |  | не менше 51 |
| **дизельного палива зимового** |  | не менше 49 |
| **Змащувальна здатність (діаметр плями зносу при температурі 60 оС)** | мікрометрів | не більше 460 |
| **Об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот:** | відсотків |  |
| **для дизельних палив В0** |  | 0 |
| **для дизельних палив В5** |  | не більше 5 |
| **для дизельних палив В7** |  | понад 5 та не більше 7 |

**Примітки**

1. Об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива.
2. Товар повинен відповідати ДСТУ 7688:2015

3. При температурі навколишнього природного середовища нижче мінус 20 С° не рекомендовано використання в дизельному паливі метилових/етилових естерів жирних кислот.

4. Учасник, визначений за результатами процедури закупівлі переможцем, з яким укладено договір про закупівлю, повинен надати копію документа про якість (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність на кожну поставлену партію товару протягом строку дії договору.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

6. Зазначати країну походження предмету закупівлі.

7. Учасник (переможець) при поставці товару повинен надати сертифікати або інші якісні документи які гарантують якість та відповідність діючім стандартам України (відповідно до переліку продукції , що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 від 01.02.2005р.; імпортований товар відповідно до Порядку митного оформлення товарів , що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні.

8. Постачальник зобов'язаний виконувати щоденну поставку до 1000 літрів дизельного палива.

9. Відпуск палива повинен здійснюватися на АЗС за умов пред’явлення ним або його уповноваженим представником паливної карти цілодобово, включаючи суботу, неділю, святкові та неробочі дні.

10. . Заправка механічних транспортних засобів повинна здійснюватися за потребою Замовникана та на території м.Кременчук, Полтавської області на відстані, що не перевищує 2 км від місця знаходження Замовника