Додаток 3

 до тендерної документації

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічна**

**специфікація**

**Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 33110000-4- Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Лінійний датчик GE L6-12-RS для ультразвукової діагностичної системи Logiq F8**  **(виробник – General Electric Healthcare) (НК 024:2023-40768 - Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації ручний) (33112200-0 - Ультразвукові установки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування устаткування (обладнання), що закуповується** | **Одиниця виміру** | **Кіль­кість** |
| 1 |  Лінійний датчик GE L6-12-RS для ультразвукової діагностичної системи Logiq F8 (виробник – General Electric Healthcare) | шт | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Параметр** | **Значення****(вимога)** | **Відповідність вимогам (Так/Ні)** |
| **І** | **Загальні вимоги** |
| 1 | Запропоноване Учасником обладнання повинно бути оригінальним, новим, таким, що раніше ніде не було встановленим і не використаним для демоцілей.Рік випуску не раніше 2023 року  | Гарантійний лист |  |
| 2 | Термін постачання обладнання: до 30 червня 2024 року  | Гарантійний лист |  |
| 3 |  Гарантійний термін не менше 12 місяців від дати введення в експлуатацію згідно підписаного акту введення в експлуатацію  | Гарантійний лист |  |
| 4 | Обслуговування та ремонт обладнання під час гарантійного терміну здійснюється сертифікованим (и) інженером (ами) | Гарантійний лист |  |
| 5 | Інструкція, або технічний опис, або технічні умови, або інший документ українською мовою, в якому зазначена інформація про технічні характеристики  | Наявність |  |
| 6 | Доставка, інсталяція, запуск обладнання в експлуатацію, проводяться за рахунок Учасника | Гарантійний лист |  |

**Медико- технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики** | **Показник** | **Відповідність****(так/ні, посилання на відповідні розділи та/або сторінку(и) документу)** |
| Лінійний датчик GE L6-12-RS (виробник – General Electric Healthcare) | Відповідність |  |
| **Сумісність з ультразвуковою діагностичною системою General Electric Logiq F8** | Відповідність |  |
| Застосування датчика | дослідження сонної артерії, щитовидної залози, LEA, LEV, UEA, дрібних частин, черевної порожнини, периферичної системи, судин, опорно-рухового апарату, педіатрія |  |
| Діапазон частот, не менше | 4,0 - 13,0 МГц (±0.5 МГц) |  |
| Кількість частот другої гармоніки, не менше | 13 |  |
| Контактна поверхня, не більше | 38,4 x 6,0 мм |  |
| Кількість елементів, не менше | 128 елементів |  |
| Поле зору, не менше  | 38,4 мм |  |
| Підтримка анатомічного, криволінійного анатомічного, кольорового М-режиму | Наявність |  |
| Можливість під’єднання насадки для біопсії | Так |  |

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірений печаткою учасника торгів (у разі її використання)