**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Аварійно-рятувальний гідравлічний**

**комбінованований інструмент**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника – - 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання**

**Аварійно-рятувальний гідравлічний**

**комбінованований інструмент**

1. **Призначення -** для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, особливо при виконанні завдань з порятунку людей.

**2. Основні вимоги**

Характеристики:

EN Здатність різання не менше                                             1I-2J-3I-4J-5J

Відстань між краями відкритих лез не менше                           368 мм

Відстань стягування без перехідників, не менше                      254 мм

Вага, не більше                                                                            18,8 кг

Габарити (Д\*В\*Ш), не більше                                               898 x 268 x 273 мм

Діаметр різання круглої сталі, не менше                                     35 мм

Зусилля розтискання, не менше                                                1500 кН

Клас захистуIP, не нижче                                                              57

Класи різання NFPA, не нижче                                       A7, B8, C7, D8, E7, F3

Максимальна потужність різання ,не менше                           492 кН

Максимальне зусилля стягування, не менше                           61 кН

Клас захисту акумуляторних батарей ІР, не менше                   67

**До інструменту має входити :**

* + - 1. Акумуляторна батарея;
			2. Зарядний пристрій.

 **3. Вимоги**

1. Гарантійний строк на товар та усі їх складові відповідно до комплектації повинен становити не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію;
2. Забезпечення протягом гарантійного строку безкоштовне сервісне (технічне) обслуговування товару, його гарантійний ремонт і, за необхідності, гарантійну заміну відповідно до гарантійних умов;
3. Забезпечення оплатне післягарантійне (технічне) обслуговування, ремонт, а також заміну комплектуючих частин і вузлів сумісними комплектуючими частинами і вузлами протягом не менше ніж 5 років з дня введення товару в експлуатацію;
4. Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля;
5. Детальний опис предмету закупівлі за усіма пунктами технічних вимог, що буде постачатись, його технічних та якісних характеристик із обов'язковим зазначенням марок, моделей, модифікацій, не допускається застосування висловів,«еквівалент», «аналог», тощо);
6. Надані учасником технічні характеристики на все обладнання не повинно містити посилання типу: «не менше», «не більше», «або», «або аналог».
7. Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист від виробника, аварійно-рятувального гідравлічного та комбінованого інструменту, адресований Учаснику із зазначенням ідентифікатора процедури закупівлі про наявність представника виробника на території України та забезпечення як гарантійного, так і після гарантійного обслуговування із зазначенням - адреси авторизованого (сертифікованого виробником) сервісного (них) центру (рів), контактних телефонів, електронної пошти, а також сертифікати на право проведення сервісного обслуговування, виданих фахівцям сервісного (них) центру (рів) виробником аварійно-рятувального гідравлічного комбінованого інструменту.
8. Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист від виробника, аварійно-рятувального гідравлічного та комбінованого інструменту, адресований Учаснику із зазначенням ідентифікатора процедури закупівлі про можливість поставки інструменту, що є предметом закупівлі.