**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Аварійно-рятувальний гідравлічний**

**комбінованований інструмент**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника – - 35110000-8 – Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання**

**Аварійно-рятувальний гідравлічний**

**комбінованований інструмент**

1. **Призначення -** для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, особливо при виконанні завдань з порятунку людей.

**2. Основні вимоги**

1. Характеристики:

EN Здатність різання                                              1I-2J-3I-4J-5J

EN клас різання                                                                I

Відстань між краями відкритих лез                           382 мм

Відстань стягування                                                   368 мм

Вага                                                                              18,4 кг

Габарити (Д\*В\*Ш)                                               876 x 235 x 253 мм

Діаметр круглої сталі                                                  35 мм

Зусилля розтискання                                                1500 кН

Клас захистуIP                                                              58

Класи різання NFPA                                       A7, B8, C7, D8, E7, F4

Максимальна потужність різання                              492 кН

Максимальне зусилля стягування                             61 кН

Серія                                                                             e3

Сила розкриття 25 мм від кінців                                38 кН

**До інструменту має входити :**

* + - 1. Акумуляторна батарея;
      2. Зарядний пристрій.

**3. Вимоги**

1. Гарантійний строк на товар та усі їх складові відповідно до комплектації повинен становити не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію;
2. Забезпечення протягом гарантійного строку безкоштовне сервісне (технічне) обслуговування товару, його гарантійний ремонт і, за необхідності, гарантійну заміну відповідно до гарантійних умов;
3. Забезпечення оплатне післягарантійне (технічне) обслуговування, ремонт, а також заміну комплектуючих частин і вузлів сумісними комплектуючими частинами і вузлами протягом не менше ніж 5 років з дня введення товару в експлуатацію;
4. Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля;
5. Детальний опис предмету закупівлі за усіма пунктами технічних вимог, що буде постачатись, його технічних та якісних характеристик із обов'язковим зазначенням марок, моделей, модифікацій, не допускається застосування висловів,«еквівалент», «аналог», тощо);
6. Надані учасником технічні характеристики на все обладнання не повинно містити посилання типу: «не менше», «не більше», «або», «або аналог».