**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків (Гнучкий риноларингоскоп, НК 024:2019: 45067 Гнучкий відеориноларингоскоп)**

**Медико-технічні характеристики**

Повинен бути портативний

Повинен мати акумуляторну батарею не менше 3500mAh

Повинен мати монітор не менше 3.5” LCD

Повинен мати функції - фотофіксації та відеофіксації

Повинен мати накопичувач пам'яті (SD card)

Повинен мати діаметр 3.2мм дистальної частини

Повинен мати робочу довжину не менше 30см

Повинен мати внутрішнє джерело живлення

Повинен мати кут вигину - вгору 130 ° / вниз 130 °

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*