Перелік змін в ТД

**Стара редакція**:

г) поверхню ремонтної карти обов’язково присипають необробленим гранітним щебенем фракції 2-5 мм.

Надання послуг здійснюється на основі дефектних актів складених Замовником протягом 2023 року.

Місце надання послуг Оболонський район міста Києва (конкретні назви вулиць та фактична кількість вибоїн в розрізі глибини будуть вказані в дефектних актах).

**Нова редакція:**

г) поверхню ремонтної карти обов’язково присипають необробленим гранітним щебенем фракції 2-5 мм.

Надання послуг здійснюється на основі дефектних актів складених Замовником протягом 2023 року.

Місце надання послуг балансові об’єкти ШЕУ Магістраль (конкретні назви вулиць та фактична кількість вибоїн в розрізі глибини будуть вказані в дефектних актах).