*Додаток 3 до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, технічні специфікації**

**до предмету закупівлі**

**Послуги з благоустрою території (**вкладання бруківки, інші завершальні роботи мощення під автомобільну стоянку) біля адмінбудівлі“Прозорий офіс” за адресоювул. Шевченка, 20, м. Звягель Житомирської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч.. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 610,2 м2 |  |  |
| 1 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит ізпереміщенням грунту на відстань до 100м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,6102 |
| 2 | КР16-53-1к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 7 |
| 3 | КР16-77-1 | Перекладання горловин цегляних колодязівтрирядовою кладкою | шт | 7 |
| 4 | КР16-53-1 | Установлення люка | шт | 7 |
| 5 | КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зіщебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,6102 |
| 6 | С1421-9454варіант 1 | Щебінь із природного каменю длябудівельних робіт, фракція 3-8 мм, маркаМ1000 і більше (1м3=1,37т), поставказамовника | м3 | 29,197 |
| 7 | С1421-9452варіант 2 | Щебінь із природного каменю длябудівельних робіт, фракція 10-20 мм, маркаМ1000 і більше (1м3=1,37т), поставказамовника | м3 | 29,197 |
| 8 | С1421-9453варіант 4 | Щебінь із природного каменю длябудівельних робіт, фракція 20-40 мм, маркаМ1000 і більше (1м3=1,41т), поставказамовника | м3 | 42,55 |
| 9 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи ізвідсіву автогрейдером | 100м3 | 0,27545 |
| 10 | С1421-10634варіант 1 | Відсів (1м3=1,32 т), поставка замовника | м3 | 30,3 |
| 11 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи ізпіску автогрейдером | 100м3 | 0,6102 |
| 12 | КБ27-65-3 | Улаштування покриття з фігурнихелементів мощення з приготуваннямпіщано-цементної суміші площадок татротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,6102 |
| 13 | С1426-11789варіант 5 | Плити фігурні бетонні "Старе місто"товщиною 60 мм  | м2 | 616,302 |
|  |  | 65,7 м2 |  |  |
| 14 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи ізпіску автогрейдером | 100м3 | 0,03285 |
| 15 | КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурнихелементів мощення з приготуваннямпіщано-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,0657 |
| 16 | С1426-11789варіант 4 | Плити фігурні бетонні "Старе місто"товщиною 45 мм  | м2 | 66,357 |
|  |  | тактильна плитка |  |  |
| 17 | КБ27-65-4к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриття зфігурних елементів мощення зприготуванням піщано-цементної сумішітротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,009465 |
| 18 | КБ27-65-4 | Улаштування тактильної плитки | 1000 м2 | 0,009465 |
| 19 | КБ15-18-8 | Різання плитки, товщина плит понад 20мм до 40 мм | 100 м | 0,3155 |
| 20 | С130-1103варіант 6 | Плитка попереджувальна тактильнабетонна 300х300х40мм | шт | 106 |
|  |  | Бордюри |  |  |
| 21 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетоннихі залізобетонних при інших видахпокриттів | 100м | 0,585 |
| 22 | С1416-8684варіант 5 | Камені бортові, довжина 75 см, поставказамовника | шт | 78 |
| 23 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків набетонну основу | м | 40,5 |
| 24 | С1416-8684варіант 6 | Поребрики, довжина 75 см | шт | 54 |

1. Учасник зобов’язується при наданні послуг забезпечити умови дотримання рівня впливу можливих шкідливих чинників на довкілля.

2. Виконавець гарантує якість надання послуг, досягнення показників, визначених у договірній ціні та можливість експлуатації протягом гарантійного строку. Виконавець гарантує відповідність будівельних матеріалів і обладнання специфікаціям, державних стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

3. Учасник при розрахунку суми тендерної пропозиції не враховує вартість матеріалів, які згідно цього технічного завдання постачаються замовником (зазначено у технічному завданні).