**Додаток № 4**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю послуг: нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях міста Івано-Франківськ, згідно переліку № 2 (поточний ремонт) за (ДК 021:2015–45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Єдиного закупівельного словника, ДБН А.2.2-3:2014.**

*За наявності у цих технічних вимогах посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мають розумітися та сприйматися учасником торгів у значенні «або еквівалент».*

1. **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*Умови виконання робіт: Провдення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій к=1,2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  | **Роздiл 1. Вулиця КОНОВАЛЬЦЯ** |  |  |
| 1 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 44 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,44 |
| 2 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 323,25 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 2,155 |
| 3 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.2 (Виділенка)  (ширина 15 см, товщина шару 0,54 мм, 22,65 м2)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,151 |
| 4 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 14 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,14 |
| 5 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 907,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 3,025 |
| 6 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 5,375 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,215 |
| **7** | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 171,71 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 4,579 |
| 8 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 43,21 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,645 |
| 9 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 159,29 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 1,585 |
| 10 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 5,9 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,118 |
| 11 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 86,7 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 1,156 |
| 12 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.9 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 12,75 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,085 |
| 13 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.11 (ширина 15  см, товщина шару 0,54 мм, 10,57 м2) /проведення робiт  на однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,051 |
| 14 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 55,9 |
| 15 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  40 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | м2 | 7 |
| 16 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 506 |
| 17 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.2(пішохідний перехід червоно-білий) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 1080 |
| 18 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.15 (Велопереїзд  червоно-білий) (98,9 мп, ширина - 1,8 мп, товщина шару  0,6 мм) - 178,0 м2 Червоного кольору - 146,32 м2, білого  кольору - 31,68 м2 /проведення робiт на однiй половинi  проїзної частини при систематичному русi транспорту  на другiй/ | м2 | 178 |
| 19 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 125,4 |
| 20 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.17.1 (лінія -  жовтий колір) (ширина - 10 см, товщина шару 0,6 мм)  (зупинки ГТ - 740 мп) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 74 |
| 21 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 148  шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 146,1 |
| 22 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.20 (дати дорогу -8 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 9,84 |
| * 1. 23 |  | **Роздiл 2. Вулиця РИЛЬСЬКОГО (від вул. Коновальця до Сервісного центру)** |  |  |
| 23 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 19,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,195 |
| 24 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 10,0 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,05 |
| 25 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 2,34 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,035 |
| 26 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 8,4 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,168 |
| 27 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.11 (ширина 10  см, товщина шару 0,54 мм, 3,0 м2) /проведення робiт  на однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,02 |
| 28 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  6 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,05 |
| 29 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 4,1 |
| 30 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 2  шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,74 |
|  |  | **Роздiл 3. Вулиця О. БЛАВАЦЬКОГО** |  |  |
| 31 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 21,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,215 |
| 32 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 2,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,1 |
| 33 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 10,05 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,15 |
| 34 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 4,0 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,08 |
| 35 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 1,8 |
| 36 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  6 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,05 |
| 37 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 120 |
|  |  | **Роздiл 4. Вулиця ДУДАЄВА** |  |  |
| 38 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 28 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,28 |
| 39 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 52,06 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,618 |
| 40 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 6,7 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,1 |
| 41 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 3 м2) /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,06 |
| 42 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 3,28 |
| 43 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  24 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | м2 | 4,2 |
| 44 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 91,4 |
| 45 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 35 |
| 46 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.17.1 (лінія -  жовтий колір) (ширина - 10 см, товщина шару 0,6 мм)  (зупинки ГТ - 55 мп) /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 5,5 |
| 47 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки 3 шт  ) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 2,46 |
| 48 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.20 (дати дорогу -1 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,23 |
| 49 | КБ27-45-10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10  см. Позначення меж окремих місць для паркування)  (товщина шару 0,54 мм, 3 м2) [ /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/] | км лінії | 0,03 |
| 50 | КБ27-45-12 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (Позначення  місць для паркування індивідуального транспорту осіб з  інвалідністю - 1 шт.) (товщина шару 0,6 мм)[  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/] | м2 | 0,54 |
|  |  | **Роздiл 5. Вулиця РЕБЕТА** |  |  |
| 51 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 39,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,395 |
| 52 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 33 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,165 |
| 53 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 27,45 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 1,098 |
| 54 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 12,06 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,18 |
| 55 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 6,0 м2) /проведення робiт наоднiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,12 |
| 56 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.11 (ширина 10  см, товщина шару 0,54 мм, 1,5 м2) /проведення робiт  на однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,01 |
| 57 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 8,56 |
| 58 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 46,4 |
| 59 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 8  шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 7,84 |
|  |  | **Роздiл 6. Вулиця С.БАНДЕРИ** |  |  |
| 60 | КБ27-45-8 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 292,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 1,95 |
| 61 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 162 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,54 |
| 62 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 36,19 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,965 |
| 63 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 81,4 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,81 |
| 64 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 15 см,  товщина шару 0,54 мм, 72,38 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,965 |
| 65 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.8 (ширина 20 см,  товщина шару 0,54 мм, 4,42 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,067 |
| 66 | КБ27-45-8 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий  колір, "Стоянку заборонено" - 50 м)(ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 5 |
| 67 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 17,7 |
| 68 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  12 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | м2 | 2,1 |
| 69 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 234 |
| 70 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 255 |
| 71 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.17.1 (лінія -  жовтий колір) (ширина - 10 см, товщина шару 0,6 мм)  (зупинки ГТ - 171,0 мп) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 17,1 |
| 72 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 27  шт ) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 24,88 |
| 73 | КБ27-45-10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10  см. Позначення меж окремих місць для паркування)  (товщина шару 0,54 мм, 11,1 м2) [ /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/] | км лінії | 0,111 |
| 74 | КБ27-45-12 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (Позначення  місць для паркування індивідуального транспорту осіб з  інвалідністю - 2 шт.) (товщина шару 0,6 мм)[  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/] | м2 | 1,08 |
|  |  | **Роздiл 7. Вулиця ВИСОЧАНА** |  |  |
| 75 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 13,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,135 |
| 76 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 10,38 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,155 |
| 77 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 1 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,02 |
| 78 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  20 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | м2 | 3,5 |
| 79 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 71 |
| 80 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 4,5 |
| 81 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.20 (дати дорогу -2 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 2,46 |
|  |  | **Роздiл 8. Вулиця ШУХЕВИЧІВ** |  |  |
| 82 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 23,8 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,238 |
| 83 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 1,35 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,054 |
| 84 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 17,95 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,268 |
| 85 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 3,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,07 |
| 86 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 1,5 |
| 87 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  17 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | м2 | 2,975 |
| 88 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 162 |
| 89 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,56 |
| 90 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.20 (дати дорогу -1 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,23 |
|  |  | **Роздiл 9. Вулиця МАТЕЙКИ** |  |  |
| 91 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 30,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,305 |
| 92 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 1,25 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,05 |
| 93 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 25,46 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,38 |
| 94 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 10,0 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,2 |
| 95 | КБ27-45-8 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий  колір, "Стоянку заборонено" - 268 м)(ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 26,8 |
| 96 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  30 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | м2 | 5,25 |
| 97 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 205 |
| 98 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 17,6 |
| 99 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.17.1 (лінія -  жовтий колір) (ширина - 10 см, товщина шару 0,6 мм)  (зупинки ГТ - 120 мп) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 12 |
| 100 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 2  шт ) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 1,74 |
|  | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.20 (дати дорогу -2 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 2,46 |
| 102 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.22 (Наближення  до місця, де встановлені дорожні пагорби)(товщина  шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй половинi  проїзної частини при систематичному русi транспорту  на другiй/ | м2 | 3,16 |
| 103 | КБ27-45-10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10  см. Позначення меж окремих місць для паркування)  (товщина шару 0,54 мм, 3,9 м2) [ /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/] | км лінії | 0,039 |
|  |  | **Роздiл 10. Вулиця САХАРОВА** |  |  |
| 104 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 94 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,94 |
| 105 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 24 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,12 |
| 106 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.5 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 1,42 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,057 |
| 107 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 16,08 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,24 |
| 108 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 31,25 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,625 |
| 109 | КБ27-45-8 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий  колір, "Стоянку заборонено" - 150 м)(ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 15 |
| 110 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 7,5 |
| 111 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 225 |
| 112 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 75 |
| 113 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.17.1 (лінія -  жовтий колір) (ширина - 10 см, товщина шару 0,6 мм)  (зупинки ГТ - 53 мп) /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 5,3 |
| 114 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 8  шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 6,96 |
| 115 | КБ27-45-10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10  см. Позначення меж окремих місць для паркування)  (товщина шару 0,54 мм, 15,2 м2) [ /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/] | км лінії | 0,152 |
| 116 | КБ27-45-12 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (Позначення  місць для паркування індивідуального транспорту осіб з  інвалідністю - 6 шт.) (товщина шару 0,6 мм)[  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/] | м2 | 3,24 |
|  |  | **Роздiл 11. Вулиця МЕЛЬНИКА** |  |  |
| 117 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 46,5 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,465 |
| 118 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 30 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,15 |
| 119 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 15 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,224 |
| 120 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 19,75 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,395 |
| 121 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.8 (ширина 20 см,  товщина шару 0,54 мм, 2,64 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,04 |
| 122 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.9 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 1 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,01 |
| 123 | КБ27-45-8 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий  колір, "Стоянку заборонено" - 32 м)(ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 3,2 |
| 124 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 2,8 |
| 125 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 123 |
| 126 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 62,8 |
| 127 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.17.1 (лінія -  жовтий колір) (ширина - 10 см, товщина шару 0,6 мм)  (зупинки ГТ - 62 мп) /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 6,2 |
| 128 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 8  шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 6,96 |
| 129 | КБ27-45-10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10  см. Позначення меж окремих місць для паркування)  (товщина шару 0,54 мм, 24,3 м2) [ /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/] | км лінії | 0,243 |
| 130 | КБ27-45-12 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (Позначення  місць для паркування індивідуального транспорту осіб з  інвалідністю - 4 шт.) (товщина шару 0,6 мм)[  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/] | м2 | 2,16 |
|  |  | **Роздiл 12. Вулиця М.ПІДГІРЯНКИ** |  |  |
| 131 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.1 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 25 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,25 |
| 132 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.3 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 7,2 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ /під час нанесення розмітки  типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи  маркірувальної машини/ | км лінії | 0,036 |
| 133 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.6 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 2,35 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,035 |
| 134 | КБ27-45-1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії1.7 (ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм, 33,45 м2) /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/ | км лінії | 0,469 |
| 135 | КБ27-45-8 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий  колір, "Стоянку заборонено" - 505 м)(ширина 10 см,  товщина шару 0,54 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 50,5 |
| 136 | КБ27-45-6 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-  лінії)(товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 2,4 |
| 137 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.13(дати дорогу -  4 шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 0,7 |
| 138 | КБ27-45-2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1  (пішоходний перехід) (товщина шару 0,6 мм)  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 198 |
| 139 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 (Острівці)  (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 55 |
| 140 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.18 (стрілки - 8  шт) (товщина шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/ | м2 | 6,53 |
| 141 | КБ27-45-3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.22 (Наближення  до місця, де встановлені дорожні пагорби)(товщина  шару 0,6 мм) /проведення робiт на однiй половинi  проїзної частини при систематичному русi транспорту  на другiй/ | м2 | 4,54 |
| 142 | КБ27-45-14 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.28.3 (12 шт)  (товщина шару 0,6 мм)[ /проведення робiт на однiй  половинi проїзної частини при систематичному русi  транспорту на другiй/] | м2 | 10,8 |
| 143 | КБ27-45-10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10  см. Позначення меж окремих місць для паркування)  (товщина шару 0,54 мм, 13,5 м2) [ /проведення робiт на  однiй половинi проїзної частини при систематичному  русi транспорту на другiй/] | км лінії | 0,135 |
| 144 | КБ27-45-12 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою  маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (Позначення  місць для паркування індивідуального транспорту осіб з  інвалідністю - 11 шт.) (товщина шару 0,6 мм)[  /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини  при систематичному русi транспорту на другiй/] | м2 | 5,94 |

Для розрахунку кошторисної документації Учасник має застосовувати індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, що затверджені Замовником і є обов’язковими для виконання, відповідно до п.1.7 «Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» КНУ РЕКНб, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України 31.12.2021 № 374, пп.2.2, 2.3 «Настанови з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм» КНУ, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України 30.04.2022 року № 67, а саме:

1. Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-6 на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-лінії) (товщина шару 0,6 мм);

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Індивідуальна ресурсна елементна**  **кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-6** | | | | | |
| на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12 (стоп-лінії)(товщина шару 0,6 мм) | | | | | |
| Склад робіт: | 1. Установлення, переставлення та зняття знаків та тимчасової огорожі разом із  конусами (віхи напрямні). 2. Очищення покриття. 3. Нанесення горизонтальної  дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами. 4. Регулювання руху під час  виконання робіт. 5. Забезпечення прикриття під час виконання робіт. | | | |
| Вимірник: | 10 м2 | | | |
| Шифр  ресурсу | | Найменування ресурсу | Одиниця  Виміру | Показник |
|  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | | **Заробітна плата робітників** |  |  |
| 1 | | Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв (ТС 1) | люд.год | 3,63 |
| 2 | | Середнiй розряд робiт (ТС 1) |  | 3 |
|  | | **Машини та механізми** |  |  |
| КБМ201-11 | | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 1,1 |
| КБМ212-  1601 | | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.год | 0,001 |
| КБМ212-  2215 | | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л  **Матеріали** | маш.год | 1,1 |
| С1633-64ВД-1  С1633-63ВД-1  С1546-102-1 | | Розчинник для фарби  Фарба дорожня  Кульки скляні | кг  кг  кг | 0,54  10,8  3,00 |

2. Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-8 на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий колір, "Стоянку заборонено") (ширина 10 см, товщина шару 0,54 мм)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Індивідуальна ресурсна елементна**  **кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-8** | | | | | |
| на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2 (жовтий колір, "Стоянку заборонено")(ширина 10 см, товщина шару 0,54 мм) | | | | | |
| Склад робіт: | 1. Установлення, переставлення та зняття знаків та тимчасової огорожі разом із  конусами (віхи напрямні). 2. Очищення покриття. 3. Нанесення горизонтальної  дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами. 4. Регулювання руху під час  виконання робіт. 5. Забезпечення прикриття під час виконання робіт. | | | |
| Вимірник: | 1 км розмітки | | | |
|  |  | | | |
| Шифр  ресурсу | | Найменування ресурсу | Одиниця  Виміру | Показник |
|  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|  | | **Заробітна плата робітників** |  |  |
| 1 | | Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв (ТС 1) | люд.год | 3,63 |
| 2 | | Середнiй розряд робiт (ТС 1) |  | 3 |
|  | | **Машини та механізми** |  |  |
| КБМ201-11 | | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш.год | 1,1 |
| КБМ212-  1601 | | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.год | 0,001 |
| КБМ212-  2215 | | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л  **Матеріали** | маш.год | 1,1 |
| С1633-64ВД-1  С1633-63ВД-1  С1546-102-1 | | Розчинник для фарби  Фарба дорожня  Кульки скляні | кг  кг  кг | 4,535  90,7  30,00 |

3. Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-10 на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10 см. позначення меж окремих місць для паркування) (товщина шару 0,54 мм).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Індивідуальна ресурсна елементна**  **кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-10** | | | | | |
| на Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.34 (ширина 10 см. Позначення меж окремих місць для паркування) (товщина шару 0,54 мм) | | | | | |
| Склад робіт: | | 1. Установлення, переставлення та зняття знаків та тимчасової огорожі разом із  конусами (віхи напрямні). 2. Очищення покриття. 3. Нанесення горизонтальної  дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами. 4. Регулювання руху під час  виконання робіт. 5. Забезпечення прикриття під час виконання робіт. | | |
| Вимірник: | | км лінії | | |
| Шифр  ресурсу | Найменування ресурсу | | Одиниця  Виміру | Показник |
|  |  | |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | **Заробітна плата робітників** | |  |  |
| 1 | Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв (ТС 1) | | люд.год | 3,99 |
| 2 | Середнiй розряд робiт (ТС 1) | |  | 3 |
|  | **Машини та механізми** | |  |  |
| КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | | маш.год | 1,21 |
| КБМ212-  1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | | маш.год | 0,18 |
| КБМ212-  2215 | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л  **Матеріали** | | маш.год | 0,89 |
| С1633-64ВД-1  С1633-63ВД-1  С1546-102-1 | Розчинник для фарби  Фарба дорожня  Кульки скляні | | кг  кг  кг | 4,535  90,7  30,0 |

4. Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма на будівельні роботи №КБ27-45-12 на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (позначення місць для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю ) (товщина шару 0,6 мм).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Індивідуальна ресурсна елементна**  **кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-12** | | | | | |
| на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.35 (Позначення місць для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю ) (товщина шару 0,6 мм) | | | | | |
| Склад робіт: | | 1. Установлення, переставлення та зняття знаків та тимчасової огорожі разом із  конусами (віхи напрямні). 2. Очищення покриття. 3. Нанесення горизонтальної  дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами. 4. Регулювання руху під час  виконання робіт. 5. Забезпечення прикриття під час виконання робіт. | | |
| Вимірник: | | 10 м2 | | |
| Шифр  ресурсу | Найменування ресурсу | | Одиниця  Виміру | Показник |
|  |  | |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | **Заробітна плата робітників** | |  |  |
| 1 | Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв (ТС 1) | | люд.год | 3,63 |
| 2 | Середнiй розряд робiт (ТС 1) | |  | 3 |
|  | **Машини та механізми** | |  |  |
| КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | | маш.год | 1,1 |
| КБМ212-  1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | | маш.год | 0,001 |
| КБМ212-  2215 | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л  **Матеріали** | | маш.год | 1,1 |
| С1633-64ВД-1  С1633-63ВД-1  С1546-102-1 | Розчинник для фарби  Фарба дорожня  Кульки скляні | | кг  кг  кг | 0,54  10,8  3,00 |

5. Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-14 на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.28.3 (товщина шару 0,6 мм).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Індивідуальна ресурсна елементна**  **кошторисна норма на будівельні роботи № КБ27-45-14** | | | | | | | |
| на Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними  машинами, тип лінії 1.28.3 (товщина шару 0,6 мм) | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |
| Склад робіт: | | 1. Установлення, переставлення та зняття знаків та тимчасової огорожі разом із  конусами (віхи напрямні). 2. Очищення покриття. 3. Нанесення горизонтальної  дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами. 4. Регулювання руху під  час виконання робіт. 5. Забезпечення прикриття під час виконання робіт. | | | | |
|  | |  | | | | |
| Вимірник: | | 10 м2 | | | | |
|  | |  | | | | |
| Шифр  ресурсу | Найменування ресурсу | | | | Одиниця  Виміру | Показник |
|  |  | | | |  |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 |
|  | **Заробітна плата робітників** | | | |  |  |
| 1 | Витрати труда робiтникiв - будiвельникiв (ТС 1) | | | | люд.год | 3,63 |
| 2 | Середнiй розряд робiт (ТС 1) | | | |  | 3 |
|  | **Машини та механізми** | | | |  |  |
| КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | | | | маш.год | 1,1 |
| КБМ212-  1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | | | | маш.год | 0,001 |
| КБМ212-  2215 | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л  **Матеріали** | | | | маш.год | 1,1 |
| С1633-64ВД-1  С1633-63ВД-1  С1546-102-1 | Розчинник для фарби  Фарба дорожня  Кульки скляні | | | | кг  кг  кг | 0,375  7,5  3,0 |

**Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях міста Івано-Франківськ,**

**згідно переліку № 2 (поточний ремонт)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Найменування вулиці** | **Примітка** |
| 1 | вул. Коновальця |  |
| 2 | вул. Рильського (від вул. Коновальця до Сервісного Центру) |  |
| 3 | вул. О. Блавацького |  |
| 4 | вул. Дудаєва |  |
| 5 | вул. Ребета |  |
| 6 | вул. С. Бандери |  |
| 7 | вул. Височана |  |
| 8 | вул. Шухевичів |  |
| 9 | вул. Матейка |  |
| 10 | вул. Сахарова |  |
| 11 | вул. Мельника |  |
| 12 | вул. М. Підгірянки |  |