ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю товарів за кодом СРV

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

**42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання**

 **(електрична лебідка)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики | Од.вимір. | К-ть |
|  | електрична лебідка 380В KCD 500/1000кг 100м/50м | Вантажопідйомність (без блока/з блоком), кг: 500/1000 кг Висота підйому (без блока/з блоком), м: 100/50 м Тип: Тельфери Привід: Електричний Тяговий механізм: Тросовий  | Шт. | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Значення** |
| **Підйомні** | **з блоком\*** | **без блока\*** |
| вантажопідйомність, кг\*\* | 1000 | 500 |
| швидкість підйому, м/хв | 7 | 14 |
| довжина троса, м | 50 | 100 |
| **мережа, управління** |
| напруга, В | 380 |
| потужність двигуна, кВт | 1,5 |
| система управління | провідний пульт |
| режим роботи S3 35%, хв | 10 |
| **розміри, габарити** |
| діаметр троса, мм | 6,2 |
| маса брутто,кг | 50 |

*У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

*Обґрунтування: Замовником могло бути застосовано використання найменувань окремих виробників для того, щоб з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій дати учасникам розуміння, які товари цілком задовольняють потреби підприємства.*

*У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на ДСУТ/ГОСТ/ТУ, якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТ/ТУ.*

* Рік виготовлення – не раніше 2022.
* Гарантійний строк – не менше 36 місяців.