**Додаток 3**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***(У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати «або еквівалент»)***

1. Причіп повинен бути новим.

2. Причіп на момент передачі повинен бути споряджений:

- паспортом та інструкцією з експлуатації;

- повним пакетом документів для реєстрації товару в РСЦ МВС та відповідних органах Держпраці;

- комплектом запасних частин, інструмента та приладдя;

- гарантійними документами..

3. Причіп та робочі вузли повинні мати надійний захист від корозії металу технологічними методами. Вузли та механізми не повинні мати механічних пошкоджень, деформацій, послаблень у місцях їх кріплення. Зварювальні шви не повинні мати тріщин, непроварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу.

4.Якість товару відповідає діючим ДСТУ,ДСТ і ТУ, які вказані у відповідних сертифікатах якості Товару. Товар відповідає вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.2011 р.за №1367.

Товар повинен мати додатковий комплект суцільнометалевих надставних бортів, призначений для перевезення вантажів з об’ємною вагою 1.6т/м³ з можливістю вивантаження на три сторони. Обладнаний чотирма шинами 9.00-16PR10 та пневматичними гальмами. Розвантаження причепа проводиться за допомогою одного гідроциліндра, який розміщено у центрі вантажної платформи причепа. Вибір сторони розвантаження проводиться шляхом ручного роз’єднання фіксаторів ,що з’єднують вантажну платформу з рамою причепа.

5. Термін поставки – не пізніше31.12.2023 року.

9. Місце поставки: вул. С.Горєва,27, смт Гоголеве, Миргородського району Полтавської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги до предмету закупівлі** | **Підтвердження Учасника** | |
| **I. Загальні вимоги** | | | |
| 1 | Причіп 2ПТС-4 | |  |
| 2. | Кількість – 1 шт. | |  |
| 3. | Рік випуску, технічний стан. | |  |
| **ІІ. Технічні характеристики предмету закупівлі** | | | |
| 1 | Вантажопідйомність, т 4,5 | |  |
| 2 | Місткість кузова ,10 м³ | |  |
| 3 | Кількість осей, шт. 2 | |  |
| 4 | Кількість колісна кожній осі, шт.2 | |  |
| 5 | База ,м 2,7 | |  |
| 6 | Розмір колії ,м 1.85 | |  |
| 7 | Дорожній просвіт, мм 300 | |  |
| 8 | Транспорта швидкість,км/год 30 | |  |
| 9 | Борти основні-суцільнометалеві, товщина металу 2 мм, підсилені трубою 40\*40 | |  |

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає: порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.

Учасник повинен в момент поставки устаткування представити усі необхідні документи для реєстрації у відповідних реєстраційних органах.

Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки, сплату податків (інших обов`язкових платежів, зборів).

Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на торги, не відповідає технічним вимогам, тендерна пропозиція такого Учасника буде відхилена.

**У складі пропозиції обов’язково надати:**

**1.**документи якості, що передбачені для даного виду товару.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою (у разі наявності).*

Товар, що є предметом закупівлі, відповідно до п. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону повинен мати ступінь локалізації не менше ніж 15 відсотків, та бути включеним до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15>.

**2**.довідку довільної форми про включення запропонованого учасником товару до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=15, із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель;\*

- сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

- учасник під час подання тендерної пропозиції обов’язково враховує, що вартість пропонованого повинна включати в себе витрати на транспортування до місця поставки, сплату податків (інших обов'язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та розвантаження.