**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*Вугілля кам’яне; брикети (котуни) на вугільній основі (код за ЄЗС ДК 021:2015: 09110000-3 Тверде паливо)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | | | *Вугілля кам’яне; брикети (котуни) на вугільній основі (код за ЄЗС ДК 021:2015: 09110000-3 Тверде паливо)* | | |
| Код ДК 021:2015 | | | *09110000-3 Тверде паливо* | | |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | | | **09111100-1 Вугілля -** вугілля кам’яне;  **09111220-8 Брикетоване вугілля -** брикети (котуни) на вугільній основі | | |
| Кількість поставки товару | | | **вугілля кам’яне - 69** **тонн;**  **брикети (котуни) на вугільній основі - 10** **тонн** | | |
| Місце поставки товару | | | **17591, Чернігівська обл., Прилуцький район, село Яблунівка, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА, будинок 17** | | |
| Строк поставки товару | | | **до 01 серпня 2023 року включно** | | |
| Доставка товару | | | Доставка товару здійснюється **в робочі дні з 8-30 до 17-30 години** Постачальником, або за його договорами, визначеними Постачальником перевізниками (відправниками), автотранспортом вантажопідйомністю не більше 30 тонн до складу Замовника. Доставка Товару до місця постачання здійснюється Постачальником повністю за його рахунок (з врахуванням маркування товару, вартості тари, вантажних робіт). Всі зобов’язання по укладанню транспортних договорів з перевізниками (відправниками), по найму транспортних засобів тощо покладено виключно на Постачальника. | | |
| предмет закупівлі | Тип, марка | Технічні характеристики відповідно до  ГОСТ, ДСТУ, ТУ | | Розмір  (мм) | Показники якості |
| Вугілля кам’яне | ДГ  або еквівалент | ДСТУ 3472:2015  ДСТУ 7146:2010 | | 25-100 | 1 Зольність на сухий стан (Ad ) – не більше 10 %  2 Масова частина загальної вологи (Wtr) в робочому стані – не більше 10 %  3 Нижча теплота згорання на робочий стан палива r i Q, МДЖ/кг (ккал/кг) – не менше ніж 25,539 (6100)  Показники якості що характеризують безпечність вугілля (загальна сірка на сухий стан палива Sdt, (%), хлор на сухий стан CID(%), миш’як на сухий стан (ASD) мають відповідати таблиці № 2 ДСТУ 7146:2010. |
| Брикети (котуни) на вугільній основі | \* | ТУ виробника | | \* | Масова частка вологи на робочий стан палива, % – не більше 5;  Зольність на робочий стан палива, % – не більше 15;  Вихід летких речовин, % – не більше 10-15;  Кількість частинок, що обсипається від гранул від маси партії, % – не більше 5.  Теплота згорання, ккал/кг – не менше 5300. |

Таблиця 1 Додатку 2 до тендерної документації

Довідка щодо предмета закупівлі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № З/П, | | Найменування товару | Найменування виробника, місто/країна походження | Рік виготовлення | Позначення НТД, за якими виготовляється продукція, що пропонується до постачання | | Супровідні документи на товар | | Гарантійний строк | | Технічні характеристики |
| Найменування  кожного документу | Порядок надання кожного документу | Зберігання | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | |  |  |  |  | |  | При кожній поставці\*\* |  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| *(Посада уповноваженої особи Учасника)* | | | | | *(Підпис та печатка ( у разі наявності))* | | | |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.

\*В даній таблиці кожна комірка повинна бути заповнена.

\*\* Заповнена колонка має рекомендований характер, може змінюватися учасником, але не суперечити вимогам інструкції

**Інструкція щодо заповнення таблиці.**

У колонці 1 зазначається номер з.п

У колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вид, виконання, тощо) згідно з нормативною документацією.

У колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, країна походження продукції. Якщо виробників декілька, їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в яких дані відрізняються.

У колонці 4 вказується рік виготовлення продукції.

У колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно-технічної документації (стандарти, технічні умови, креслення, тощо) за якими виготовляється продукція.

У колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість та відповідність продукції (виробника та інших органів). Перелічені документи повинні відповідати документам наданих на вимогу тендерної документації.

У колонці 7 зазначається порядок надання всіх супровідних документів, що підтверджують якість та відповідність продукції (виробника та інших органів).

У колонці 8 – вказується гарантійний строк зберігання продукції, який обчислюється від дня виготовлення продукції, у відповідності до вимог цієї тендерної документації.

Гарантійні строки експлуатації та зберігання продукції не повинні бути менші, ніж передбачено стандартами, технічними умовами, іншою технічною документацією, за якою виготовляється продукція, або виробником.

У колонці 9 - вказується технічні характеристики продукції, які повинні відповідати вимогам п.1 Додатку 2 тендерної документа