**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Учасники закупівлі надають пропозиції щодо закупівлі за предметом: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Владислава Зубенка, 80-А, місто Харків (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Обсяги послуг: у відповідності до дефектного акту (копія дефектного акту додається окремим файлом).

Учасник під час виконання робіт (надання послуги) зобов’язується дотримуватись будівельних норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля.

Учасник виконує роботу (надає послугу) з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої роботи (надання такої послуги).

Термін виконання робіт (надання послуг) визначається умовами договору та цією тендерною документацією.

У ході проведення робіт з метою контролю дотримання норм і стандартів Замовником організовується проведення технічного нагляду.

Виконані та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів.

Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу на об'єкт будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ діючим на території України.

Матеріали, які будуть використовуватися в ході виконання робіт, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.

Учасник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Учасник повинен мати копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності (для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Вимоги до строків виконання робіт (надання послуг) та якості:

- строк виконання робіт (надання послуг) – до 31 грудня 2023 року;

- гарантійний термін якості виконаних робіт (наданих послуг) становить – 3 роки від дня підписання Акта виконання робіт (надання послуг) за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ -3;

При укладенні договору з переможцем торгів Договірна ціна має бути складена відповідно до вимог державних будівельних норм, Кошторисних норм України (далі-КНУ), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Вартість матеріально-технічних ресурсів має бути підтверджена при виконанні робіт і підписанні Актів виконаних робіт.

Якщо у найменуванні робіт (послугах) чи технічних, якісних та кількісних вимогах до предмету закупівлі є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Ремонт покрівлі виконується відповідно до ДБН В.2.6-220 2017 «Покриття будівель і споруд».

Для забезпечення належної якості ремонту покрівлі слід використовувати матеріали з характеристиками не гірше ніж: бітумно рулонний покрівельний та гідроізоляційний матеріал для верхнього шару виключно на основі поліестеру 4,0 (сланець), бітумно рулонний покрівельний та гідроізоляційний матеріал нижнього шару на основі ПОЛІЕСТЕРУ -2,5, або на основі СТЕКЛОХОЛСТУ – 2,5, або матеріал з аналогічними технічними характеристиками.

Основа під рулонне покриття повинна бути щільною та рівною, не мати здуття і просадок.

При наклеюванні рулонного килима на стиках полотнищ повинен виступати «валик» на 5-15 мм. Відсутність «валика» допускається при відсутності розшарування напусків.

У суміжних смугах розбіжність торцевих швів повинна бути не менше 500 мм.

Обов’язково виконувати ґрунтування поверхності основи покрівлі.

Ремонт єндови обов’язково виконувати двома шарами.