**ДОДАТОК 1**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

**I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Планове технічне обслуговування обладнання повинно виконуватись підприємством, яке має відповідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, та сертифікованими інженерами підприємства, які пройшли кваліфіковане навчання у виробників обладнання що є предметом технічного обслуговування (надати сертифікат інженера).

2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. (надати гарантійний лист).

3. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, спеціалісти Виконавця повинні усунути їх безоплатно, у термін не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника. (надати гарантійний лист).

4. Виконавець несе відповідальність за додержання своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні послуг. (надати гарантійний лист)

5. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості  витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. (надати гарантійний лист).

6. Виконавець послуг повинен забезпечити якість виконаних послуг. В разі надання послуг невідповідної якості Виконавець зобов'язується усунути недоліки за власний рахунок. (надати гарантійний лист).

7. Виконавець послуг повинен забезпечити заміну лише оригінальними запчастинами (надати гарантійний лист виробника або уповноваженого представника).

8. Гарантійний термін на надану послугу з моменту введення в експлуатацію повинен складати не менш ніж 12 місяців (надати гарантійний лист)

9. Виконавець повинен надати всю необхідну інформацію щодо експлуатації та правильного використання обладнання, зробити запис в технічному паспорті прилада про виконані роботи або надати Протокол щодо виконаних робіт та зробити запис відображення останніх показників на екранах приладів. Передати всю необхідну технічну документацію, та інформаційну підтримку медичному персоналу Замовника.

**II. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

До послуг з технічного обслуговування термодезінфекційних машин MELAG MELAtherm10 DTB в кільккості 4 штуки (серійні номера: 201910-DTB3231, 201810-DTB3264, 201810-DTB3144, 201910- DTB3232), парових стерилізаторів MELAG Vacuklav 24BL+ в кількості 4 штуки (серійний номер: 201724- BL1320, 201824- BL1038, 201724- BL1023, 201724- BL1243 ) повинно входити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування послуги** | **Одиниця виміру** | **К-сть,** |
| **1. парові стерилізатори MELAG Vacuklav 24BL+ в кількості 4 штуки (серійний номер: 201724- BL1320, 201824 BL1038, 201724 BL1023, 201724 BL1243):**  Заміна базового набору запчастин для сервісного обслуговування:  - стерильний фільтр;  - ущільнювач парогенератора;  - ущільнюче кільце, тефлонова шайба;  - мастило 20 мл. | послуга | 1 |
| Перевірка якості інсталяції (з'єднання з комунікаціями, тиск у мережі водопостачання, напруга в мережі живлення) |
| Огляд, перевірка і змащування конструкційних елементів |
| Перевірка на герметичність з'єднань і шлангів |
| Скидання лічильника кількості циклів |
| Перевірка електричної частини (електросхема, з’єднання) |
| **2. термодизенфекційні машини МELAG MELAtherm 10 DTB в кількості 4 штуки (серійні номера: 201910-DTB3231, 201810-DTB3264, 201810-DTB3144, 201724-BL1243):** |
| Заміна оригінального комплекту запчастин для планового сервісного обслуговування:   * ущільнювальне кільце для впускного сопла; * фільтр HEPA, первинний фільтр; * шланг для очисника насоса-дозатора, нейтралізатор; * шланг дозуючого насоса; * відводи для конденсації пари; * ущільнювач кільця, тефлонова шайба;. |
| Перевірка якості інсталяції (з'єднання з комунікаціями, тиск у мережі водопостачання, напруга в мережі живлення) |
| Огляд, перевірка і змащування конструкційних елементів |
| Перевірка на герметичність з'єднань і шлангів |
| Скидання лічильника кількості циклів |
| Перевірка електричної частини (електросхема, з’єднання) |
|  | | |