**ДОДАТОК 2**

**до документації оголошення**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**1. Об’єкт:** **«Пилорама на базовому шасі» Код ДК 021:2015 - 43810000-4 (Деревообробне обладнання).**

**2. Строки виконання робіт:** до30.11.2024 року включно.

**3. Найменування товарів:** в окремому фалі доповнення до Додатку 2 до документації оголошення.

**4. Учасник повинен в складі своєї пропозиції надати розрахунки, підтверджуючі запропоновану ціну пропозиції.**

**ІНШІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА:**

1. Гарантійний лист довільної форми про те, що гарантійний термін на поставлені товари буде становити не менше 1 року. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання акту про приймання-передачі об’єкта.

2. Учасник самостійно забезпечує доставку та відвантаження товару на територію Замовника.

**ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ І ЯКІСНИМ ВИМОГАМ УЧАСНИК У СКЛАДІ СВОЄЇ ПРОПОЗИЦІЇ НАДАЄ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:**

1. Інструкцію з експлуатації та/або паспорт та/або технічний опис, які являють собою експлуатаційний документ, що містить відомості про технічні характеристики виробу.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинен бути новими та таким, що раніше не був у користуванні.

2. Якість Товару повинна відповідати характеристикам, які встановлені Підприємством-виробником Товару, та вимогам чинного законодавства України.

3. Товар має бути упаковано таким чином, щоб унеможливити його втрату цілісності та функціональних властивостей під час транспортування до місця поставки Товару та під час його розвантажування у місці поставки.

**Доповнення до ДОДАТКУ 2**

**до документації оголошення**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**«Пилорама на базовому шасі» Код ДК 021:2015 - 43810000-4 (Деревообробне обладнання).**

Стрічкова пилорама на шасі розкладна, мобільна пилорама оснащена бензиновим та електричним двигуном, легко транспортується, швидко приводиться у робочий стан та оснащена лебідками для подачі колоди.

Стрічкова пилорама з шасі повинна розпилювати деревину різних діаметрів та товщин. Легко транспортується з однієї робочої зони на іншу. Її можна перевозити як легковим так і вантажним автомобілем (зчіпний пристрій до причепа повинен змінюватися як до легкового так і до вантажного автомобіля), що робить її максимально мобільною та універсальною в транспортуванню. Стрічкова пилорама повинна легко змінювати двигуни з бензинового на електричний.

**Мінімально допустимі характеристики:**

* Довжина розпилюваної колоди: 4000 або 6000 мм;
* Максимальна ширина пропила: 560 мм;
* Максимальна товщина дошки: 210 мм;
* Мінімальна товщина дошки: 3 мм;
* Точність розпилювання: 1 мм;
* Потужність приводу пили: 15 к.с;
* Довжина розпилюваної колоди: 6000 мм;
* Бензиновий двигун з редуктором і автоматичним зчепленням;
* Електричний двигун потужність приводу пили 11 кВт, споживча потужність 380 кВт, напруга 380 Вт;
* Параметри полотна (Д х Ш х Т): 3450 х 35 х 0,9 / 1,0;
* Габаритні розміри (д/ш/в), мм, не більше: 6420/2320/2550
* Маса, не більше: 1500 кг.;
* Безпека і відповідність нормам Держпраці; 2015 (Затверджені ТУ, офіційний паспорт на обладнання).