*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Мийки високого тиску, код 42920000-1 «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» за ДК 021:2015**

Таблиця

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару\* | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару або торговельна марка\*\* | Країна походження  товару\*\*\* |
| 1 | Мийка високого тиску  | шт | 6 |  |  |

**Опис:** товар призначений для очистки і видалення стійких забруднень на поверхнях та безконтактної мийки покриттів, стін будівель і споруд тощо.

**Технічні та інші умови**

1. **Основні характеристики товару:**
	1. Напруга живлення – 230 В.
	2. Загальна потужність – \_\_\_\_\_ кВт *(зазначається учасником загальна потужність, яка повинна бути в межах від 2,0 кВт до 2,2 кВт)*.
	3. Запобіжник мережі – 10 А.
	4. Ступінь захисту – ІР\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IPX5)*.
	5. Клас захисту – І.
	6. Подача води:
		1. Максимальний тиск води на вході – \_\_\_\_\_ МПа *(зазначається учасником максимальний тиск води на вході, який повинен бути не більше 1,2 МПа)*.
		2. Максимальна температура води на вході – \_\_\_\_\_ оС *(зазначається учасником максимальна температура води на вході, яка повинна бути не більше 40 оС)*.
		3. Мінімальна витрата води на вході – \_\_\_\_\_ л/хв *(зазначається учасником мінімальна витрата води на вході, яка повинна бути не більше 10 л/хв)*.
		4. Максимальна висота всмоктування – \_\_\_\_\_ м *(зазначається учасником максимальна висота всмоктування, яка повинна бути не більше 0,5 м)*.
	7. Характеристики потужності:
		1. Робочий тиск – \_\_\_\_\_ МПа *(зазначається учасником робочий тиск, який повинен бути не більше 12,5 МПа)*.
		2. Максимально допустимий тиск – \_\_\_\_\_ МПа *(зазначається учасником максимально допустимий тиск, який повинен бути не більше 14,5 МПа)*.
		3. Максимальний об’єм подачі води – \_\_\_\_\_ л/хв *(зазначається учасником максимальний об’єм подачі води, який повинен бути в межах від 8,0 л/хв до 8,5 л/хв)*.
		4. Об’єм подачі миючого засобу – \_\_\_\_\_ л/хв *(зазначається учасником об’єм подачі миючого засобу, який повинен бути в межах від 0,2 л/хв до 0,4 л/хв)*.
		5. Сила віддачі високонапірного пістолета – \_\_\_\_\_ Н *(зазначається учасником сила віддачі високонапірного пістолета, яка повинна бути не більше 25 Н)*.
		6. Довжина шлангу високого тиску – \_\_\_\_\_ м *(зазначається учасником довжина шлангу високого тиску, яка повинна бути в межах від 10 м до 15 м)*.
		7. Двигун з водяним охолодженням.
	8. Наявність системи подачі миючого засобу.
	9. Наявність вбудованого фільтру очищення води.

1.10. Маса – \_\_\_\_\_ кг *(чітко зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 15 кг).*

1. **Комплектність товару (на одиницю товару):**
* адаптер підключення садового шлангу ¾";
* фреза для бруду;
* струменева трубка;
* високонапірний пістолет-розпилювач з дисплеєм індикації рівня тиску;
* шланг високого тиску;
* телескопічна ручка;
* м’який мішок для аксесуарів.
1. **Умови поставки товару:**
	1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року)*.
	2. Товар супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, керівництво/інструкція/настанова з/по експлуатації/використання(ю), посібник/керівництво користувача, керівництво з/по обслуговування(ю)).*
2. **Гарантійні зобов’язання:**
	1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_\_ місяців з дати прийняття товару Замовником *(учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником).*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

*Примітки:*

*1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання технічної специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

*\* учасник повинен конкретно зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо)* ***або*** *торговельна марка;*

*\*\*\* зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.*

*3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*