**Додаток № 4**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Обсяги робіт при наданні послуг по демонтажу, монтажу стояків контактної мережі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування виду робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Нарізання швів у асфальто-бетонному покритті | м шва | 300 |
| 2 | Розбирання асфальто-бетонного покриття і основи | м² | 100 |
| 3 | Розбирання тротуарної плитки | м² | 50 |
| 4 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м | м³ | 150 |
| 5 | Улаштування постелі з піску при одному кабелі у траншеї (розхідний матеріал Виконавця) | м | 150 |
| 6 | Покриття цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї (розхідний матеріал Виконавця) | м | 125 |
| 7 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям | м³ | 120 |
| 8 | Планування площ ручним способом | м³ | 50 |
| 9 | Ремонт місць пошкодження кабелю: монтаж муфти сполучної ПСТп (2 шт.) з кабельною вставкою згідно регламенту робіт для кабелів напругою до 1 кВ, переріз жили 800 мм², напругою до 10 кВ, переріз жили 70 мм², 95 мм², 120 мм², 150 мм² (розхідний матеріал (муфти, кабель) Виконавця) | послуг | 30 |
| 10 | Міжремонтні випробування. Вимірювання опору ізоляції | послуг | 60 |
| 11 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню (розхідний матеріал Виконавця) | м² | 100 |
| 12 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (розхідний матеріал Виконавця) | м² | 50 |
| 13 | Укладка плитки з улаштуванням основи під плитку 10 см | м² | 50 |
| 14 | Трасировка траси кабельної мережі | км | 25 |
|  | Перевезення сміття до 15 км на полігон | т | 20 |

***Вимоги до Учасника:***

1. Наявність у Виконавця документів, виданих державними органами, що дозволяють надання послуг з поточного ремонту підземної кабельної мережі.
2. Виконавець за власний рахунок здійснює пошуки місця пошкодження кабелю.
3. При наданні послуг по предмету закупівлі Виконавець використовує власні розхідні матеріали та спеціалізовану автомобільну техніку. Якщо у виконавця відсутня вказана техніка, то орендувати її виконавець має за власний рахунок.
4. Виконавець узгоджує роботи з представниками підземних комунікацій (обленерго, міськсвітло, укртелеком, водоканал та ін.) та з національною поліцією.
5. Виконавець забезпечує отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою у відповідних організаціях.
6. При наданні послуг Виконавець застосовує заходи щодо захисту довкілля, передбачені законодавством.
7. На початку надання послуг, Виконавець повинен узгодити із замовником обсяги робіт та підписати Дефектний акт. По закінченню надання послуг Виконавець надає замовнику Акт приймання-предачі наданих послуг та Рахунок на оплату.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*.