Додаток 2

до тендерної документації

 **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі: **кондиціонери повітря настінного типу**

код ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої;42512200-0 - Настінні кондиціонери повітря

**І.Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) виробу відповідно до чинного законодавства України.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становить 36 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить 36 місяців.

5. Товар повинен бути запаковано у спосіб, який забезпечує збереження Товару при перевезенні та його зберігання в належній якості. Товар постачається в упаковці та з маркуванням заводу/фірми-виробника, а також мати технічну документацію, яка входить до постачання заводу/фірми-виробника. Товар має бути без видимих пошкоджень та у повній комплектності. Неякісний, пошкоджений товар або допоставка нестачі підлягає обов’язковій заміні/до поставці, але всі витрати, пов’язані із заміною/допоставкою, несе Учасник. Усі недоліки повинні бути усунені протягом 10 робочих днів з моменту виявлення та складання акту про фактичну не якість та/або кількість.

6. Гарантійний лист про поставку товару на склад Замовника упродовж 3 днів з дати укладання договору.

7. Гарантійний лист про те, що ціна товару включає вартість обладнання, доставку,відвантаження та монтаж.

**ІІ. Технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Відповідність****технічним вимогам** |
| 1 | Кондиціонер SkyLuxSK-07FODIw/SK-07FODI\* | **Площа приміщення – 20 м²**Тип компресора • Інверторний• Режими роботи:• Вентилятор• Обігрів• Охолодження• Осушення• Фунція самоочищення • Інтелектуальна функція розморозки• Турбо• Еко• Авторестар• 24-годинний таймер• Нічний режим• Автоматичний режим• режим сна• -15 Сºобігрів• бездротовий пульт керування• Прихований LED –дисплей на внутрішньому блоці• 4D потік повітря• Автоматичний захист компресора (пауза відкладений старт) • Антикорозійне покриття зовнішнього блоку Golden fin(IDO+ODU)• Фільтр тонкого очищення • функція I FEEL• Автоматичний перезапуск• WI FI (опційно)Тип встановлення внутрішнього блока - НастіннийКлас енергоефективності А++/А+Тип фреону R410**Охолодження:**Продуктивність Вт 2050(500-2450) SEER W/W 6,10**Обігрів:**Продуктивність Вт 2350(500-2550) SCOP W/W 4,00  Рівень шуму: внутрішній блок 25/31/30/32 дБ (A)зовнішній блок – 48 дБ Витрата повітря (охол./обіг.)430/430 м.3/год.  Температурний діапазон роботи для обігріву/охолодження°С  -15…+30/+16…+50Макс.перепад висот між блоками 10 м.пМакс.довжина магістралі 20 м.п.Електричні характеристикиЖивлення 220-240V~/50Hz/1P Номінальна споживна потужність Вт:охолодж…635(150-1030)обігрів…..650(150-920)Максимальний вхідний струм(А)охолодж…6,2обігрів…..6,5Максимальна споживана потужність Вт охолодж…1050обігрів…..950Строк дії гарантії на обладнання длякондиціонування повітря складає 36 місяців.  | шт. |   33 |  |

**\*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент".**

 **Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».**