**ДОДАТОК 1**

**до оголошення**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**ЛОТ 1 «Дефібрилятор»**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару****(або еквівалент)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю (грн**) | **Сума** **(грн.)** | **Країна походження товару\*\*** |
|  | **Дефібрилятор зовнішній автоматичний** (з запасними електродами) ( Розпізнає фібриляцію шлуночків і іншу шлуночкову тахікардію і направляє операторів в процесі дефібриляції;- Трьохетапний процес фібриляції;- Двокнопочна операція;- Великі голосові і візуальні підказки для оператора;- Двофазний тип енергії;- Захист від блокування та відвертання випадкової дефібриляції;- Внутрішня пам’ять;- Сигнали і події ЕКГ можуть бути передані на комп’ютер;- Футляр для перенесення, зручна ручка для перенесення;- Довговічний одноразовий акумулятор, термін служби батареї не менше 5 років;- Вибір мови. | шт. | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |

*\* Запропонований товар повинен мати вказані вище технічні, експлуатаційні та якісні характеристики та відповідати найменуванням вказаним в таблиці.*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***У разі зазначення країни походження товару з російської федерації, республіки білорусь, учасник у складі пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022* *включно.***

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГОСТ, ТУ.

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Товар (упаковка) повинен містити інформацію відповідно до стандартів виробника, яка надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

5. Товар повинен бути новим.

6. Навантаження, доставка здійснюється за кошти Постачальника та входить в ціну Договору.

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**ЛОТ 2 «Електрокардіограф»**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару****(або еквівалент)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю (грн**) | **Сума** **(грн.)** | **Країна походження товару\*\*** |
|  | **Електрокардіограф ВЕ1200В 3/12-ти канальний портативний** (з запасом термопаперу) ( Кольоровий РК-дисплей. Одночасне відображення до 15 каналів ЕКГ на екрані приладу (12 стандартних відведень та 3 відведення ритму). Відображення графічної інформаційної схеми підключення електродів до пацієнта та надійності контактів відводів на екрані приладу;- Синхронне зняття інформації по 12-ти відведенням, синхронне посилення, синхронна 12-ти канальна реєстрація ЕКГ-сигналів, цифрова реєстрація сигналів, повністю ізольоване (плаваюче) заземлення;- Підтримка кількох мов;- Живлення від мережі змінного струму та вбудованого внутрішнього джерела постійного струму, що забезпечує більше двох годин безперервної роботи;- Термопринтер високої роздільної здатності. Підтримка різних форматів друку, виведення на термопапір у пачці розміром 140мм х 210мм або 140мм х 216мм і рулони розміром 210мм або 216мм, чітка та точна 12-канальна реєстрація ЕКГ-сигналів, маркування відводів, налаштування посилення, швидкості подачі паперу, виведення інформації пацієнта та складання звіту щодо аналізу цих ЕКГ.- Прилад дозволяє зберігати у пам’яті для подальшого перегляду та друку дані 300 записів ЕКГ пацієнтів. Також підтримує збільшення пам’яті за рахунок USB-накопичувача;- USB порт забезпечує копіювання ЕКГ записів на USB флеш диск, оновлення програмного забезпечення та підключення приладу до зовнішнього принтера для друку ЕКГ записів без використання термопаперу;- Функція автовиключення;- Функція автоматичного виміру та інтерпретації;- Аналіз 122 видів аритмії;- Спеціальні цифрові фільтри високої чутливості до усунення перешкод;- Три режими роботи: ручний, автоматичний, ритм;- Інформаційні повідомлення про відключення відводів, відсутність паперу, низький заряд батареї тощо) | шт. | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |

*\* Запропонований товар повинен мати вказані вище технічні, експлуатаційні та якісні характеристики та відповідати найменуванням вказаним в таблиці.*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***У разі зазначення країни походження товару з російської федерації, республіки білорусь, учасник у складі пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022* *включно.***

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГОСТ, ТУ.

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Товар (упаковка) повинен містити інформацію відповідно до стандартів виробника, яка надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

4. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

5. Товар повинен бути новим.

6. Навантаження, доставка здійснюється за кошти Постачальника та входить в ціну Договору.