**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю робіт:**

**«Капітальний ремонт частини приміщень Народного дому с. Борщовичі Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області». (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

|  |
| --- |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| Капітальний ремонт частини приміщень Народного дому с.Борщовичі Новояричівської селищної радиЛьвівського району Львівської області |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонтчастини приміщень Народного дому с.Борщовичі |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Прорізи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 2 | Знімання дверних полотен |  м2 | 5,445 |   |
| 3 | Знімання наличників |  м | 4,85 |   |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 1,995 |   |
| 5 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 3,45 |   |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 7 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,7425 |   |
| 8 | Знімання наличників |  м | 4,95 |   |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 1,7425 |   |
| 10 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 11 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,7425 |   |
| 12 | Знімання наличників |  м | 4,95 |   |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 1,7425 |   |
| 14 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 15 | Знімання дверних полотен |  м2 | 9,6481 |   |
| 16 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 9,6481 |   |
| 17 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 18 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1 |   |
| 19 | Знімання наличників |  м | 1 |   |
| 20 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 1,995 |   |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 22 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,15 |   |
| 23 | Знімання наличників |  м | 5,3 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 2,15 |   |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 26 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,15 |   |
| 27 | Знімання наличників |  м | 5,3 |   |
| 28 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 2,15 |   |
| 29 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель |  м2 | 8,266 |   |
| 30 | (Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з одинарнимсклінням в одноповерхових будівлях |  т | 0,371 |   |
| 31 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 32 | Знімання дверних полотен |  м2 | 6,579 |   |
| 33 | Знімання наличників |  м | 7,71 |   |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 6,579 |   |
| 35 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 36 | Знімання дверних полотен |  м2 | 3,738 |   |
| 37 | Знімання наличників |  м | 5,98 |   |
| 38 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 3,738 |   |
| 39 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 40 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |   |
| 41 | Знімання дверних полотен |  м2 | 6,45 |   |
| 42 | Знімання наличників |  м | 15,9 |   |
| 43 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 2,15 |   |
|   | Роздiл 2. Стіни і перегородки |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 44 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін ізцегли |  м3 | 0,3774 |   |
| 45 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах |  м3 | 0,168 |   |
| 46 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 0,468 |   |
| 47 | Улаштування армованих цегляних перегородок спрорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщенняхплощею до 5 м2 |  м2 | 3,86 |   |
| 48 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах |  м3 | 0,6 |   |
| 49 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах |  м3 | 0,45 |   |
| 50 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах |  м3 | 0,49 |   |
| 51 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін ізцегли |  м3 | 1,92375 |   |
| 52 | Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою гіпсокартонними листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією ужитлових і громадських будівлях |  м2 | 9,4 |   |
| 53 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 1,374 |   |
| 54 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли |  м3 | 0,37 |   |
| 55 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах |  м3 | 0,05 |   |
|   | Роздiл 3. Оздоблювальні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 111,22 |   |
| 57 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів |  м2 | 14,7 |   |
| 58 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 14,7 |   |
| 59 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 165,7 |   |
| 60 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 160,3 |   |
| 61 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 176,1 |   |
| 62 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 108,5 |   |
| 63 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 176,1 |   |
| 64 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 176,1 |   |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 14,7 |   |
| 66 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 14,7 |   |
| 67 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 176,1 |   |
| 68 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 14,7 |   |
| 69 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 3,2 |   |
| 70 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 43,74 |   |
| 71 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 46,94 |   |
| 72 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 46,94 |   |
| 73 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 46,94 |   |
| 74 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 37,4 |   |
| 75 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 9,54 |   |
| 76 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 9,18 |   |
| 77 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 36,45 |   |
| 78 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 36,45 |   |
| 79 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 36,45 |   |
| 80 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 36,45 |   |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 36,45 |   |
| 82 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 9,49 |   |
| 83 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 9,13 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 97,09 |   |
| 85 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 10,8 |   |
| 86 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю |  м2 | 2,11 |   |
| 87 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 22,89 |   |
| 88 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 20,01 |   |
| 89 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 19 |   |
| 90 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 107,89 |   |
| 91 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 107,89 |   |
| 92 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 107,89 |   |
| 93 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 107,89 |   |
| 94 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих сталевих труб |  м2 | 0,47 |   |
| 95 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 1,5912 |   |
| 96 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м |  м3 | 0,11 |   |
| 97 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу |  м2 | 12 |   |
| 98 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 29,86 |   |
| 99 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 14,52 |   |
| 100 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 14,16 |   |
| 101 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 12 |   |
| 102 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 41,86 |   |
| 103 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 41,86 |   |
| 104 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 41,86 |   |
| 105 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 41,86 |   |
| 106 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 22,84 |   |
| 107 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 3,5 |   |
| 108 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 6,93 |   |
| 109 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 6,57 |   |
| 110 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 9,9 |   |
| 111 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 26,34 |   |
| 112 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 26,34 |   |
| 113 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 26,34 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 114 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 26,34 |   |
| 115 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу вцегляних стінах |  шт | 4 |   |
| 116 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби |  м2 | 21,37 |   |
| 117 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби |  м2 | 3,18 |   |
| 118 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 24,55 |   |
| 119 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 21,37 |   |
| 120 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 21,37 |   |
| 121 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 3,18 |   |
| 122 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 3,18 |   |
| 123 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 21,37 |   |
| 124 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 3,18 |   |
| 125 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів (під кабелями) |  м2 | 3,376 |   |
| 126 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 3,376 |   |
| 127 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  м3 | 0,05 |   |
| 128 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу вцегляних стінах |  шт | 5 |   |
| 129 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби |  м2 | 21,37 |   |
| 130 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 25 |   |
| 131 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 35,34 |   |
| 132 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 35,34 |   |
| 133 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 35,34 |   |
| 134 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 7,85 |   |
| 135 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 7,49 |   |
| 136 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 2,11 |   |
| 137 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 2,11 |   |
| 138 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 35,34 |   |
| 139 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 2,11 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу вцегляних стінах |  шт | 3 |   |
| 141 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями |  м3 | 0,15 |   |
| 142 | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 ммгіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами зулаштуванням металевого каркасу (трубопроводів) |  м2 | 3 |   |
| 143 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 32,04 |   |
| 144 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолійної, перхлорвінілової фарби |  м2 | 9,36 |   |
| 145 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином |  м2 | 0,8 |   |
| 146 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 2,12 |   |
| 147 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борознидо 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  м | 8 |   |
| 148 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 10,2 |   |
| 149 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 44,32 |   |
| 150 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 44,32 |   |
| 151 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 44,32 |   |
| 152 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 9,36 |   |
| 153 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 9,36 |   |
| 154 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 34,96 |   |
| 155 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 9,36 |   |
| 156 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби |  м2 | 23,49 |   |
| 157 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 6,668 |   |
| 158 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм |  м2 | 0,7 |   |
| 159 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 12,8 |   |
| 160 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 32,2 |   |
| 161 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 32,2 |   |
| 162 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 32,2 |   |
| 163 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 10,38 |   |
| 164 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 10,02 |   |
| 165 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 32,2 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | Установлення та розбирання внутрішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань при висотіприміщень до 6 м |  м2 | 3,45 |   |
| 167 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу |  м2 | 17,55 |   |
| 168 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 4,8 |   |
| 169 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 40,78 |   |
| 170 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 40,78 |   |
| 171 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 40,78 |   |
| 172 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 3,45 |   |
| 173 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 3,45 |   |
| 174 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 40,78 |   |
| 175 | Установлення та розбирання внутрішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань при висотіприміщень до 6 м |  м2 | 15,92 |   |
| 176 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  м2 | 32,4 |   |
| 177 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 37,15 |   |
| 178 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 21,6 |   |
| 179 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином |  м2 | 0,8 |   |
| 180 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 48,3 |   |
| 181 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 16,4 |   |
| 182 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 108,05 |   |
| 183 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 108,05 |   |
| 184 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 108,05 |   |
| 185 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 15,92 |   |
| 186 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 15,2 |   |
| 187 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 108,05 |   |
| 188 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 1,5 |   |
| 189 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 30,1 |   |
| 190 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином |  м2 | 0,2 |   |
| 191 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 76,63 |   |
| 192 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 4,1 |   |
| 193 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 109,23 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 194 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 109,23 |   |
| 195 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 109,23 |   |
| 196 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 33,15 |   |
| 197 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 30,27 |   |
| 198 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 109,23 |   |
| 199 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 1,75 |   |
| 200 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 6,1 |   |
| 201 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином |  м2 | 3,24 |   |
| 202 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 51,9 |   |
| 203 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 29,7 |   |
| 204 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 60,75 |   |
| 205 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 60,75 |   |
| 206 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 60,75 |   |
| 207 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 29,16 |   |
| 208 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 27,72 |   |
| 209 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 60,75 |   |
| 210 | (Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартоннимиплитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу |  м2 | 4,8 |   |
| 211 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 11,2 |   |
| 212 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всерединібудівлі по каменю та бетону цементно-вапнянимрозчином |  м2 | 3,24 |   |
| 213 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 56,61 |   |
| 214 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 29,7 |   |
| 215 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 64,01 |   |
| 216 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 64,01 |   |
| 217 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 64,01 |   |
| 218 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 32,22 |   |
| 219 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 30,78 |   |
| 220 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 64,01 |   |
| 221 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 22,84 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 222 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 7,6 |   |
| 223 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 22,84 |   |
| 224 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 22,84 |   |
| 225 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 22,84 |   |
| 226 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 8,07 |   |
| 227 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 7,71 |   |
| 228 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 22,84 |   |
| 229 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  м2 | 6,4125 |   |
| 230 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхоньзовнішніх стін цементно-вапняним або цементнимрозчином по каменю та бетону, коли інші поверхні необштукатурюються |  м2 | 10,26 |   |
| 231 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу |  м2 | 9,8 |   |
| 232 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою |  м3 | 2,7 |   |
| 233 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар |  м2 | 25,23 |   |
| 234 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів |  м2 | 19,67 |   |
| 235 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 19,67 |   |
| 236 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельноюоцинкованою по дереву |  м2 | 5,56 |   |
| 237 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 20,06 |   |
| 238 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 20,06 |   |
| 239 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 20,06 |   |
| 240 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 19,67 |   |
| 241 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 19,67 |   |
| 242 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 20,06 |   |
| 243 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 19,67 |   |
| 244 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 31,12 |   |
| 245 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм |  м2 | 3,4 |   |
| 246 | Оклеювання стін тканинами (сіткою) |  м2 | 34,52 |   |
| 247 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 34,7 |   |
| 248 | Шпаклювання стін шпаклівкою |  м2 | 34,52 |   |
| 249 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін |  м2 | 34,52 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 34,52 |   |
| 251 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 33,15 |   |
| 252 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 31,71 |   |
| 253 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 101,06 |   |
| 254 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 58,21 |   |
| 255 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 56,05 |   |
| 256 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 42 |   |
| 257 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 101,06 |   |
| 258 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 101,06 |   |
| 259 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 101,06 |   |
| 260 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 101,06 |   |
| 261 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу |  м2 | 56,5 |   |
| 262 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою |  м3 | 12,5 |   |
| 263 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар |  м2 | 62,5 |   |
| 264 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів |  м2 | 62,5 |   |
| 265 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 62,5 |   |
| 266 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 14 |   |
| 267 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 65,9 |   |
| 268 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 65,9 |   |
| 269 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 65,9 |   |
| 270 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 62,5 |   |
| 271 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 62,5 |   |
| 272 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 65,9 |   |
| 273 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 62,5 |   |
| 274 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 48,32 |   |
| 275 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 14,53 |   |
| 276 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 13,81 |   |
| 277 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 5 |   |
| 278 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 48,32 |   |
| 279 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 48,32 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 280 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 48,32 |   |
| 281 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 48,32 |   |
| 282 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 2,31 |   |
| 283 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 44,85 |   |
| 284 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 14,6 |   |
| 285 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 13,52 |   |
| 286 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 5,3 |   |
| 287 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских такриволінійних поверхнях (сіткою на клею) |  м2 | 47,16 |   |
| 288 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 47,16 |   |
| 289 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 47,16 |   |
| 290 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 47,16 |   |
|   | Роздiл 4. Підлоги |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 291 | Розбирання цементних плінтусів |  м | 6,6 |   |
| 292 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площеюпонад 10 м2 |  м2 | 189,48 |   |
| 293 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 189,48 |   |
| 294 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 189,48 |   |
| 295 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 189,48 |   |
| 296 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 189,48 |   |
| 297 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 189,48 |   |
| 298 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 57 |   |
| 299 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,954 |   |
| 300 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 9,54 |   |
| 301 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 9,54 |   |
| 302 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 9,84 |   |
| 303 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 12 |   |
| 304 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,949 |   |
| 305 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 9,49 |   |
| 306 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 9,49 |   |
| 307 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 9,49 |   |
| 308 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 12,1 |   |
| 309 | Розбирання цементних плінтусів |  м | 13 |   |
| 310 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площеюпонад 10 м2 |  м2 | 22,89 |   |
| 311 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 22,89 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 312 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 22,89 |   |
| 313 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 22,89 |   |
| 314 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 22,89 |   |
| 315 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 22,89 |   |
| 316 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 13,5 |   |
| 317 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 14,52 |   |
| 318 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  м2 | 14,52 |   |
| 319 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 |  м2 | 14,52 |   |
| 320 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 14,52 |   |
| 321 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 14,52 |   |
| 322 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 13,2 |   |
| 323 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 6,93 |   |
| 324 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  м2 | 6,93 |   |
| 325 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 |  м2 | 6,93 |   |
| 326 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 6,93 |   |
| 327 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 6,93 |   |
| 328 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 8,5 |   |
| 329 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,318 |   |
| 330 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 |  м2 | 3,18 |   |
| 331 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 3,18 |   |
| 332 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 3,18 |   |
| 333 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 7,6 |   |
| 334 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги |  м2 | 9,96 |   |
| 335 | Розбирання лаг з дощок і брусків |  м2 | 9,96 |   |
| 336 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  м2 | 9,96 |   |
| 337 | Улаштування підстильного шару піщаного |  м3 | 1,992 |   |
| 338 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,996 |   |
| 339 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 9,96 |   |
| 340 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 9,96 |   |
| 341 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 9,96 |   |
| 342 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 10,6 |   |
| 343 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  м2 | 9,36 |   |
| 344 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  м2 | 9,36 |   |
| 345 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги |  м2 | 9,36 |   |
| 346 | Розбирання лаг з дощок і брусків |  м2 | 9,36 |   |
| 347 | Улаштування підстильного шару піщаного |  м3 | 1,872 |   |
| 348 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,936 |   |
| 349 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 9,36 |   |
| 350 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 9,36 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 351 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 9,36 |   |
| 352 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 12,8 |   |
| 353 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 знавантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  м3 | 10,27 |   |
| 354 | Перевезення грунту до 10 км (для підсипання підпіідлогу) |  т | 10,27 |   |
| 355 | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту |  м3 | 5,709 |   |
| 356 | Улаштування підстильного шару піщаного |  м3 | 2,076 |   |
| 357 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 1,038 |   |
| 358 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 10,38 |   |
| 359 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 10,38 |   |
| 360 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 11,5 |   |
| 361 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 10,6 |   |
| 362 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 3,45 |   |
| 363 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 3,45 |   |
| 364 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 3,45 |   |
| 365 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 6 |   |
| 366 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площеюпонад 10 м2 |  м2 | 12,3 |   |
| 367 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 12,3 |   |
| 368 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 12,3 |   |
| 369 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 12,3 |   |
| 370 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 12,3 |   |
| 371 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 12,3 |   |
| 372 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 16,4 |   |
| 373 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площеюпонад 10 м2 |  м2 | 24,82 |   |
| 374 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 24,82 |   |
| 375 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 24,82 |   |
| 376 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 24,82 |   |
| 377 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 24,82 |   |
| 378 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 24,82 |   |
| 379 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 36 |   |
| 380 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  м | 21,5 |   |
| 381 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 29,16 |   |
| 382 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 29,16 |   |
| 383 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 29,16 |   |
| 384 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 29,16 |   |
| 385 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 29,16 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 386 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 29,16 |   |
| 387 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 21,5 |   |
| 388 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  м | 15,6 |   |
| 389 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету намастиці |  м2 | 32,22 |   |
| 390 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 32,22 |   |
| 391 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 32,22 |   |
| 392 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 32,22 |   |
| 393 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 32,22 |   |
| 394 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 32,22 |   |
| 395 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм |  м2 | 32,22 |   |
| 396 | Улаштування плінтусів дерев'яних |  м | 15,6 |   |
| 397 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 8,07 |   |
| 398 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 8,07 |   |
| 399 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 8,07 |   |
| 400 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 8,07 |   |
| 401 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 8,07 |   |
| 402 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 8,07 |   |
| 403 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 9 |   |
| 404 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 17,1 |   |
| 405 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 17,1 |   |
| 406 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 17,1 |   |
| 407 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 12,55 |   |
| 408 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площеюпонад 10 м2 |  м2 | 32,2 |   |
| 409 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 32,2 |   |
| 410 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 32,2 |   |
| 411 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 32,2 |   |
| 412 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 32,2 |   |
| 413 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 32,2 |   |
| 414 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 11,8 |   |
| 415 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  м | 32 |   |
| 416 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету намастиці |  м2 | 58,21 |   |
| 417 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 58,21 |   |
| 418 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 58,21 |   |
| 419 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 58,21 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 420 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм |  м2 | 58,21 |   |
| 421 | Улаштування плінтусів дерев'яних |  м | 32 |   |
| 422 | Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,344 |   |
| 423 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 35,69 |   |
| 424 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 35,69 |   |
| 425 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 35,69 |   |
| 426 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 17,3 |   |
| 427 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного |  м3 | 0,052 |   |
| 428 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  м2 | 14,53 |   |
| 429 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів |  м2 | 14,53 |   |
| 430 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 14,53 |   |
| 431 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 14,53 |   |
| 432 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 14,53 |   |
| 433 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм |  м2 | 14,53 |   |
| 434 | Улаштування плінтусів дерев'яних |  м | 15,6 |   |
| 435 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  м2 | 14,6 |   |
| 436 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхоньбітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкоюбетоноконтакт) |  м2 | 14,6 |   |
| 437 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 14,6 |   |
| 438 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | 14,6 |   |
| 439 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 14,6 |   |
| 440 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 15,2 |   |
|   | Роздiл 5. Сходи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 441 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одногометра грат до 60 кг |  м | 10,2 |   |
| 442 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів |  м | 10,2 |   |
| 443 | Установлення металевих огорож без поручня |  м | 10,2 |   |
| 444 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічнихплиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 13,5 |   |
| 445 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  м | 10,25 |   |
|   | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 446 | Демонтаж вимикачів, розеток |  шт | 14 |   |
| 447 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 15 |   |
| 448 | Прокладання лотків |  м | 3 |   |
| 449 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 5 |   |
| 450 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних |  шт | 2 |   |
| 451 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 7 |   |
| 452 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 13 |   |
| 453 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 454 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  шт | 1 |   |
| 455 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 456 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 457 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 458 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 459 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 460 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 461 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 462 | Демонтаж вимикачів, розеток |  шт | 3 |   |
| 463 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 8 |   |
| 464 | Демонтаж бра, плафонів |  шт | 2 |   |
| 465 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 8 |   |
| 466 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання |  шт | 1 |   |
| 467 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 468 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 469 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 470 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 471 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 472 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 473 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 474 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 475 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 476 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 477 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 478 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 479 | Прокладання лотків |  м | 2,3 |   |
| 480 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 481 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 482 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 483 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 484 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 485 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 486 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 487 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 488 | Демонтаж бра, плафонів |  шт | 1 |   |
| 489 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 490 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 491 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 492 | Демонтаж бра, плафонів |  шт | 1 |   |
| 493 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання |  шт | 1 |   |
| 494 | Демонтаж бра, плафонів |  шт | 4 |   |
| 495 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 2 |   |
| 496 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання |  шт | 2 |   |
| 497 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 8 |   |
| 498 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 8 |   |
| 499 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 3 |   |
| 500 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 501 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 4 |   |
| 502 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 4 |   |
| 503 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 504 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 505 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 4 |   |
| 506 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 4 |   |
| 507 | Прокладання лотків |  м | 3 |   |
| 508 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 509 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 510 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 1 |   |
| 511 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 1 |   |
| 512 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 513 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 1 |   |
| 514 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 4 |   |
| 515 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 4 |   |
| 516 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 517 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 518 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 6 |   |
| 519 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 6 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 520 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних |  шт | 1 |   |
| 521 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 3 |   |
| 522 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 2 |   |
| 523 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 2 |   |
| 524 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 525 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
| 526 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 3 |   |
| 527 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт |  шт | 3 |   |
| 528 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |
| 529 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 2 |   |
|   | Роздiл 7. Опалення, вентиляція |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 530 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  шт | 18 |   |
| 531 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  кВт | 29 |   |
| 532 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9мм |  м2 | 2,5 |   |
| 533 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням ізакріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  грати | 2 |   |
|   |

**Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».**