**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю робіт:**

**«Капітальний ремонт частини приміщень Народного дому с. Борщовичі Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області». (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| Капітальний ремонт частини приміщень Народного дому с.Борщовичі Новояричівської селищної ради  Львівського району Львівської області | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт  частини приміщень Народного дому с.Борщовичі | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Прорізи | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 2 |  | |
| 2 | Знімання дверних полотен | | м2 | 5,445 |  | |
| 3 | Знімання наличників | | м | 4,85 |  | |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 1,995 |  | |
| 5 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | 3,45 |  | |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |
| 7 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1,7425 |  | |
| 8 | Знімання наличників | | м | 4,95 |  | |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 1,7425 |  | |
| 10 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |
| 11 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1,7425 |  | |
| 12 | Знімання наличників | | м | 4,95 |  | |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 1,7425 |  | |
| 14 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 2 |  | |
| 15 | Знімання дверних полотен | | м2 | 9,6481 |  | |
| 16 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | м2 | 9,6481 |  | |
| 17 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 2 |  | |
| 18 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1 |  | |
| 19 | Знімання наличників | | м | 1 |  | |
| 20 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 1,995 |  | |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |
| 22 | Знімання дверних полотен | | м2 | 2,15 |  | |
| 23 | Знімання наличників | | м | 5,3 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,15 |  |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 26 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,15 |  |
| 27 | Знімання наличників | м | 5,3 |  |
| 28 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,15 |  |
| 29 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 8,266 |  |
| 30 | (Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з одинарним  склінням в одноповерхових будівлях | т | 0,371 |  |
| 31 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 32 | Знімання дверних полотен | м2 | 6,579 |  |
| 33 | Знімання наличників | м | 7,71 |  |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 6,579 |  |
| 35 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 36 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,738 |  |
| 37 | Знімання наличників | м | 5,98 |  |
| 38 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 3,738 |  |
| 39 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 40 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 41 | Знімання дверних полотен | м2 | 6,45 |  |
| 42 | Знімання наличників | м | 15,9 |  |
| 43 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,15 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни і перегородки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 44 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із  цегли | м3 | 0,3774 |  |
| 45 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,168 |  |
| 46 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,468 |  |
| 47 | Улаштування армованих цегляних перегородок с  прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях  площею до 5 м2 | м2 | 3,86 |  |
| 48 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,6 |  |
| 49 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,45 |  |
| 50 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,49 |  |
| 51 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із  цегли | м3 | 1,92375 |  |
| 52 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | м2 | 9,4 |  |
| 53 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,374 |  |
| 54 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,37 |  |
| 55 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,05 |  |
|  | Роздiл 3. Оздоблювальні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 111,22 |  |
| 57 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 14,7 |  |
| 58 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 14,7 |  |
| 59 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 165,7 |  |
| 60 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 160,3 |  |
| 61 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 176,1 |  |
| 62 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 108,5 |  |
| 63 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 176,1 |  |
| 64 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 176,1 |  |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 14,7 |  |
| 66 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 14,7 |  |
| 67 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 176,1 |  |
| 68 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,7 |  |
| 69 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 3,2 |  |
| 70 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 43,74 |  |
| 71 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 46,94 |  |
| 72 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 46,94 |  |
| 73 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 46,94 |  |
| 74 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 37,4 |  |
| 75 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 9,54 |  |
| 76 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 9,18 |  |
| 77 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 36,45 |  |
| 78 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 36,45 |  |
| 79 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 36,45 |  |
| 80 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 36,45 |  |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 36,45 |  |
| 82 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 9,49 |  |
| 83 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 9,13 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 97,09 |  |
| 85 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 10,8 |  |
| 86 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 2,11 |  |
| 87 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 22,89 |  |
| 88 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 20,01 |  |
| 89 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 19 |  |
| 90 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 107,89 |  |
| 91 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 107,89 |  |
| 92 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 107,89 |  |
| 93 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 107,89 |  |
| 94 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих труб | м2 | 0,47 |  |
| 95 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,5912 |  |
| 96 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до  200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 0,11 |  |
| 97 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 12 |  |
| 98 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 29,86 |  |
| 99 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 14,52 |  |
| 100 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 14,16 |  |
| 101 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 12 |  |
| 102 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 41,86 |  |
| 103 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 41,86 |  |
| 104 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 41,86 |  |
| 105 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 41,86 |  |
| 106 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 22,84 |  |
| 107 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 3,5 |  |
| 108 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 6,93 |  |
| 109 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 6,57 |  |
| 110 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 9,9 |  |
| 111 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 26,34 |  |
| 112 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 26,34 |  |
| 113 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 26,34 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 114 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 26,34 |  |
| 115 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в  цегляних стінах | шт | 4 |  |
| 116 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 21,37 |  |
| 117 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | 3,18 |  |
| 118 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 24,55 |  |
| 119 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 21,37 |  |
| 120 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 21,37 |  |
| 121 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 3,18 |  |
| 122 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,18 |  |
| 123 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 21,37 |  |
| 124 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,18 |  |
| 125 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів (під кабелями) | м2 | 3,376 |  |
| 126 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 3,376 |  |
| 127 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,05 |  |
| 128 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в  цегляних стінах | шт | 5 |  |
| 129 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 21,37 |  |
| 130 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 25 |  |
| 131 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 35,34 |  |
| 132 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 35,34 |  |
| 133 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 35,34 |  |
| 134 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 7,85 |  |
| 135 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 7,49 |  |
| 136 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 2,11 |  |
| 137 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 2,11 |  |
| 138 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 35,34 |  |
| 139 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в  цегляних стінах | шт | 3 |  |
| 141 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,15 |  |
| 142 | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм  гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з  улаштуванням металевого каркасу (трубопроводів) | м2 | 3 |  |
| 143 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 32,04 |  |
| 144 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 9,36 |  |
| 145 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 0,8 |  |
| 146 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 2,12 |  |
| 147 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни  до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 8 |  |
| 148 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 10,2 |  |
| 149 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 44,32 |  |
| 150 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 44,32 |  |
| 151 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 44,32 |  |
| 152 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 9,36 |  |
| 153 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 9,36 |  |
| 154 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,96 |  |
| 155 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,36 |  |
| 156 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 23,49 |  |
| 157 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 6,668 |  |
| 158 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 0,7 |  |
| 159 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 12,8 |  |
| 160 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 32,2 |  |
| 161 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,2 |  |
| 162 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 32,2 |  |
| 163 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 10,38 |  |
| 164 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 10,02 |  |
| 165 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32,2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань при висоті  приміщень до 6 м | м2 | 3,45 |  |
| 167 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 17,55 |  |
| 168 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 4,8 |  |
| 169 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 40,78 |  |
| 170 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 40,78 |  |
| 171 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 40,78 |  |
| 172 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 3,45 |  |
| 173 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 3,45 |  |
| 174 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 40,78 |  |
| 175 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань при висоті  приміщень до 6 м | м2 | 15,92 |  |
| 176 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 32,4 |  |
| 177 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 37,15 |  |
| 178 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 21,6 |  |
| 179 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 0,8 |  |
| 180 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 48,3 |  |
| 181 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 16,4 |  |
| 182 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 108,05 |  |
| 183 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 108,05 |  |
| 184 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 108,05 |  |
| 185 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 15,92 |  |
| 186 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 15,2 |  |
| 187 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 108,05 |  |
| 188 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 1,5 |  |
| 189 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 30,1 |  |
| 190 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 0,2 |  |
| 191 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 76,63 |  |
| 192 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 4,1 |  |
| 193 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 109,23 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 194 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 109,23 |  |
| 195 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 109,23 |  |
| 196 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 33,15 |  |
| 197 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 30,27 |  |
| 198 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 109,23 |  |
| 199 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 1,75 |  |
| 200 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 6,1 |  |
| 201 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 3,24 |  |
| 202 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 51,9 |  |
| 203 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 29,7 |  |
| 204 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 60,75 |  |
| 205 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 60,75 |  |
| 206 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 60,75 |  |
| 207 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 29,16 |  |
| 208 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 27,72 |  |
| 209 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 60,75 |  |
| 210 | (Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними  плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | м2 | 4,8 |  |
| 211 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 11,2 |  |
| 212 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 3,24 |  |
| 213 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 56,61 |  |
| 214 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 29,7 |  |
| 215 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 64,01 |  |
| 216 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 64,01 |  |
| 217 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 64,01 |  |
| 218 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 32,22 |  |
| 219 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 30,78 |  |
| 220 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 64,01 |  |
| 221 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 22,84 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 222 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 7,6 |  |
| 223 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 22,84 |  |
| 224 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 22,84 |  |
| 225 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 22,84 |  |
| 226 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 8,07 |  |
| 227 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 7,71 |  |
| 228 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 22,84 |  |
| 229 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 6,4125 |  |
| 230 | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь  зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним  розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не  обштукатурюються | м2 | 10,26 |  |
| 231 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 9,8 |  |
| 232 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 2,7 |  |
| 233 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 25,23 |  |
| 234 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 19,67 |  |
| 235 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 19,67 |  |
| 236 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною  оцинкованою по дереву | м2 | 5,56 |  |
| 237 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 20,06 |  |
| 238 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 20,06 |  |
| 239 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 20,06 |  |
| 240 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 19,67 |  |
| 241 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 19,67 |  |
| 242 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,06 |  |
| 243 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 19,67 |  |
| 244 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 31,12 |  |
| 245 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 3,4 |  |
| 246 | Оклеювання стін тканинами (сіткою) | м2 | 34,52 |  |
| 247 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 34,7 |  |
| 248 | Шпаклювання стін шпаклівкою | м2 | 34,52 |  |
| 249 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 34,52 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,52 |  |
| 251 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 33,15 |  |
| 252 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 31,71 |  |
| 253 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 101,06 |  |
| 254 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 58,21 |  |
| 255 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 56,05 |  |
| 256 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 42 |  |
| 257 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 101,06 |  |
| 258 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 101,06 |  |
| 259 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 101,06 |  |
| 260 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 101,06 |  |
| 261 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування  каркасу | м2 | 56,5 |  |
| 262 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 12,5 |  |
| 263 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 62,5 |  |
| 264 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 62,5 |  |
| 265 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 62,5 |  |
| 266 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 14 |  |
| 267 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 65,9 |  |
| 268 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 65,9 |  |
| 269 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 65,9 |  |
| 270 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | м2 | 62,5 |  |
| 271 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 62,5 |  |
| 272 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 65,9 |  |
| 273 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 62,5 |  |
| 274 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 48,32 |  |
| 275 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 14,53 |  |
| 276 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 13,81 |  |
| 277 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5 |  |
| 278 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 48,32 |  |
| 279 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 48,32 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 280 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 48,32 |  |
| 281 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 48,32 |  |
| 282 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 2,31 |  |
| 283 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 44,85 |  |
| 284 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 14,6 |  |
| 285 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 13,52 |  |
| 286 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5,3 |  |
| 287 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та  криволінійних поверхнях (сіткою на клею) | м2 | 47,16 |  |
| 288 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 47,16 |  |
| 289 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 47,16 |  |
| 290 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 47,16 |  |
|  | Роздiл 4. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 291 | Розбирання цементних плінтусів | м | 6,6 |  |
| 292 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею  понад 10 м2 | м2 | 189,48 |  |
| 293 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 189,48 |  |
| 294 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 189,48 |  |
| 295 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 189,48 |  |
| 296 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 189,48 |  |
| 297 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 189,48 |  |
| 298 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 57 |  |
| 299 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,954 |  |
| 300 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 9,54 |  |
| 301 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 9,54 |  |
| 302 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,84 |  |
| 303 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 12 |  |
| 304 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,949 |  |
| 305 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 9,49 |  |
| 306 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 9,49 |  |
| 307 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,49 |  |
| 308 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 12,1 |  |
| 309 | Розбирання цементних плінтусів | м | 13 |  |
| 310 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею  понад 10 м2 | м2 | 22,89 |  |
| 311 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 22,89 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 312 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 22,89 |  |
| 313 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 22,89 |  |
| 314 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 22,89 |  |
| 315 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 22,89 |  |
| 316 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 13,5 |  |
| 317 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 14,52 |  |
| 318 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 14,52 |  |
| 319 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 14,52 |  |
| 320 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 14,52 |  |
| 321 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,52 |  |
| 322 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 13,2 |  |
| 323 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6,93 |  |
| 324 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,93 |  |
| 325 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,93 |  |
| 326 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 6,93 |  |
| 327 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6,93 |  |
| 328 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 8,5 |  |
| 329 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,318 |  |
| 330 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3,18 |  |
| 331 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 3,18 |  |
| 332 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,18 |  |
| 333 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 7,6 |  |
| 334 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 9,96 |  |
| 335 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 9,96 |  |
| 336 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 9,96 |  |
| 337 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,992 |  |
| 338 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,996 |  |
| 339 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 9,96 |  |
| 340 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 9,96 |  |
| 341 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,96 |  |
| 342 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 10,6 |  |
| 343 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 9,36 |  |
| 344 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 9,36 |  |
| 345 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 9,36 |  |
| 346 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 9,36 |  |
| 347 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,872 |  |
| 348 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,936 |  |
| 349 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 9,36 |  |
| 350 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 9,36 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 351 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 9,36 |  |
| 352 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 12,8 |  |
| 353 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 10,27 |  |
| 354 | Перевезення грунту до 10 км (для підсипання під  піідлогу) | т | 10,27 |  |
| 355 | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту | м3 | 5,709 |  |
| 356 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 2,076 |  |
| 357 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,038 |  |
| 358 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 10,38 |  |
| 359 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 10,38 |  |
| 360 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 11,5 |  |
| 361 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 10,6 |  |
| 362 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 3,45 |  |
| 363 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 3,45 |  |
| 364 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,45 |  |
| 365 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 6 |  |
| 366 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею  понад 10 м2 | м2 | 12,3 |  |
| 367 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 12,3 |  |
| 368 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 12,3 |  |
| 369 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 12,3 |  |
| 370 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 12,3 |  |
| 371 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 12,3 |  |
| 372 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 16,4 |  |
| 373 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею  понад 10 м2 | м2 | 24,82 |  |
| 374 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 24,82 |  |
| 375 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 24,82 |  |
| 376 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 24,82 |  |
| 377 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 24,82 |  |
| 378 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 24,82 |  |
| 379 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 36 |  |
| 380 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 21,5 |  |
| 381 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 29,16 |  |
| 382 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 29,16 |  |
| 383 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 29,16 |  |
| 384 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 29,16 |  |
| 385 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 29,16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 386 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 29,16 |  |
| 387 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 21,5 |  |
| 388 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 15,6 |  |
| 389 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на  мастиці | м2 | 32,22 |  |
| 390 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 32,22 |  |
| 391 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 32,22 |  |
| 392 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 32,22 |  |
| 393 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 32,22 |  |
| 394 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 32,22 |  |
| 395 | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів  клеєм | м2 | 32,22 |  |
| 396 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 15,6 |  |
| 397 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 8,07 |  |
| 398 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 8,07 |  |
| 399 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 8,07 |  |
| 400 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 8,07 |  |
| 401 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 8,07 |  |
| 402 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 8,07 |  |
| 403 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 9 |  |
| 404 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17,1 |  |
| 405 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 17,1 |  |
| 406 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17,1 |  |
| 407 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 12,55 |  |
| 408 | (Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею  понад 10 м2 | м2 | 32,2 |  |
| 409 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 32,2 |  |
| 410 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 32,2 |  |
| 411 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 32,2 |  |
| 412 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 32,2 |  |
| 413 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 32,2 |  |
| 414 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 11,8 |  |
| 415 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 32 |  |
| 416 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на  мастиці | м2 | 58,21 |  |
| 417 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 58,21 |  |
| 418 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 58,21 |  |
| 419 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 58,21 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 420 | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів  клеєм | м2 | 58,21 |  |
| 421 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 32 |  |
| 422 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,344 |  |
| 423 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 35,69 |  |
| 424 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 35,69 |  |
| 425 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 35,69 |  |
| 426 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 17,3 |  |
| 427 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,052 |  |
| 428 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 14,53 |  |
| 429 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 14,53 |  |
| 430 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 14,53 |  |
| 431 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 14,53 |  |
| 432 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 14,53 |  |
| 433 | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів  клеєм | м2 | 14,53 |  |
| 434 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 15,6 |  |
| 435 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 14,6 |  |
| 436 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  бітумною ґрунтовкою, перший шар (грунтовкою  бетоноконтакт) | м2 | 14,6 |  |
| 437 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 14,6 |  |
| 438 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 14,6 |  |
| 439 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,6 |  |
| 440 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 15,2 |  |
|  | Роздiл 5. Сходи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 441 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного  метра грат до 60 кг | м | 10,2 |  |
| 442 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів | м | 10,2 |  |
| 443 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 10,2 |  |
| 444 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 13,5 |  |
| 445 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 10,25 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 446 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 14 |  |
| 447 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 15 |  |
| 448 | Прокладання лотків | м | 3 |  |
| 449 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 5 |  |
| 450 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 451 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 7 |  |
| 452 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 13 |  |
| 453 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 454 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 455 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 456 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 457 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 458 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 459 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 460 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 461 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 462 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |  |
| 463 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 8 |  |
| 464 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 2 |  |
| 465 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 8 |  |
| 466 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 1 |  |
| 467 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 468 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 469 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 470 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 471 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 472 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 473 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 474 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 475 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 476 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 477 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 478 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 479 | Прокладання лотків | м | 2,3 |  |
| 480 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 481 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 482 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 483 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 484 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 485 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 486 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 487 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 488 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 1 |  |
| 489 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 490 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 491 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 492 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 1 |  |
| 493 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 1 |  |
| 494 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 4 |  |
| 495 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 2 |  |
| 496 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 2 |  |
| 497 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 8 |  |
| 498 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 8 |  |
| 499 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 3 |  |
| 500 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 501 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 4 |  |
| 502 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 4 |  |
| 503 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 504 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 505 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 4 |  |
| 506 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 4 |  |
| 507 | Прокладання лотків | м | 3 |  |
| 508 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 509 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 510 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 511 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 1 |  |
| 512 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 513 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 514 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 4 |  |
| 515 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 4 |  |
| 516 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 517 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 518 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 6 |  |
| 519 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 520 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  | |
| 521 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 3 |  | |
| 522 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 2 |  | |
| 523 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 2 |  | |
| 524 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  | |
| 525 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  | |
| 526 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 3 |  | |
| 527 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | шт | 3 |  | |
| 528 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  | |
| 529 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 2 |  | |
|  | Роздiл 7. Опалення, вентиляція |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 530 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 18 |  | |
| 531 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 29 |  | |
| 532 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,  периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9  мм | м2 | 2,5 |  | |
| 533 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і  закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  | |
|  | | | | | |

**Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».**