ДОДАТОК №2

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

**Послуги з виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності (поточного ремонту доріг) у м. Мостиська Львівської області (вул. Поповича) ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**

Кількість надання послуг – 1 послуга

Місце надання послуг: 81300, Львівська область Яворівський район, місто Мостиська вулиця Поповича.

Обсяг надання послуг наведено в Таблиці.

**Таблиця**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Найменування роботи | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | Примітка |
| 1 | Зняття асфальтобетонного покриття дороги за  допомогою фрези холодного  фрезерування. Глибина фрезерування 50 мм | М2 | 730 |  |
| 2 | Перевезення відфрезованого матеріалу(зріз) самоскидами на відстань 5 км | т | 52,92 |  |
| 3 | Розбирання бортових бетонних каменів (демонтаж бордюрів) | м | 50 |  |
| 4 | Навантаження сміття екскаватором на автомобілі-самоскиди | т | 6,5 |  |
| 5 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км | т | 6,5 |  |
| 6 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних  горловин оглядових каналізаційних  колодязів без заміни люка, поверхня з  твердим покриттям | Колодязь  шт | 3 |  |
| 7 | **Підготовчі роботи під монтаж бордюрів:** | 240 м | | |
| 7.1 | Розробка грунту в траншеях екскаватором з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2 | М3 | 21,6 |  |
| 7.2 | Перевезення грунту самоскидами на відстань 5 км | т | 37,8 |  |
| 7.3 | Робота на відвалі, група грунту 2 | М3 | 21,6 |  |
| 7.4 | Улаштування щебеневої основи під бортовий камінь ( бетонний бордюр ) | М3 | 10,8 |  |
| 8 | Установлення бортових каменів БР 100.27.15 (бетонний бордюр) | м | 240 |  |
| 9 | Каменi бетоннi бортовi БР100.27.15 (бетонний бордюр) | м | 240 |  |
| 10 | Улаштування вирівнювального шару покриття з гарячої  дрібнозернистої асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 87,6 | Асфальтування всплошну 730м2 (товщина 5 см) |
| 11 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,584 |  |
| 12 | Улаштування вирівнювального шару основи із ЩПС С-7 | М3 | 73 | Площа 730 м2 товщина 10 см |
| **Очікувана вартість закупівлі** | | | | **1 000 тис.грн** |

Строк надання послуг: з дати підписання договору по 30.09.2024 року.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені Замовнику, внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань.

Виконавець є відповідальним за додержання своїми працівниками вимог законодавства та договору на об’єкті обслуговування, вживає заходів, спрямованих на попередження порушень його працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки або бездіяльності на об’єкті обслуговування.

Забезпечення працівників інвентарем, технікою та витратними матеріалами здійснюється за рахунок Учасника.

Пропозиція Учасника повинна враховувати: вартість використання техніки та обладнання, паливно-мастильних матеріалів, витратних матеріалів, доставку обладнання, необхідної техніки та працівників відповідної кваліфікації на місце виконання послуг та інші витрати Учасника, необхідні для якісного, своєчасного та в повному обсязі надання послуг Замовнику.

Учасник для більш ефективної підготовки тендерної пропозиції повинен в період звернення за роз’ясненнями відвідати об’єкт, на якому буде здійснюватися даний поточний ремонт, і скласти акт обстеження, завірений представником Замовника. Витрати на відвідування будівельного майданчику несе учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження чи відшкодування (надати відповідний гарантійний лист).

Під час надання послуг Виконавцем повинні застосовуватись заходи із захисту довкілля. **Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі**.

Загальна вартість пропозиції (ціна тендерної пропозиції) і всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені.

*Примітка*

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент\*».*