Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

**Кількісні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів**» | **Назва** | **Кількість** | **Одиниці виміру** |
| 1 | 46972 Набір для важкої інтубації (у т.ч. відеоларингоскоп з набором клинків) | Відеостилет інтубаційний | 1 | Комплект |

**Загальні вимоги**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару, що викладені у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал, або завірену копію декларації про відповідність або сертифікату відповідності (або витягів з них), або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким  підтверджується  можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

**Медико-технічні вимоги до Відеостилету інтубаційного**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування медико-технічних вимог** | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку технічного документу |
| **1. Вимоги до відеостилету одноразового використання з ET трубкою:** | | |
| 1.2 | Повинен бути стерильним |  |
| 1.3 | Повинен мати коліщатко управління на проксимальному кінці |  |
| 1.4 | Повинен мати вбудоване джерело світла і відеокамеру на дистальному кінці з роздільною здатністю 480x320 пікс |  |
| 1.5 | Відеостилет підключається до дисплея для забезпечення потокового відеозображення з дистального кінця ETT |  |
| 1.6 | Керований кінчик ЕТТ дозволяє управляти згинанням та розгинанням |  |
| 1.7 | Гнучкий стрижень попередньо вставлений для управління згинанням ETT і може бути видалений, щоб зробити ETT більш гнучкою |  |
| 1.8 | Повинен бути кут огляду (поле зору) 60° |  |
| **2. Вимоги до дисплею** | | |
| 2.1 | Повинен бути роздільна здатність 1280х800 пікселі |  |
| 2.2 | Повинен бути тип дисплея 8 дюймів |  |
| 2.3 | Час запуску з режиму очікування 2 секунд |  |
| 2.4 | Час запуску з режиму завантаження 20 секунд |  |
| 2.5 | Звичайний час безперервного використання 3,5 години |  |
| 2.6 | Звичайний час зарядження батареї 3 години |  |
| Комплектація поставки повинна включати (**на підтвердження надати гарантійний лист**): | | |
| 1. | Відеостилет одноразового використання з ET трубкою (розміри 6,5; 7,0; 7,5; 8,0) | 10 шт |
| 2. | Дисплей 8,0 дюймів багаторазового використання для відеостилета, зарядна станція та підсилювальний кабель  2 м | 1 шт |
| 3. | Штатив для дисплея | 1 шт |
| 4. | Шарнірний важіль | 1 шт |
| 5. | Ларингоскопи одноразового використання стерильні | 10 шт |