**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання до предмету закупівлі**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

 до предмета закупівлі:

**Послуги по встановленню вуличного освітлення вздовж пішохідної доріжки до підвісного мосту в урочищі «Дичка» в селі Ворочово Ужгородського району;**

**45316100-6 Монтаж обладнання зовнішнього освітлення**

**за ДК 021-2015 Єдиного закупівельного словника**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Розвезення по трасі матеріалів [траверси,деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.]для ВЛ 0,38 кВ | т | 0,1 |  |
| 2 | Розвезення по трасі стояків опор для ВЛ 0,38 кВ | шт | 10 |  |
| 3 | Пiдвiшування самонесучого iзольованогопровода на опорах | км | 0,8 |  |
| 4 | Провід СІП, переріз 2х16 мм2 | 1000м | 0,8 |  |
| 5 | Приєднування до затискачів жил проводівабо кабелів, переріз до 35 мм2 | 100 шт | 0,2 |  |
| 6 | Монтаж гофри, діаметр до 50 мм[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 0,1 |  |
| 7 | Затягування проводу в гофру, сумарнийпереріз до 35 мм2[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 0,1 |  |
| 8 | Захисна трубка /гофрована/ 50 мм | м | 10 |  |
| 9 | Затискач натяжний | шт | 26 |  |
| 10 | Затискач проколюючий | шт | 20 |  |
| 11 | Колодка клемна | шт | 1 |  |
| 12 | Кабель АВВГ, переріз 2х16 мм2 | 1000м | 0,01 |  |
| 13 | Установлення опор з металевих трубвагою до 0,25 т | опора | 10 |  |
| 14 | Стояк металевий для ліній вуличногоосвітлення 6 м | шт | 10 |  |
| 15 | Закладна конструкція | шт | 10 |  |
| 16 | Установлення світильників злюмінесцентними або ртутними лампами | шт | 10 |  |
| 17 | Світильник | шт | 10 |  |
| 18 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,015 |  |
| 19 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів іям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,011 |  |
| 20 | Готування важкого бетону на гравії, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,0244 |  |

Роботи мають бути виконані відповідно до умов укладеного договору з дотриманням вимог нормативно-правових актів, із застосуванням обладнання та матеріалів, якість яких підтверджені відповідними сертифікатами, технічними паспортами чи іншими документами, дотримання безпечних умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля.

Учасник виконує роботу з використанням власного (орендованого) обладнання та матеріалів, що входить у вартість таких робіт.

Якість робіт та застосовуваних матеріалів і технологій мають відповідати вимогам чинних державних стандартів, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

Матеріали, що використовуються, і обладнання повинні відповідати державним стандартам і технічним умовам.

У ході проведення робіт з метою контролю дотримання норм і стандартів Замовником організується проведення технічного нагляду.

Учасник визначає ціни з урахуванням усіх видів та обсягів робіт, які мають бути виконані.

При складанні ціни пропозицій (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтований рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Учасник надає пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозицій Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що будуть виконуватись субпідрядними організаціями у разі їх залучення.

Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з одержанням всіх необхідних документів, пов’язаних із поданням пропозиції та дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт.

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торгівельну марку, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання треба вважати доповненим виразом «або еквівалент».

На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі Учасники в складі пропозиції подають:

- інформацію у формі гарантійного листа, який підтверджує відповідність пропозицій Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (технічним вимогам до предмету закупівлі);

- довідку в довільній формі за підписом Учасника (уповноваженої особи), що технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі відповідають вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час належної експлуатації.

- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- інші документи відповідно до вимог тендерної документації.

Строк виконання робіт – з моменту підписання договору до 31.05.2023 року.