**ДОДАТОК 1 до оголошення**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі\*

*\*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент»*

***Код ДК 021-2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи***

***«Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01** | | | | | | | | | | | |
|  | ремонтно-будівельні роботи | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | Обґрунту вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслу- говуванням машин | |
| Всього | Експлуата- ції машин | Всього | заробітної плати | Експлуат- ації машин | тих, що обслуговують машини | |
| заробітної плати | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Н15 | Коефiцiєнт для облiку впливу умов виробництва будiвельних pобiт |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0814 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0566 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 |  | Двірні блоки з металопластику в комплекті (профіль тонований) | м2 | 8,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 |  | Дюбель анкерний рамный 10х132 мм | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 |  | Піна монтажна професійна (флакон 750 мл) | л | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8 |  | Установлення дверних наборів накладних | 100 шт | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 |  | Дотягувачі для дверей | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 |  | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 |  | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,348 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 |  | Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель | 100м2 | 1,2778 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |  | Виймання пошкоджених металопластикових рам з двошаровими склопакетами площею до 1 м2 | 100м2 | 0,0181 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14 |  | Виймання пошкоджених металопластикових рам з двошаровими склопакетами площею до 2 м2 | 100м2 | 0,0454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 15 |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель - новими та попередньо демонтованими | 100м2 | 1,2778 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 |  | Дюбель анкерний рамный 10х132 мм | шт | 355 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 |  | Піна монтажна професійна (флакон 750 мл) | л | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 18 |  | Герметик для зовнішнього монтажу вікон | л | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 |  | Блоки віконні металопластикові, опір теплопередачі не менше 0,9 м2хК/Вт | м2 | 65,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Блоки віконні металопластикові, б/в, попередньо демонтовані 62,13 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 20 |  | Скління рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 | 100м2 | 0,0181 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 |  | Скління рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 | 100м2 | 0,0454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 22 |  | Склопакети, товщина профілю 24 мм | м2 | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 23 |  | Склопакети, товщина профілю 34 мм | м2 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| -3- | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 |  | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,7436 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 25 |  | Піна монтажна професійна (флакон 750 мл) | л | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 26 |  | Дошки підвіконні пластикові 450 мм | м | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 27 |  | Дошки підвіконні пластикові 500 мм | м | 26,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 |  | Установлення віконних зливів - нових та попередньо знятих | 100м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 29 |  | Шурупи самонарізнi віконні 3,9х16 мм | шт | 247 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 30 |  | Зливи віконні із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 220 мм | м | 5,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 |  | Зливи віконні із оцинкованої сталі 230 мм з полімерним покриттям | м | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 |  | Зливи віконні із оцинкованої сталі з полімерним покриттям 350 мм | м | 5,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Зливи віконні із оцинкованої сталі з полімерним покриття 220 мм, б/в, попередньо зняті 49,02 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 33 |  | Знімання урізних механізмів замикання | 100 шт | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 34 |  | Установлення механізму замикання віконних стулок | 100 шт | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 35 |  | Механізм замикання віконних стулок | комплект | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| -4- | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 |  | Ремонт штукатурки внутрішніх стін під підвіконням та віконних укосів (окремими місцями) по каменю гіпсовим розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,2394 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 37 |  | Суміш гіпсова | кг | 478,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 38 |  | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсокартонними | 100м2 | 0,7746 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 39 |  | Клей для гіпсокартону | кг | 387,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 40 |  | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 |  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 225,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 42 |  | Шпаклювання поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,7746 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 44 |  | Шпаклювання поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм | 100 м2 | 0,7746 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 45 |  | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 154,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 46 |  | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,7746 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 47 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| -5- | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48 |  | Інтер'єрна акрилова фарба | кг | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 49 |  | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 50 |  | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |