**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**Капітальний ремонт дороги від вул. І. Франка до кладовища с. Завадів Стрийського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ | |  |  |
| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-1-1 - Підготовчі роботи |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,47 |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,04 |
| 3 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,04 |
| 4 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)  51\*1.75 | т | 89,25 |
| 5 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 0,51 |
|  | 2-1-2 - Дорожній одяг |  |  |
|  | Тип1 |  |  |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100 м2 основи | 12,64 |
| 2 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 12 см | 1000 м2 основи | 1,264 |
| 3 | Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 покриття | 12,64 |
| 4 | Укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю товщиною 10 см | 100 м2 покриття смуги або узбіччя | 6,7 |
|  | 2-1-3 - З`їзди та примикання |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | 100 м2 основи | 1,15 |
| 2 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 12 см | 1000 м2 основи | 0,115 |
| 3 | Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 покриття | 1,15 |
|  | Тип 2 |  |  |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100 м2 корита | 0,42 |
| 5 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)  42\*.3\*1.75 | т | 22,05 |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску  (42\*.15)/100 | 100 м3 матеріалу основи | 0,063 |
| 7 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 21 см | 1000 м2 основи | 0,042 |
| 8 | Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100 м2 покриття | 0,42 |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати  (зміна на 1 см, приведення до товщини 5 см) | 100 м2 покриття | 0,42 |
|  | 2-1-4 - Обстановка дороги |  |  |
| 1 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100 знаків | 0,09 |
| 2 | При установленні додаткових щитків додавати | 100 знаків | 0,03 |
| 3 | Щитки дорзнаків | шт | 12,0 |
| 4 | Стояки металеві дорзнаків | шт | 9,0 |
| 5 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі | м3 | 0,27 |

*Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.*